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建筑施工安全检查标准

Standard for construction safety inspection

（修订征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。
202X －X X －X X 发布               202X －X X －X X实施


中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

前   言
根据住房城乡建设部《关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2022〕21号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订了本标准。

本标准的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、检查项目、评分方法、评定等级。
本次修订的主要技术内容：

修改了术语，将保证项目改为主控项目，完善了临边的定义；

增加了基本规定章节，删除了强制性条文；
补充了升降平台车作业的检查内容；
增加了有限空间作业、消防安全等章节，修改了施工现场有限空间作业及消防安全的检查内容；
修订调整了建筑施工安全检查评分汇总表（附录A）和建筑施工安全分项检查评分表（附录B）的框架和内容；
修改了建筑施工安全分项检查评分表（附录B）中设有区间值的扣分项。
补充完善了检查项目章节脚手架、起重升降机械、临时用电等专业的技术内容；
本标准由住房和城乡建设部负责管理。
本标准修订起草单位：天津市建工工程总承包有限公司（地址：天津市新技术产业园区华苑产业区开华道1号，邮政编码300384）
本标准修订起草人员：（暂略）

本标准主要审查人员：（暂略）
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1  总   则

  为规范建筑施工安全检查工作，预防和遏制生产安全事故的发生，制定本标准。
  本标准适用于房屋建筑工程施工现场安全生产的检查评定。

  建筑施工安全检查除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语
  主控项目  dominant items 
    检查项目中，对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。

  一般项目  general items

    检查项目中，除主控项目以外的项目。

  公示标牌  public signs

    在施工现场的进出口处设置的工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌及施工现场总平面图等。

  临边  temporary edges

施工现场内无围护设施或围护设施高度低于1.2m的危及人身安全的结构的边沿。

3  基本规定
3.0.1   施工过程中的主要施工阶段及作业环节应开展安全检查，评价施工现场安全生产状况，并应及时消除事故隐患。
3.0.2   施工现场应建立安全检查工作体系，明确检查主体、检查频次、检查负责人及责任分工，安全检查应实现闭环管理。

3.0.3   施工现场安全管理资料应真实、完整、规范、可查，资料的整理应与施工过程同步。
4  检查项目

4.1  安全管理

  安全管理检查主控项目应包括：安全生产责任体系、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育及证书管理、分包安全管理。一般项目应包括：应急管理、安全档案资料、事故报告处理、安全标志。
  安全生产责任体系应符合下列规定：

1   项目经理应为安全生产第一责任人，并应建立全员安全生产责任制；
2   安全生产责任制应经责任人签字确认；
3   安全生产制度汇编和各工种安全技术操作规程应齐全、完整；
4   安全生产管理机构应独立设置，并应配备项目安全总监和专职安全生产管理人员，且落实委派制度；

5   安全生产资金保障制度应完善；

6   安全生产资金使用计划的编制应符合安全生产资金保障制度的要求；

7   安全生产管理目标应以伤亡事故控制、现场安全达标、文明施工为主要内容；

8   安全生产责任目标应依据安全生产管理目标进行分解；

9   责任目标考核制度应健全，对责任人的定期考核应按考核制度执行；

10  项目经理、项目安全总监应落实带班生产制度。
  施工组织设计及专项施工方案应符合下列规定：
1   施工前应进行施工组织设计，并应针对工程特点、环境条件、施工工艺制定安全技术措施；

2   危险性较大的分部分项工程应按规定编制清单和专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算，附相关施工图纸；

3   超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证；

4   施工组织设计、专项施工方案，应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师履行审查、签字、加盖执业印章程序；

5   施工单位应按施工组织设计、专项施工方案组织施工；

6   危险性较大的分部分项工程应经验收合格后方可进入下一道工序或投入使用。

  安全技术交底应符合下列规定：

1   施工作业前应对施工现场管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；

2   安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点，按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项实施；
3   安全技术交底的内容应包括危险因素、施工工艺、施工安全措施、规范标准、操作规程和应急措施等；
4   安全技术交底应由交底人、被交底人和专职安全生产管理人员进行签字确认； 
5   专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底；施工现场管理人员应当向作业人员进行书面安全技术交底。

  安全检查应符合下列规定：
1   安全检查、安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防等制度应完整；

2   安全检查应分层级、分阶段组织实施，并填写检查记录，检查负责人应对整改结果进行验收；
3   检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单，定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改应定人、定时间、定措施、定资金、定预案，整改情况应组织验收检查；
4   风险辨识的开展及风险分级控制措施的制定、实施应符合施工现场现状；
5   事故隐患排查治理应按规定开展，排查治理管理台账应健全；

6   企业主要负责人应落实带班检查制度，并留有记录。
  安全教育及证书管理应符合下列规定：

1   安全教育培训制度应完整；

2   施工人员入场，施工单位、项目部、班组应组织进行以国家安全生产法律法规、企业安全规章制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核，并对施工人员进行岗位风险告知；
3   当人员工种变更或采用新技术、新工艺、新材料、新设备施工时，应对其重新进行有针对性的安全教育培训；

4   项目管理人员、专职安全生产管理人员每年度应进行安全教育培训和考核；

5   企业主要负责人、项目经理、项目安全总监、专职安全生产管理人员和特种作业人员，应取得相应资格证书，并应持有效证件上岗。

  分包单位安全管理应符合下列规定：

1   分包单位的资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格应满足施工需要；
2   总包单位与分包单位签订分包合同时，应同时签订安全生产管理协议，明确双方的安全责任和应当采取的安全措施；

3   分包单位应按规定配备专职安全生产管理人员，各作业班组应配备兼职安全巡查员；

4   总包单位应组织分包单位开展每日班前安全讲话活动。

  应急管理应符合下列规定：

1   重大危险源的辨识及登记建档应针对具体工程开展；

2   专项应急救援预案的内容应包括对触电、坍塌、高处坠落、起重及机械伤害、火灾、物体打击、窒息中毒等主要风险的预防；

3   专项应急救援预案应包含现场应急处置方案和施工现场易发生重大安全事故的部位、环节的监控方案；

4   施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织管理人员及施工人员开展应急救援预案培训和应急救援演练，并对培训、演练效果进行评估，收集，整理、归档演练资料备查；

5   应急救援器材和设备的配备应符合应急救援预案的要求。

  安全档案资料应符合下列规定：
1   施工单位应建立健全工程安全档案资料管理制度，档案搜集整理应由专人负责；

2   安全资料应由各岗位责任人负责编制、填报，并按规定时间上交归档；

3   专职安全生产管理人员应每日填写安全日志，如实记录安全检查和隐患处理情况；

4   安全档案应组卷成册，归档资料应完整、真实。
  事故报告处理应符合下列规定：

1   当施工现场发生生产安全事故时，施工单位应按规定及时报告；

2   施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析，制定防范措施，并应建立事故台账及档案；

3   安全生产责任险、工伤保险和其他保险的办理应符合国家相关规定。

  安全标志应符合下列规定：

1   施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌，并应符合现行国家标准《安全色和安全标志》GB 2894的规定；

2   施工现场应绘制安全标志布置图；

3   安全标志牌的设置应根据工程部位和现场设施的变化进行调整；

4   施工现场应设置重大危险源和危大工程公示牌，并动态更新。

4.2  文明施工

  文明施工措施应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034和现行行业标准《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188的规定。

  文明施工检查主控项目应包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、生活设施。一般项目应包括：综合治理、公示标牌、内业资料、环境保护。
  现场围挡应符合下列规定：

1   市区主要路段的施工现场应设置高度不小于2.5m的封闭围挡；

2   一般路段的施工现场应设置高度不小于1.8m的封闭围挡；

3   围挡应坚固、稳定、整洁、美观。

  封闭管理应符合下列规定：

1   施工现场进出口应设置大门，并应设置门卫值班室；

2   门卫值守管理制度应完善，并应配备门卫值守人员；

3   施工人员应实行实名制管理；

4   施工现场出入口应标有企业名称或标识，并应设置车辆冲洗设施。

  施工场地应符合下列规定：

1   施工现场的主要道路、材料加工区地面应进行硬化处理；

2   施工现场道路应畅通，路面应平整坚实；

3   施工现场应有防止扬尘措施；

4   施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水；

5   施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施；

6   温暖季节应有绿化布置。

  材料管理应符合下列规定：

1   建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放；

2   材料应码放整齐，并应标明名称、规格等；

3   施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施；

4   建筑物内施工垃圾应每日清理，清运应采用器具或管道运输，不应随意抛掷；

5   施工现场内应设置垃圾集中存放点，安排专人负责定期清运。

  现场办公与住宿应符合下列规定：

1   施工作业、材料存放区与办公、生活区应划分清晰，并应采取相应的隔离措施；

2   办公、生活区的道路应进行硬化处理，并设有排水设施；
3   在建工程、食堂、库房不应兼做宿舍；

4   宿舍应设置可开启式窗户，床铺不应超过2层，通道宽度不应小于0.9m；

5   宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，且不应超过8人；

6   冬季宿舍内应有采暖措施，不应使用明火和易产生高温的取暖设备；

7   夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施；

8   生活用品应摆放整齐，环境卫生应良好。

  生活设施应符合下列规定：

1   应建立卫生防疫制度，并将责任落实到人；

2   食堂应远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源；

3   食堂的《食品经营许可证》和从业人员健康证应有效；

4   食堂的卫生环境应良好，且应配置隔油池及排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施；

5   厕所设施数量和布局应能满足施工人员需求；

6   厕所应符合卫生要求，化粪池应做抗渗处理并及时清掏； 

7   施工现场应根据施工人员数量设置饮水点；

8   淋浴室、盥洗室及衣物晾晒区的设置应能满足施工人员需求；

9   办公区和生活区应设置封闭式垃圾箱，生活垃圾应分类投放，并及时清运；

10   施工现场应配备能满足现场人员需求的有效医疗和急救用品。

  综合治理应符合下列规定：

1   生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所；

2   治安保卫制度应健全、责任分解应落实到人；

3   治安防范措施应完善。

  公示标牌设置应符合下列规定：

1   大门口处应设置公示标牌，主要内容应包括：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等；

2   标牌应规范、整齐、统一；

3   安全标语应醒目；

4   宣传栏、公告栏等设施应齐全。

  内业资料应符合下列规定：

1   文明施工管理制度应完整，并应制定落实措施；

2   文明施工方案、应急预案应完整，并应按规定审核、审批；

3   文明施工档案资料应完整，并应安排专人管理。
  环境保护应符合下列规定：

1   夜间施工应办理审批手续；

2   各类废弃物不应在现场焚烧；

3   防污染环保措施应完善；

4   应制定施工不扰民措施。

4.3  扣件式钢管脚手架

 扣件式钢管脚手架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和国家现行标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定。

  扣件式钢管脚手架检查主控项目应包括：施工方案、架体基础、连墙件与架体稳定、杆件间距与剪刀撑、层间防护、交底与验收。一般项目应包括：杆件连接、构配件材质、荷载、通道。

  施工方案应符合下列规定：

1   架体搭设、拆除应编制专项施工方案，并应按规定进行审核、审批；

2   当架体搭设超过规定高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。

  架体基础应符合下列规定：

1   架体基础应平整、夯实，架体基础承载力和变形应符合方案要求，并应采取排水措施；

2   架体底部垫板、底座的设置应符合方案要求。架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆，并应用直角扣件固定在立杆上，横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。

  连墙件与架体稳定性要求应符合下列规定：

1   架体与建筑结构拉结应符合方案要求；

2   连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定；

3   脚手架应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结；
4   连墙件之上的架体悬臂高度不应超过2步，且不应大于4m；

5   门洞架体应按方案要求采取斜杆、双立杆补强措施。
  杆件间距与剪刀撑应符合下列规定：

1   架体立杆、水平杆间距应符合方案要求；

2   纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合方案要求；

3   剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定。

  层间防护应符合下列规定：
1   脚手板材质、规格应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定，铺板应严密、牢靠；

2   架体外侧应采用阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网封闭，网间连接应严密；

3   作业层应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定设置防护栏杆；

4   作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

5   架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应采用安全平网封闭；

6   脚手架与结构外表面之间贯通应采用脚手板或安全平网封闭。

  交底与验收应符合下列规定：

1   架体搭设、拆除前应进行书面安全技术交底；

2   当架体分段搭拆、分段使用时，应进行分段验收；

3   搭设、拆除过程中应办理分层验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

  杆件连接应符合下列规定：

1   纵向水平杆杆件的对接和搭接，应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定；

2   立杆除顶层顶步外，不应采用搭接；

3   杆件对接扣件应交错设置，并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定；
4   扣件紧固力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m。

5   横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处，两端应与纵向水平杆固定；

6   作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆；

7   单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。
  构配件材质应符合下列规定：

1   钢管直径、壁厚、材质应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定；

2   钢管弯曲、变形、锈蚀量允许值应符合现行国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829的规定；

3   扣件应进行复测且技术性能符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB/T 15831的规定。

  荷载应符合下列规定：
1   架体上的施工荷载应符合方案要求；

2   施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

  通道应符合下列规定：

1   架体应设置供人员上下的专用通道；

2   专用通道的构造应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定。

4.4  门式钢管脚手架

  门式钢管脚手架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和国家现行标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T 128的规定。

  门式钢管脚手架检查主控项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁臂、架体防护、交底与验收。一般项目应包括：脚手板、构配件材质、荷载、通道。

  施工方案应符合下列规定：

1   架体搭设、拆除应编制专项施工方案，并应按规定进行审核、审批；

2   当架体搭设超过规定高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。

  架体基础应符合下列规定：

1   架体基础应平整、夯实，且基础承载力和变形应满足方案要求，并应采取排水措施；

2   架体底部应设置垫板和底座，并应符合方案要求；

3   架体扫地杆设置应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 128的规定。

  架体稳定性要求应符合下列规定：

1   架体与建筑物结构拉结应符合方案要求；

2   架体剪刀撑斜杆与地面夹角应在45°～60°之间，应采用旋转扣件与立杆固定，剪刀撑设置应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 128的规定；

3   门架立杆的垂直偏差应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 128的规定；

4   交叉支撑的设置应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ/T 128的规定；

5   连墙件之上的架体悬臂高度不应超过2步，且不应大于4m。

  杆件锁臂应符合下列规定：

1   架体杆件、锁臂应按现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 128的要求进行组装；

2   架体应设置纵向水平加固杆；

3   架体使用的扣件规格应与连接杆件相匹配。

  架体防护应符合下列规定：

1   作业层防护栏杆的设置应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定；

2   作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3   架体外侧应采用阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网进行封闭，网间连接应严密；

4   架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应采用安全平网封闭；

5   脚手架与结构外表面之间贯通应采用脚手板或安全平网封闭。

 交底与验收应符合下列规定：
1   架体搭设、拆除前应进行书面安全技术交底；

2   当架体分段搭拆、分段使用时，应进行分段验收；

3   搭设、拆除过程中应办理分层验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

   脚手板应符合下列规定：

1   脚手板材质、规格应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 128的规定；

2   脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3   挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁紧状态。

  构配件的规格、型号、材质应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ /T128的规定。

  荷载应符合下列规定：

1   架体上的施工荷载应符合方案要求；

2   施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

  通道应符合下列规定：

1   架体应设置供人员上下的专用通道；

2   专用通道采用挂扣式钢梯、垂直挂梯的设置应符合方案要求。

4.5  碗扣式钢管脚手架

  碗扣式钢管脚手架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和国家现行标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的规定。

  碗扣式钢管脚手架检查主控项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、架体防护、交底与验收。一般项目应包括：脚手板、构配件材质、荷载、通道。
  施工方案应符合下列规定：

1   架体搭设、拆除应编制专项施工方案，并应按规定进行审核、审批；

2   当架体搭设超过规定高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。

  架体基础应符合下列规定：
1   架体基础应平整、夯实，且基础承载力和变形应满足方案要求，并应采取排水措施。架体底部垫板和底座的设置应符合方案要求；

2   架体纵横向扫地杆距立杆底端高度不应大于350mm。

  架体稳定性要求应符合下列规定：
1   架体与建筑结构拉结应符合方案要求，并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定。连墙件之上的架体悬臂高度不应超过2步，且不应大于4m；

2   架体拉结点应牢固可靠；

3   连墙件应采用刚性杆件；

4   架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜撑杆或八字撑；

5   专用斜撑杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处；

6   专用斜撑杆或八字型斜撑的设置角度应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的规定。

  杆件锁件应符合下列规定：
1   架体立杆间距、水平杆步距应符合方案要求；

2   立杆连接碗扣节点处纵、横向水平杆的设置应符合专项施工方案的设计要求；

3   当架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层应设置水平斜撑杆，并应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的规定；

4   架体组装及碗扣紧固应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的规定。

  架体防护应符合下列规定：
1   架体外侧应采用阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网进行封闭，网间连接应严密；

2   作业层应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定设置防护栏杆；

3   作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

4   架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应采用安全平网封闭；

5   脚手架与结构外表面之间贯通应采用脚手板或安全平网封闭。

  交底与验收应符合下列规定：
1   架体搭设、拆除前应进行书面安全技术交底；

2   架体分段搭拆、分段使用时，应进行分段验收；

3   搭拆过程中应办理分层验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

  脚手板应符合下列规定：
1   脚手板材质、规格应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的规定；

2   脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3   挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁紧状态。

  构配件材质应符合下列规定：

1   架体构配件的规格、型号、材质应符合现行国家标准《碗扣式钢管脚手架构件》GB 24911的规定；

2   钢管的弯曲、变形、锈蚀允许值应符合现行国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829的规定。

  荷载应符合下列规定：

1   架体上的施工荷载应符合方案要求；

2   施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

  通道应符合下列规定：

1   架体应设置供人员上下的专用通道；

2   专用通道的设置应符合方案要求。

4.6  承插型盘扣式钢管脚手架

  承插型盘扣式钢管脚手架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和国家现行标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210、《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定。

  承插型盘扣式钢管脚手架检查主控项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、架体防护、交底与验收。一般项目应包括：脚手板、荷载、构配件材质、通道。

  施工方案应符合下列规定：

1   架体搭设、拆除应编制专项施工方案，并应按规定进行审核、审批；

2   当架体搭设超过规定高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。

  架体基础应符合下列规定：
1   架体基础应按方案要求平整、夯实，且基础承载力和变形应满足方案要求，并应采取排水措施； 

2   架体底部应设置垫板和可调底座，垫板长度不应少于2跨；

3   架体纵、横向扫地杆设置应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定。

  架体整体稳定性要求应符合下列规定：
1   架体与建筑结构拉结应符合方案要求，并应从架体底层第一步水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定；

2   架体拉结点应牢固可靠；

3   连墙件应采用刚性杆件；

4   架体竖向斜杆、水平剪刀撑的设置应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定；

5   竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处；

6   连墙件之上的架体悬臂高度不应超过2步，且不应大于4m。

  杆件设置应符合下列规定：
1   架体立杆间距、水平杆步距应符合方案要求；

2   立杆连接插盘处纵、横向水平杆的设置应符合方案设计的要求；

3   当双排脚手架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时，应设置水平斜杆；

4   立杆的接长宜采用不同长度的立杆交错布置。
  架体防护应符合下列规定：
1   架体外侧应采用阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网进行封闭，网间连接应严密；

2   作业层防护栏杆的设置应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的要求；

3   作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

4   架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应采用安全平网封闭；

5   脚手架与结构外表面之间贯通应采用脚手板或安全平网封闭。

  交底与验收应符合下列规定：
1   架体搭设、拆除前应进行书面安全技术交底；

2   架体分段搭拆、分段使用时，应进行分段验收；

3   搭拆过程中应办理分层验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

  脚手板应符合下列规定：

1   脚手板材质、规格应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定；

2   脚手板应铺设严密、平整、牢固；

3   挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上，挂钩应处于锁紧状态。
  构配件材质应符合下列规定：
1   架体构配件的规格、型号、材质应符合现行行业标准《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T 503的规定；

2   钢管的弯曲、变形、锈蚀量允许值应符合现行国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829的规定。

  荷载应符合下列规定：
1   架体上的施工荷载应符合方案要求；

2   施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

  通道应符合下列规定：
1   架体应设置供人员上下的专用通道；

2   专用通道的设置应符合方案要求。

4.7  满堂脚手架

  满堂脚手架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和现行国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210等的规定。

  满堂脚手架检查主控项目应包括：施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、架体防护、交底与验收。一般项目应包括：脚手板、构配件材质、荷载、通道。

  施工方案应符合下列规定：
1   架体搭设、拆除应编制专项施工方案；

2   专项施工方案应按规定进行审核、审批。

  架体基础应符合下列规定：

1   架体基础应按方案要求平整、夯实，且基础承载力和变形应满足方案要求，并应采取排水措施；

2   架体底部应设置垫板和底座；

3   架体底部立杆上应设置纵向和横向扫地杆。

  架体稳定性要求应符合下列规定：

1   架体四周与中部应按现行国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210的要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；

2   架体应设置水平剪刀撑或水平斜杆；

3   当架体高宽比大于规定时应与建筑结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施。

  杆件锁件应符合下列规定：

1   架体立杆间距、水平杆步距应符合方案要求；

2   杆件应根据不同脚手架的构配件要求进行组装；
3   架体搭设应牢固，杆件节点应按规定进行紧固。

  架体防护应符合下列规定：

1   作业层防护栏杆的设置应符合现行行业标准《建筑施工高处作业技术规范》JGJ 80的要求；

2   作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3   架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下高度不大于10m处应采用安全平网封闭；

4   脚手架与结构外表面之间贯通应采用脚手板或安全平网封闭。

  交底与验收应符合下列规定：

1   架体搭设、拆除前应进行书面安全技术交底；

2   架体分段搭拆、分段使用时，应进行分段验收；

3   搭设、拆除完毕应办理验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

  脚手板应符合下列规定：

1   作业层脚手板应满铺，铺稳、铺牢；

2   脚手板的材质、规格应符合国家现行相关标准的规定；

3   挂扣式钢脚手板的挂扣应完全挂扣在水平杆上，挂钩处应处于锁紧状态。

  构配件材质应符合下列规定：

1   架体构配件的规格、型号、材质应符合现行国家标准《施工脚手架通用规范》GB 55023的规定；

2   杆件的弯曲、变形和锈蚀量允许值应符合现行国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829的规定。

  荷载应符合下列规定：

1   架体上的施工荷载应符合方案要求；

2   施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

  通道应符合下列规定：

1   架体应设置供人员上下的专用通道；

2   专用通道的设置应符合方案要求。

4.8  悬挑式脚手架

  悬挑式脚手架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和现行国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210等的规定。

  悬挑式脚手架检查主控项目应包括：施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、层间防护、荷载、交底与验收。一般项目应包括：杆件间距、架体防护、脚手板、构配件材质。

  施工方案应符合下列规定：
1   架体搭设、拆除应编制专项施工方案，结构设计、型钢悬挑梁承载力、锚固件强度及悬挑梁下建筑结构承载力应进行计算；

2   架体搭设超过规定高度，专项施工方案应按规定组织专家论证；

3   专项施工方案应按规定进行审核、审批。

  悬挑钢梁应符合下列规定：
1   钢梁截面尺寸应经设计计算确定，且截面型式应符合方案要求；

2   钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25倍；

3   钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合方案要求；

4   钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆与上层建筑结构拉结；

5   钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距设置。

  架体稳定性要求应符合下列规定：
1   立杆底部应与钢梁连接柱固定；

2   承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定；

3   架体底部应设置纵横向扫地杆；

4   剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置，角度应为45°～60°；

5   架体应按规定设置横向斜撑；

6   架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结，设置的位置、数量应符合设计和方案要求；

7   连墙件之上的架体悬臂高度不应超过2步，且不应大于4m。
  层间防护应符合下列规定：
1   架体作业层脚手板下应采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应采用安全平网封闭；

2   脚手架与结构外表面之间贯通应采用脚手板或安全平网封闭；

3   架体底层沿建筑结构边缘在悬挑钢梁与悬挑钢梁之间应采取措施封闭；

4   架体底层应进行封闭。

  荷载应符合下列规定：
1   架体上施工荷载应符合方案要求；

2   施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。
  交底与验收应符合下列规定：
1   架体搭设、拆除前应进行安全技术交底，并应有文字记录；

2   架体分段搭拆、分段使用时，应进行分段验收；

3   搭拆过程中应办理分层验收手续，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

  杆件间距应符合下列规定：
1   立杆纵、横向间距、纵向水平杆步距应符合方案要求；

2   作业层应按脚手板铺设的需要增加横向水平杆。

  架体防护应符合下列规定：
1   作业层应按现行行业标准《建筑施工高处作业技术规范》JGJ 80的规定设置防护栏杆；

2   作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板；

3   架体外侧应采用阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网封闭，网间连接应严密。

  脚手板应符合下列规定：
1   脚手板的材质、规格应符合国家现行相关标准的规定；

2   脚手板铺设应严密、牢固，探出横向水平杆长度不应大于150mm。

  构配件材质应符合下列规定：
1   型钢、钢管、构配件规格材质应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023的规定；

2   型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀量允许值应符合现行国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829的规定。

4.9 附着式升降脚手架
  附着式升降脚手架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202、《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546的规定。

  附着式升降脚手架检查主控项目应包括：施工方案、安全装置、架体构造、架体安装、架体升降、检查验收。一般项目应包括：电气系统、架体防护、安全作业。 
  施工方案应符合下列规定：

1   附着式升降脚手架安装、拆除作业应编制专项施工方案，结构设计应进行计算；

2   专项施工方案应按规定进行审核、审批；

3   提升高度超过规定高度或结构特殊的附着式升降脚手架，应组织专家对专项施工方案进行论证。

  安全装置应符合下列规定：
1   附着式升降脚手架每个机位应安装不少于一个防坠落装置，且动作灵敏有效，制动距离应符合现行行业标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546的规定；

2   防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上；

3   防坠落装置应设置在竖向主框架处，与建筑结构附着； 

4   防坠落装置应使用具有自动复位功能的机械式装置，在使用工况和升降工况下均齐全有效；

5   附着式升降脚手架应安装防倾覆装置，其数量、间距应符合方案要求；

6   升降和使用工况时，最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合现行行业标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546的规定；

7   附着式升降脚手架应安装同步控制装置，并应具有实时监测各机位升降荷载信息的功能。

  架体构造要求应符合下列规定：
1   架体高度不应大于5 倍楼层高度，宽度不应大于1.2m；

2   直线布置架体支承跨度不应大于7m，折线、曲线布置的相邻主框架支撑点的外侧距离不应大于5.4m，且应符合方案要求；

3   架体水平悬挑长度不应大于2m，且不应大于跨度的1/2；

4   架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5，且不应大于6m；

5   架体高度与支承跨度的乘积不应大于110 ㎡；

6   竖向主框架顶端应附着在附墙支座上或与建筑结构等设置有拉结；

7   架体构造应满足附着式升降脚手架型式检验报告的构造要求。
  架体安装应符合下列规定：
1   主框架和水平支撑桁架的节点应采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线应汇交于节点；

2   内外排均应设水平支撑桁架；

3   架体立杆底端应设在水平桁架上弦杆的节点处；

4   主框架组装高度应与架体高度相等；

5   相邻主框架的高差不应大于20mm；

6   导轨应与主框架等高，垂直偏差不大于0.5﹪，且不大于60mm；

7   导轨对接方式和强度应符合方案要求；

8   导轨对接处应平直，高低阶差不应大于1.5mm；

9   架体内外排立杆应对称设置，纵向间距不应大于2m，水平杆步距不应大于2m；

10   作业层、底层脚手板、副板及翻板应连接牢固、封闭严密，连接固定点的间距应符合方案要求；

11   物料平台应单独设置，不应与附着式脚手架结构相连。

  架体升降应符合下列规定：
1   每个机位附着支座数量、间距应符合方案要求；

2   使用工况应将主框架与附着支座固定；

3   附着支座与结构连接固定的螺栓不应少于两根，螺纹应采用三角螺纹，公称直径应符合设计要求；螺母不应少于两个，螺栓露出长度不应小于10mm，垫板尺寸不应小于100mm×100mm×10mm，垫板孔径不应大于螺栓公称直径2mm，螺栓紧固力矩应符合方案要求；

4  升降动力设备的额定起重量应符合方案要求，升降动力设备采用电动机时，应选用S2或S1连续工作制，负载持续时间不宜小于30min～60min，或全时制，其连续升降距离应大于1个楼层高度；
5   防倾、导向装置应设置在附着支座上；

6   附着支座处建筑结构混凝土强度应符合方案要求；

7   架体上不应有施工荷载，操作人员不应停留在架体上；

8   起重环链、吊钩不应有裂纹，变形、磨损应在允许范围内；

9   钢丝绳、滑轮的磨损应在允许范围内；

  检查验收应符合下列规定：
1   动力装置、主要结构配件进场应按规定进行验收；

2   架体分段安装、分段使用时，应进行分区段验收；

3   架体安装完毕，应按规定进行整体验收，验收应有量化内容并经责任人签字确认；

4   架体每次提升、下降前应按规定进行检查，并应填写检查记录。

  电气系统应符合下列规定：
1   电控箱应具有漏电、过载、短路、缺相和防雨等保护功能；

2   线路敷设应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的要求；

3   脚手架未在其他防雷保护范围内时，应设置防雷装置。

  架体防护应符合下列规定：
1   架体外侧防护网应采用钢板网，网间连接应严密； 

2   作业层应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定设置防护栏杆。

  安全作业应符合下列规定：
1   操作前应对有关技术人员和作业人员进行书面安全技术交底；

2   作业人员应经培训并定岗作业；

3   架体安装、升降、拆除时应设置安全警戒区，并应设置专人监护。

4.10  高处作业吊篮

  高处作业吊篮的安全措施应符合国家现行标准《高处作业吊篮》GB/T 19155、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202的规定。

  高处作业吊篮检查主控项目应包括：施工方案、安全装置、悬挂机构、安装作业、荷载、交底验收。一般项目应包括：钢丝绳、安全防护、吊篮稳定、升降作业。

  施工方案应符合下列规定：
1   吊篮安装作业应编制专项施工方案，吊篮支架支撑处的结构承载力应经过验算；

2   专项施工方案应按规定进行审核、审批。

  安全装置应符合下列规定：
1   吊篮应安装防坠安全锁，并应灵敏有效；

2   防坠安全锁不应超过标定期限；

3   吊篮应设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳和安全锁扣，安全绳应固定在建筑物可靠位置上，不应与吊篮上的任何部位连接；

4   吊篮应安装上限位装置，并应保证限位装置灵敏可靠。

  悬挂机构应符合下列规定：
1   悬挂机构前支架不宜设置在非承重结构上；

2   悬挂机构应按符合产品说明书和方案组装；

3   前支架应与支撑面垂直；

4   上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处；

5   配重块不应破损或使用其他重物替代；

6   配重块应固定在托架上并用绳具锁住，其单体重量应符合产品说明书要求。

  安装作业应符合下列规定：
1   吊篮平台的组装长度应符合产品说明书和方案要求；

2   吊篮的构配件应符合产品说明书的要求和现行国家标准《高处作业吊篮》GB/T 19155的规定；

3   结构外观应完好，无明显变形、开裂，涂装均匀无锈蚀；

4   安拆人员应取得特种作业资格证书，并持证上岗。
  荷载应符合下列规定：
1   吊篮施工荷载应符合产品说明书的要求；

2   吊篮施工荷载应均匀分布。

  交底与验收应符合下列规定：
1   吊篮安装完毕，应按规范要求进行验收，验收表应由责任人签字确认；

2   班前、班后应按规定对吊篮进行检查，定期进行维保；

3   吊篮安装、使用前对作业人员进行书面安全技术交底；

4   吊篮应配有产品铭牌、限载标识、安全警示标志等。

  钢丝绳应符合下列规定：
1   钢丝绳不应有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物； 

2   安全钢丝绳应单独设置，型号规格应与工作钢丝绳一致；

3   吊篮安全钢丝绳应张紧悬垂；

4   电焊作业时应对钢丝绳采取保护措施。

  安全防护应符合下列规定：

1   吊篮平台周边的防护栏杆、挡脚板的设置应符合产品说明书的要求；

2   上下立体交叉作业时吊篮应设置顶部防护板。

  吊篮稳定应符合下列规定：
1   吊篮作业时应采取防止摆动的措施；

2   吊篮与作业面距离应符合方案和产品说明书的要求。

  升降作业应符合下列规定：
1   吊篮升降操作人员应取得特种作业操作证书，并持证上岗；
2   吊篮内的作业人员不应超过2人；

3   吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上；

4   停止作业应将吊篮降至地面或坚实可靠的停机平台，作业人员应从地面或停机平台进出吊篮。

4.11  基坑工程

  基坑工程的安全措施应符合国家现行标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180和《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311的规定。

  基坑工程检查主控项目应包括：施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、基坑监测。一般项目应包括：安全防护、支撑拆除、作业环境、应急预案。

  施工方案应符合下列规定：

1   基坑工程施工应编制专项施工方案，开挖深度超过3m或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程，应单独编制专项施工方案；

2   专项施工方案应按规定进行审核、审批；

3   开挖深度超过5m（含5m）的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过5m但地质条件、周围环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程专项施工方案，应组织专家进行论证；

4   当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案应重新进行审核、审批；

5   对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，应采取专项防护措施，发生险兆情况应及时处理；

6   深基坑施工应编制基坑工程监测方案。

  基坑支护要求应符合下列规定：

1   人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施；

2   地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合方案要求；

3   基坑支护结构应符合方案要求；

4   基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。

  降排水要求应符合下列规定：

1   当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降排水措施；

2   基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施；

3   基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井，并应及时排除积水；

4   深基坑降水施工应有防止邻近建筑及管线沉降的措施。

  基坑开挖要求应符合下列规定：

1   基坑支护结构应在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，不应提前开挖和超挖；

2   基坑开挖应按方案的要求，分层、分段、均衡开挖；

3   基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层；

4   当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化措施；

5   基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，不应向下超挖土方。

  坑边荷载应符合下列规定：

1   基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范围内；

2   施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求；

3   无支护基坑（槽）周边，在坑底边线周边与开挖深度相等范围内不应堆载。

  基坑监测应符合下列规定：

1   基坑监测方案应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等内容；

2   监测的时间间隔应根据施工进度确定。当监测结果变化速率较大时，应加密观测次数；

3   基坑开挖监测工程中，应根据设计要求提交阶段性监测报告。

  安全防护应符合下列规定：

1   开挖深度超过2m及以上的基坑周边应安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定；

2   基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定；

3   降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。

  支撑拆除要求应符合下列规定：
1   基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合方案要求；

2   当采用机械拆除时，施工荷载应小于支撑结构承载能力； 

3   人工拆除时，应按规定设置防护设施。

  作业环境应符合下列规定：
1   基坑内土方机械与施工人员应保持安全距离；

2   上下垂直作业应按规定采取有效的防护措施；

3   在电力、通信、燃气、上下水等管线2m范围内挖土时，应采取安全保护措施，并应设专人监护；

4   施工作业区域应采光良好，当光线较弱时应设置有足够照度的光源。

  应急预案应符合下列规定：

1   基坑工程应结合工程施工过程中可能出现的支护变形、漏水等影响基坑工程安全的不利因素制定应急预案；

2   应急组织机构应健全，应急的物资、材料、工具、机具等品种、规格、数量应满足应急需要，并应符合应急预案的要求；

3   应急预案应进行针对性演练。
4.12  模板支架

  模板支架的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《施工脚手架通用规范》GB 55023和现行国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210等的规定。

  模板支架检查主控项目应包括：施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。一般项目应包括：杆件连接、底座与托撑、构配件材质、支架拆除。

  施工方案应符合下列规定：
1   模板支架搭设、拆除应编制专项施工方案，结构设计和地基承载力应进行计算，并应按规定进行审核、审批；

2   各类工具式模板工程，包括：滑模、爬模、飞模、隧道模等工程的专项方案，以及模板支架搭设高度8m及以上，跨度18m及以上，施工总荷载15kN/㎡及以上，集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案应按规定组织专家论证。

  支架基础应符合下列规定：
1   基础应坚实、平整，承载力应符合方案要求，并应能承受支架上部全部荷载；

2   底部应设置底座、垫板，垫板支架基础承载力应满足计算书中立杆承载力的要求；

3   支架底部应设置纵、横向扫地杆；

4   基础应设排水设施，并应排水畅通；

5   当支架设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时应对楼面结构采取加固措施。

  支架构造要求应符合下列规定：
1   立杆间距应符合方案要求；

2   水平杆步距应符合方案要求，水平杆应连续设置；

3   竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合方案要求；

4   混凝土输送管、作业脚手架、卸料平台等设施不应与支架相连接。

  支架稳定性要求应符合下列规定：
1   当支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆或采用增加架体宽度的加强措施；

2   立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应在规定允许范围内；

3   浇筑混凝土时应对架体基础沉降、架体变形进行监控，基础沉降、架体变形应在规定允许范围内。

  施工荷载应符合下列规定：
1   施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内；

2   当浇筑混凝土时，应对混凝土堆积高度进行控制；

3   危险性较大的混凝土模板支撑工程应按方案要求的顺序或分层厚度进行浇筑；

4   浇筑混凝土时，架体周边应设立临时禁入区和安全警示标志，人员不应进入浇筑区域；

5   模板支架承受的施工荷载不应超过设计值；

6   支架拆除前结构的混凝土强度应达到方案要求。

  交底与验收应符合下列规定：
1   支架搭设、拆除前应进行交底，并应有交底记录；

2   支架搭设完毕，应按规定组织验收，验收应有量化内容并经责任人签字确认。

  杆件连接应符合下列规定：
1   立杆应采用对接、套接或承插连接方式，并应规范安装；

2   水平杆应按规定进行连接；

3   当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m；

4   杆件各连接点应保证紧固无松动。

  底座与托撑应符合下列规定：
1   可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配，配合间隙应在允许范围内；

2   螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺距。

  构配件材质应符合下列规定：
1   钢管壁厚、直径应符合方案要求；

2   构配件规格、型号、材质应符合现行相关标准的规定；

3   杆件弯曲、变形、锈蚀量允许值应符合现行国家标准《租赁模板脚手架维修保养技术规范》GB 50829的规定。

  支架的拆除应符合下列规定：
1   支架拆除前应设置警戒区，并应设专人监护；

2   支架拆除前临边防护搭设应齐全，洞口应进行封堵；

3   拆除作业应按专项施工方案规定的顺序，分层、分段、由上至下的顺序进行。

4.13  高处作业
4.13.1   高处作业的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034和国家现行标准《坠落防护 安全网》GB 5725、《头部防护 安全帽》GB 2811、《坠落防护 安全带》GB 6095和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

4.13.2   高处作业检查项目应包括：安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空和交叉作业、移动和固定式操作平台、悬挑式物料钢平台。

4.13.3   安全帽应符合下列规定：
1   进入施工现场的人员应正确佩戴安全帽；

2   安全帽的质量应符合现行国家标准《头部防护 安全帽》 GB2811的规定，并应在有效期内使用。

4.13.4   安全网应符合下列规定：

1   在建工程外脚手架的外侧应采用阻燃式密目安全网或其他措施进行全封闭防护；

2   安全网的质量应符合现行国家标准《安全网》GB 5725的规定，并应在有效期内使用。

4.13.5   安全带应符合下列规定：

1   高处作业人员应按规定系挂坠落悬挂用五点式安全带；

2   安全带的系挂方式应符合产品说明书要求；

3   安全带的质量应符合现行国家标准《坠落防护 安全带》GB6095的规定，并应在有效期内使用。

4.13.6   临边防护要求应符合下列规定：

1   作业面边沿应设置连续的临边防护设施；

2   临边防护设施的构造、强度应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定；

3   防护栏杆的规格及连接固定方式应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定。

4.13.7   洞口防护要求应符合下列规定：

1   在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口等孔洞应采取防护措施；

2   防护措施、设施应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定；

3   电梯井内每隔2层且不大于10m应设置安全平网防护或其他可替代防护措施。
4.13.8   通道口防护要求应符合下列规定：

1   通道口防护应严密、牢固；

2   防护棚两侧应采取封闭措施；

3   防护棚宽度应大于通道口宽度，长度、高度应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定；

4   当建筑物高度超过24m时，通道口防护顶棚应采用双层防护；

5   防护棚应采用钢管脚手架或型钢结构，并应满足防护强度要求。

4.13.9   攀登作业应符合下列规定：

1   梯脚底部应坚实，不应垫高使用；

2   折梯使用时上部夹角宜为35°～45°，并应设有可靠的拉撑装置；

3   梯子的材质、制作质量和构造措施应符合现行国家标准《梯子 第2部分：要求、试验和标志》GB∕T 17889.2的规定；

4   同一梯子上不应两人同时作业；

5   单梯应与水平面呈倾角75°架设；

6   采用单梯或人字梯进行攀登作业时，应设专人扶梯。

4.13.10   悬空和交叉作业应符合下列规定：

1   悬空作业处应设置防护栏杆或采取其他可靠的安全措施；

2   悬空作业所使用的索具、吊具等应经验收，合格后方可使用；

3   悬空作业人员应正确穿戴防护用品、佩带工具袋；

4   楼层钢梁吊装完毕后，应及时分区铺设安全平网；

5   当交叉作业无法避免时，下层作业位置应设置能防止穿透的刚性防护棚或其他有效隔离措施，其承载力、尺寸和构造应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的规定；

6   处于起重臂回转半径范围内的通道应搭设安全防护棚。

4.13.11   移动和固定式操作平台应符合下列规定：

1   操作平台应按规定进行设计计算；

2   移动式操作平台面积不应大于5㎡，高度不应大于5m，高宽比不应大于2:1，轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不应大于80mm；

3   操作平台应按设计要求进行组装，铺板应严密，四周应安装防护栏杆，并应设置登高扶梯；

4   操作平台的材质与构造应符合设计要求，固定式平台应与建筑物主体结构进行刚性连接或加设防倾措施；

5   操作平台不应超载使用，并应在平台内、外侧明显处设置荷载限定标牌；

6   扣件式钢管操作平台不应用于三层（或10m）及以上建筑施工；

7   移动式操作平台移动时，操作平台上不应站人。

4.13.12   悬挑式物料钢平台应符合下列规定：

1   悬挑式物料钢平台的制作、安装应编制专项施工方案，并应进行设计计算；

2   悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，应设置在稳定的建筑结构上；

3   斜拉杆或钢丝绳应按规范要求在平台两侧各设置前后两道，分别与主体结构连接，同侧预埋点之间应相互错开；

4   钢平台外侧应安装固定的防护栏杆，用防护挡板全封闭，并应在平台明显处设置荷载限定标牌；

5   钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。

4.14  施工用电
  施工用电的安全措施应符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定。

  施工用电检查主控项目应包括：外电防护、配电保护系统、配电线路、配电箱与开关箱。一般项目应包括：配电室与配电装置、现场照明、运维管理及档案。


  外电防护应符合下列规定：
1   外电架空线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道应保持安全距离；

2   当达不到安全距离时，应采取隔离防护措施，并应悬挂明显的警示标志；

3   防护设施应坚固、稳定，并应保持与外电架空线路的安全距离；

4   外电架空线路正下方不应进行施工、建造临时设施或堆放材料物品；

5   施工现场露天设立的变压器周边应设置高度不低于1.7m的固定围栏或围墙。

  配电保护系统应符合下列规定：
1   施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN～S保护系统；

2   施工现场配电系统不应同时采用两种保护系统；

3   保护导体（PE）应由工作接地线、总配电箱电源侧中性导体（N）处引出，电气设备的金属外壳应与保护导体（PE）连接；

4   保护导体（PE）应单独敷设，线路上不应装设开关或熔断器，不应通过工作电流；

5   保护导体（PE）应采用绝缘导线，颜色标记应为黄绿双色；

6   保护导体（PE）应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处作重复接地；

7   地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不应采用螺纹钢；

8   工作接地电阻不应大于4Ω，重复接地电阻不应大于10Ω； 

9   施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规定采取防雷措施，防雷装置的冲击接地电阻值不应大于30Ω；

10   做防雷接地机械上的电气设备，保护导体（PE）应同时做重复接地。

  配电线路应符合下列规定：
1   线路及接头应保证机械强度和绝缘强度；

2   线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流；

3   线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合施工用电方案的要求；

4   电缆应采用架空或埋地敷设，不应沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设，电缆线路沿途应设立明显的安全警示标志；

5   电缆中应包含全部工作导体和用作保护导体（PE）的芯线，并应按规定接用，各芯线不应混用；

6   室内明敷主干线距地面高度不应小于2.5m；

7   室内配线在潮湿环境或沿地面敷设时，应穿保护导管，管口、管接头应粘接牢固；采用金属保护导管时，应做等电位连接，并应与保护导体（PE）相连接；

8   特殊场所的照明线路应采用安全特低电压。
  配电箱与开关箱应符合下列规定：
1   施工现场配电系统应采用三级配电、二级剩余电流动作保护系统，用电设备应有各自专用的开关箱；

2   箱体结构、箱内电器设置及使用应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定；

3   箱内应分设N端子板和PE端子板，中性导体（N）和保护导体（PE）应通过各自的端子板进出；PE端子板上的端子数量不应少于进出回路的数量；

4   总配电箱与开关箱应安装剩余电流动作保护器，剩余电流动作保护器规格、参数应匹配并灵敏可靠；

5   箱体应设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施，门与箱体应采用黄/绿组合颜色软绝缘导线连接；

6   箱体安装位置、高度及周边通道应满足用电运行、维护的需要；

7   分配电箱与开关箱间的距离不应超过30m，开关箱与固定用电设备间的距离不应超过3m。 

  配电室与配电装置应符合下列规定：
1   配电室的建筑和构筑物耐火等级不应低于三级，配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材；

2   配电室、配电装置的布设应符合施工用电方案的要求；

3   配电装置中的仪表、电器元件设置应齐全有效；

4   备用发电机组应与外电线路进行联锁；

5   配电室应采取防止雨雪和小动物侵入的措施；

6   配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。

  现场照明应符合下列规定：
1   配电箱中照明用电应与动力用电分设，并根据场所和施工需要设置不同照明方式；

2   手持照明灯应采用安全特低电压供电；

3   照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器；

4   灯具金属外壳应接保护导体（PE）；

5   灯具与地面、易燃物之间应保持安全距离；

6   照明线路的架设应符合施工用电方案的要求；

7   施工现场应在疏散通道、作业场所、重要设施等处配备应急照明；

8   施工现场照明应采用LED灯和节能灯，不应使用白炽灯、碘钨灯和卤素灯。

  运维管理及档案应符合下列规定：
1   总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议，明确各方相关责任；

2   施工现场应制定施工用电方案，方案的内容应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定；

3   施工用电方案应履行审核、审批和签字程序，实施后应由相关部门分阶段组织验收；

4   用电各项记录应完整有效，用电档案资料应齐全，并应设专人管理；

5   电气设施的安装、维修、检测或拆除应由专业电工完成，并应设专人监护。暂停使用或正在维修的电气设施应设立明显的安全警示牌；

6   电工应持证上岗，并应穿戴合格防护用品，使用合格检测仪器仪表工具。

4.15  有限空间作业
  有限空间作业的安全措施应符合现行国家标准《有限空间作业安全技术规范》GB 46768的规定。

  有限空间作业检查主控项目应包括：风险辨识、安全装备、作业审批、培训交底、作业安全、监护检查。一般项目应包括：发包管理、安全标志、应急管理、台账资料。

  风险辨识应符合下列规定：

1   开工前应对施工现场开展有限空间风险辨识，并针对存在的风险制定管控措施；
2   施工过程中，应根据作业部位、工艺设备、作业环境的变化，及时进行风险辨识；
3   有限空间作业前应编制专项施工方案，并履行审批手续。
  安全装备应符合下列规定：
1   有限空间作业应配备合格的个人防护、通风、检测、通讯和照明等装备；

2   有限空间存在爆炸风险的，应配备防爆型电气设备；
3   安全装备应定期进行检验检测；
4   安全装备的采购、维护、保养和检测等工作应有专人负责。
  作业审批应符合下列规定：
1   有限空间作业应执行作业前审批制度，填写有限空间作业审批表，并经施工单位有关负责人审批后方可实施；

2   有限空间作业应遵守审批表规定，如发生超时、人员调整、工艺及环境变化等，应重新办理审批。
  培训交底应符合下列规定：
1   有限空间作业应组织相关人员开展有限空间专题安全培训，应每年至少组织一次；

2   有限空间作业相关人员应经过考核并持有合格证书，方可从事有限空间作业相关工作；   
3   作业前，应对现场管理人员进行方案交底，对作业人员、监护人员进行安全技术交底，交底人、被交底人应在记录上签字确认。
  作业安全应符合下列规定：
1   作业前应检查个人防护和设备设施的齐备性、安全性和完好性；

2   作业前和作业中应按规定检测空间气体、持续通风；
3   进入有限空间的作业人员应穿戴安全防护用品，保持与监护人员的联络；

4   有限空间作业时，应采用安全特低电压，使用Ⅲ类手持电动工具，开关箱中应设置相应的剩余电流动作保护器；
5   作业完毕应及时清理有限空间，有序撤离作业人员。
  监护检查应符合下列规定：
1   作业过程中，监护人应在有限空间外全程持续监护；

2   监护人应关注作业人员状况和检测数据，发生异常应协助作业人员撤离；
3   监护人应防止无关人员进入作业区域；

4   施工单位应指派监督人员，对有限空间作业和监护措施进行监督检查；

5   监督人员应对有限空间场所进行日常检查和管理。
  发包管理应符合下列规定：
1   承接施工现场有限空间作业的单位应具备有限空间作业安全生产条件，发包方应按规定做好审核工作；

2   发包方与作业单位的安全生产管理协议或合同中应明确各自的有限空间安全生产职责。
  安全标志应符合下列规定：
1   有限空间作业区域应进行有效封闭防护，并在醒目处设置规范的安全警示标志；

2   在有限空间出入口设置安全风险告知牌；

3   安全标志和风险告知牌应根据现场有限空间环境变化进行更新和调整。
4.15.11   应急管理应符合下列规定：
1   有限空间事故应急预案和现场处置方案应完善；

2   应急预案定期演练应定期开展，专项应急预案演练不应少于每年一次，现场处置方案的演练不应少于每半年一次，并应做好演练记录和评估；
3   施工现场应储备有限空间作业必要的应急装备。
4.15.12   台账资料应符合下列规定：
1   施工现场应建立有限空间安全档案，由专人负责整理建档；

2   应制定有限空间作业安全管理制度、安全操作规程等文件；

3   应留存有限空间作业的审批、培训、作业、检测和检查等相关记录资料。
4.16  施工升降机

  施工升降机的安全措施应符合国家现行标准《货用施工升降机 第1部分：运载装置可进人的升降机》GB/T  10054.1、《施工升降机安全规程》GB 10055和《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。

  施工升降机检查主控项目应包括：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、传动系统、安拆、验收与使用。一般项目应包括：导轨架、基础、电气安全、通信装置。

  安全装置应符合下列规定：
1   起重量限制器应灵敏可靠，当运载装置内的载荷达到额定载荷的120%之前，起重量限制器应发出清晰的信号并中止正常操作；

2   渐进式防坠安全器应灵敏可靠，并应在有效的标定期内；

3   对重钢丝绳应安装防松绳装置，并应灵敏可靠；

4   吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关，任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行；

5   人货两用或额定载重量400kg以上的货用施工升降机，底架应安装吊笼和对重缓冲器；

6   SC型施工升降机应安装两对以上安全钩；

7   智能施工升降机吊笼门及层门应具备门状态智能检测功能，并应灵敏可靠；

8   智能施工升降机应具备运行条件检测功能，并应灵敏可靠。

  限位装置应符合下列规定：
1   非自动复位型上、下极限开关应灵敏可靠；

2   自动复位型上、下限位开关应灵敏可靠，上、下限位开关安装位置应符合产品说明书要求；

3   上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m；

4   极限开关、限位开关应设置独立的触发元件，不应共用同一个触发元件；

5   吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠；

6   吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠；

7   额定提升速度大于0.7m/s的施工升降机，应设有吊笼上下运行减速开关并应灵敏可靠。

  防护设施应符合下列规定：
1   吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏，防护围栏的安装高度、强度应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB 10055的规定，围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠；

2   地面出入通道应按规定搭设防护棚；

3   停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板应铺满、铺平；

4   层门安装高度、强度应符合《施工升降机安全规程》GB 10055的规定；

5   当吊笼翻板门兼作跳板时，应具有足够的强度和刚度。

  附墙架应符合下列规定：
1   附墙架应采用配套标准产品，当附墙架不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，附墙架的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求，制作应满足设计要求；

2   附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求，附墙撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于8°；

3   附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度及垂直度应符合产品说明书要求。

  传动系统应符合下列规定：
1   对重钢丝绳绳数不应少于2根且应相互独立，齿轮齿条式人货两用施工升降机悬挂对重的钢丝绳安全系数不应小于6，直径不应小于9mm；；

2   钢丝绳磨损、变形、锈蚀量应在允许范围内；

3   钢丝绳的规格、固定应符合产品说明书要求；

4   齿条、齿轮、曳引轮应完好正常，滑轮应安装钢丝绳防脱装置；

5   对重重量、固定应符合产品说明书要求；

6   对重除导向轮或滑靴外应设有防脱轨保护装置。

  安拆、验收与使用应符合下列规定：
1   安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证；

2   安装、拆卸应编制专项施工方案，并经过审核、审批，按规定需专家论证的应组织论证；

3   安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认；

4   安装、拆卸作业人员及司机应持有效特种作业证上岗，并按规定进行安全技术交底；

5   施工升降机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录；

6   实行多班作业，应按规定填写交接班记录；

7   施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于吊笼醒目位置。不应在超过额定载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机；

8   吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程，操作开关及其它危险处应有醒目的安全警示标志；

9   基础承载力和变形满足产品说明书要求；
10   施工升降机安装、拆卸以及附着前，应对结构件、传动机构、安全装置、附墙架、辅助起重设备以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件进行检查；
11   非载人型施工升降机正常运行时不应载运人员。
  导轨架应符合下列规定：
1   标准节的质量应符合产品说明书要求； 

2   柔性物体不应用作对重导轨；

3   标准节连接螺栓应齐全有效，螺栓应高出螺母顶平面3倍螺距。

  基础应符合下列规定：
1   基础设置在地下室顶板或楼面结构上时，应对其支承结构进行承载力验算；

2   基础应设有排水设施。

  电气安全应符合下列规定：
1   施工升降机与架空线路的安全距离或防护措施应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定；

2   电缆导向架设置应符合产品说明书要求，电缆在吊笼运行中应自由拖行不受阻碍；

3   施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装置，并应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定；

4   当施工升降机安装高度大于120m，并超过建筑物高度时，应安装红色障碍灯，障碍灯电源不应因施工升降机停机而停电。

  通信装置应符合下列规定：
1   施工升降机轿厢内应安装双向对讲系统或声光信号装置，确保司机与各停层站之间联络清晰、可靠；
2   各层站应设置醒目的呼叫按钮或开关，呼叫信号应在司机操作位置处有明确的声光显示，并具有记忆或保持功能，防止信号丢失。
3   信号联络装置应具有自检功能，每日使用前应进行测试，确保信号传输正常。
4   施工升降机轿厢内宜安装司机生物识别系统。

4.17 塔式起重机

  塔式起重机的安全措施应符合国家现行标准《塔式起重机》GB/T 5031、《塔式起重机安全规程》GB 5144、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术标准》JGJ/T 196的规定。

  塔式起重机检查主控项目应包括：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、群塔作业、安拆、验收与使用。一般项目应包括：附着、基础与轨道、结构设施、电气安全。

  载荷限制装置应符合下列规定：
1   起重量限制器应灵敏可靠。当起重量大于相应挡位的额定值并小于该额定值的110%时，应切断上升方向上的电源，但机构可做下降方向的运动。具有多挡变速的起升机构，限制器应对各挡位具有防止超载的作用；

2   起重力矩限制器应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%应切断上升和幅度增大方向的电源，但机构可做下降和减小幅度方向的运动。力矩限制器控制定码变幅和控制定幅变码的功能应分别设置，且能分别调整。
  行程限位装置应符合下列规定：
1   起升高度限位器并应灵敏可靠，起升高度限位器的安全越程应符合现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196的规定；

2   当吊钩不能再下降或卷筒上钢丝绳只剩3圈时，下降限位器应能立即停止下降运动。

3   小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关，动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限位开关，并应灵敏可靠；

4   回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器，并应灵敏可靠；

5   行走式塔式起重机应安装行走限位器，并应灵敏可靠。

  保护装置应符合下列规定：
1   小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及防坠落装置；

2   行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置，并应灵敏可靠；

3   除起升高度低于30m的自行架设塔式起重机外，应安装风速仪，并应灵敏可靠；

4   当塔式起重机顶部高度大于30m时，应安装障碍指示灯；

5   塔式起重机顶升防脱装置应灵敏可靠；

6   315t・m 及以上塔式起重机应安装安全监控系统，并应灵敏可靠。

  吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳应符合下列规定：
1   吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完好可靠，吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内；
2   滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完好可靠，滑轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内；

3   钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内，钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合产品说明书要求。

  群塔作业要求应符合下列规定：
1   群塔作业应制定专项施工方案并经过审批；

2   两台塔式起重机任意部件间距不应小于2m，塔式起重机尾部与周边建（构）筑物安全距离不小于0.6m。
  安拆、验收与使用应符合下列规定：
1   安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证；

2   安装、拆卸前应制定专项施工方案，并经过审核、审批。超过一定规模的危大工程，应组织专家论证；

3   安装完毕应履行验收程序，验收表格应由责任人签字确认；

4   安装、拆卸作业人员及司机应持有效特种作业证上岗，并按规定进行安全技术交底；

5   塔式起重机作业前应按规定进行例行检查，并应填写检查记录；

6   实行多班作业、应按规定填写交接班记录；

7   基础承载力和变形应满足产品说明书的要求；
8   安装、拆卸、爬升（降）以及附着前应对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴，定位板等连接件及安全装置进行检查；

9   塔式起重机独立高度、附着间距、自由高度及垂直度应符合产品说明书要求。

  附着应符合下列规定：
1   当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时，应进行设计计算和审批；

2   附着点处建筑结构强度应经原设计单位或具有相应资质单位复核确认，安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行承载力验算；

3   附着装置的构件和预埋件应由原厂家或具有相应能力的企业制作，不应自行制作拆改。

  基础与轨道应符合下列规定：
1   塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、检测和验收；

2   基础应采取排水措施；

3   路基箱或枕木铺设应符合产品说明书要求。

  结构设施应符合下列规定：
1   主要受力结构件应由原厂制作，不同生产厂家、不同规格型号不应混用；
2   主要结构件的变形、锈蚀量应在允许范围内；

3   若采用塔机原制造商推荐的混凝土基础，固定支腿、预埋节和地脚螺栓应按原厂家规定的方法使用；
4   平台、走道、梯子、护栏等的设置应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144的规定；

5   高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合产品说明书要求，高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。

  电气安全应符合下列规定：
1   塔式起重机应采用TN～S接零保护系统供电；

2   塔式起重机与架空线路的安全距离或防护措施、避雷接地装置的安装及电缆的使用固定应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定。 

4.18  起重吊装

4.18.1   起重吊装的安全措施应符合国家现行标准《起重机械安全规程》GB/T 6067.1、《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972、《建筑施工起重吊装工程安全技术标准》JGJ/T 276等的规定。

4.18.2   起重吊装检查主控项目应包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、信号司索及作业人员。一般项目应包括：起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护。

4.18.3   施工方案应符合下列规定：

1   起重吊装作业应编制专项施工方案，并按规定进行审核、审批，作业前应进行安全技术交底；

2   超过一定规模的起重吊装作业，应组织专家对专项施工方案进行论证；

3   不应选用国家明令淘汰或已经报废的起重机械和工艺。

4.18.4   起重机械应符合下列规定：

1   起重机械应经验收合格后方可投入使用，有使用登记要求的起重机械，应按规定办理使用登记。
2   起重机械的安全装置应齐全、有效，不应违规拆除、破坏；
3   起重机械主要受力构件和连接螺栓、销轴应符合产品说明书的要求；

4   起重拔杆组装应符合设计要求，使用前应经试吊合格；

5   安装有超起装置或风电副臂、塔式副臂等桁架结构副臂的起重机，其使用应符合产品说明书及专项施工方案的要求。

4.18.5   钢丝绳与地锚应符合下列规定：

1   钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在允许范围内，报废标准应符合现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972 的规定；

2   钢丝绳规格和端部固定应符合现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972和起重机产品说明书要求；

3   吊钩、卷筒、滑轮磨损应在允许范围内；

4   吊钩、卷筒、滑轮应安装钢丝绳防脱装置；

5   起重拔杆的缆风绳、地锚设置应符合设计要求地锚使用前应进行试拉，合格后方可使用。

4.18.6   索具应符合下列规定：

1   当采用编结连接时，编结长度不应小于15倍的绳径，且不应小于300mm；

2   当采用绳夹连接时，绳夹规格应与钢丝绳相匹配，绳夹数量、间距应符合现行国家标准《钢丝绳夹》GB/T 5976的规定；

3   索具应按规定取用安全系数；

4   吊索规格应互相匹配，机械性能应符合设计要求，吊索与所吊构件间的水平夹角宜大于45°；
5   吊装带应符合现行行业标准《编织吊索 安全性 第一部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》JB/T 8521.1 、《编织吊索 安全性 第二部分：一般用途合成纤维圆形吊装带》JB/T 8521.2 的规定，吊链应符合现行国家标准《非校准起重圆环链和吊链 使用和维护》GB/T 22166 的规定。

4.18.7   作业环境应符合下列规定：

1   起重机械通行道路及作业位置应平整坚实、承载能力应符合产品说明书要求，作业前应校核运行路线及作业位置承载能力；

2   起重机与架空线路应保持安全距离，与架空输电线的安全距离应符合 JGJ/T 46 的规定；

3   在雷雨、大雪、浓雾、大风等恶劣天气或视线不良条件下，不应进行吊装和高处作业。雨雪后作业时，应及时清理冰雪并采取防滑和防漏电措施，先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
4.18.8   信号司索及作业人员应符合下列规定：

1   特种设备起重机械的司机、起重吊装司索、指挥人员应持有效特种作业人员操作资格证书上岗；
2   起重机司机操作证应与操作机型相符；

3   起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不应同时兼顾信号指挥和司索作业；

4   作业前应按规定进行安全技术交底，并应有交底记录。

4.18.9   起重吊装应符合下列规定：

1   当多台起重机同时起吊一个构件时，起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求，单台起重机所承受的荷载不应超过其额定起重能力的80%，最大起吊重量不应超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的75%；

2   吊索系挂点应符合专项施工方案要求；

3   起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过；

4   非载人起重机不应载运人员；

5   当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼；

6   装配式结构吊装应采取有效安全措施，吊物离地200mm—300mm后应暂停检查，确认无误后，方可继续起吊；
7   吊装作业时，对未形成稳定体系的部分，应采取临时固定措施。对临时固定的构件，应在安装固定完成并经检查确认无误后，方可解除临时固定措施。

4.18.10   高处作业应符合下列规定：

1   应按规定设置高处作业平台；

2   平台强度、护栏高度应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/T 80的规定；

3   爬梯的强度、构造应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/T 80的规定；

4   应设置可靠的安全带悬挂点；
5   当利用已安装的构件或既有结构构件作为水平通道时，临空面应设置临边防护栏杆，并应设置连续的钢丝绳、钢索作安全绳。

4.18.11  构件码放应符合下列规定：

1   构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内；

2   构件码放高度、层高应在规定允许范围内；

3   大型构件码放应有保证稳定的措施。

 警戒监护应符合下列规定：

1   应按规定设置作业警戒区及警示标志，防止无关人员进入；

2   吊装作业时应设专人监护；

3   起重吊装作业宜采用数字化技术进行全过程监控。

4.19  施工机具

  施工机具的安全措施应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160的规定。

  施工机具检查项目应包括：木工机械、手持电动工具、钢筋机械、电气焊设备、混凝土机械、桩工和挖掘机械、升降平台车、运输机械、其他中小型机械。

  木工机械应符合下列规定：
1   木工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2   平刨应设置护手及传动防护罩等安全装置；

3   圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置，锯片不应有裂口和裂纹，连续缺齿不应超过2个；

4   木工机械保护导体（PE）应单独设置，并应安装剩余电流动作保护器；

5   木工机械应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒、防尘等功能，安全操作规程应悬挂在明显处；

6   不应使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具；

7   木工机械应使用单向开关，不应使用倒顺双向开关。

  手持电动工具应符合下列规定：
1   Ⅰ类手持电动工具应单独设置保护导体（PE），并应安装剩余电流动作保护器；

2   使用手持电动工具应按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋；

3   手持电动工具的电源线应保持出厂时的状态，不应接长使用；

4   手持电动工具各部防护罩应齐全牢固。

  钢筋机械应符合下列规定：
1   钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2   保护导体（PE）应单独设置，并应安装剩余电流动作保护器；

3   钢筋加工区应搭设作业棚，并应具有防雨、防晒和防砸等功能，安全操作规程应悬挂在明显处；

4   钢筋调直、冷拉作业应按规定设置防护栏和防护罩；

5   机械传动部位应设置防护罩；

6   钢筋机械应坚实稳固，应采用防止设备意外移位的措施，机身不应有破损、断裂及变形。

  电气焊设备应符合下列规定：
1   电焊机安装完毕应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2   电焊机保护导体（PE）应单独设置，并应安装剩余电流动作保护器；

3   交流电焊机应设置二次空载降压保护装置；

4   电焊机一次线长度不应超过5m，并应穿管保护；

5   二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，二次线长度不应超过30m；

6   电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩；

7   气瓶使用时应安装减压器，乙炔瓶应安装回火防止器，并应灵敏可靠；

8   乙炔瓶与氧气瓶之间的距离不应小于5m，气瓶与明火之间的距离不应小于10m；

9   气瓶不应暴晒，应设置防震圈、防护帽并有防倾倒措施；

10   气瓶应分类存放，一次性存量不应超过要求，气瓶应有可追溯二维码、记录清晰。

  混凝土机械应符合下列规定：
1   混凝土机械使用前应按规定履行验收程序，并应经责任人签字确认；

2   混凝土机械的保护导体（PE）应单独设置，并应安装剩余电流动作保护器；

3   搅拌机离合器、制动器应灵敏有效，料斗钢丝绳无磨损、锈蚀、变形量应在规定允许范围内；

4   搅拌机料斗应设置安全挂钩或止挡装置，传动部位应设置防护罩；

5   搅拌机应按规定设置作业棚，并应具有防雨、防晒和防尘等功能；

6   振捣器作业时应使用移动配电箱、电缆线长度不应超过30m；

7   振捣器操作人员应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴；

8   布料机应有足够的作业空间，且应设置防倾倒措施；

9   使用混凝土泵车应校验其运行路线及作业位置承载力满足使用要求。

  桩工和挖掘机械应符合下列规定：
1   桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序，并由责任人签字确认；

2   桩工机械作业前应编制专项施工方案；

3   桩工机械主要受力构件不应有明显变形，金属结构件焊缝不应有开焊和焊接缺陷；

4   桩工机械应按规定安装安全装置，并应灵敏可靠；

5   桩工机械应校验其运行线路、作业区域地面承载力符合机械说明书要求；

6   机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定；

7   挖掘机工作回旋半径范围内任何人员不应停留或通过；

8   夜间作业时，工作场地应有充分的照明；

9   驾驶员离开操作室时，应将铲斗或液压锤放落地面；

10   挖掘机工作时，工作面高度不应超过机身高度的1.5倍；

11   挖掘机往运输车辆卸料时，铲斗不应越过汽车驾驶室。

  升降平台车应符合下列规定：
1   操作人员应经过专业培训，并经培训考试合格；

2   操作人员作业时应穿戴安全帽、安全带，平台上作业人员数量应符合产品说明书的要求；

3   利用底盘轮胎为支点作业时，应对底盘悬架系统进行锁定；

4   液压式支腿及伸展机构应设置防液压管路发生故障时回缩的安全保护 装置； 

5   车架倾斜指示装置应灵敏可靠；

6   作业时与输电线路安全距离应符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的规定；

7   室内作业时应设置上限位装置，并应灵敏可靠。

  运输机械应符合下列规定：
1   运输机械转向、制动和灯光装置应灵敏可靠；

2   驾驶员应经过专业培训；

3   运输机械应在指定区域、道路行驶，行车时车斗内不应载人；

4   运输机械行驶中不应超速行驶，并应保持安全距离。

  其他中小型机械应符合下列规定：
1   中小型机械应单独设置保护导体（PE线），安装剩余电流动作保护器；

2   中小型机械上外露传动部分和旋转部位应设有防护罩；

3   室外使用的机械应搭设防护棚或其他防护措施。

4.20  消防安全

4.20.1   消防安全的安全措施应符合现行强制性工程建设规范《建筑防火通用规范》GB 55037和现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T 50720的规定。

4.20.2   消防安全检查主控项目应包括：在建工程防火、临时用房防火、动火作业、电气防火、临时消防设施、可燃及易燃易爆品；一般项目应包括：消防道场、消防标志、消防管理、消防档案。

4.20.3   在建工程防火应符合下列规定：
1   可燃材料堆场、固定动火作业场所、易燃易爆危险品库房与在建工程及人员密集区的距离应满足防火间距要求；

2   既有建筑施工时，施工区不应营业、使用和居住，施工区与非施工区应设置防火隔离，并应采取安全告知和专人值守措施；

3   既有建筑施工时，脚手架采用不燃材料搭设，外脚手架搭设长度不应超过建筑物外立面长度的1/2，安全网采用阻燃性防护网或钢板网；
4   疏散通道应按规定设置，并应设置应急照明和疏散标志；
5   疏散通道、楼梯、坡道应保持畅通，不应堆放材料、机具等；

6   高度超过100m以上的在建工程，应设置具备防火功能的临时避难场所。
4.20.4   临时用房防火应符合下列规定：
1   临时用房搭设应满足防火间距的要求；

2   临时办公用房与生活用房、厨房操作间等设施的围护结构、房间隔墙和吊顶采用金属夹芯板材时，芯材的燃烧性能应为A级；

3   临时用房、设施搭设应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720的规定；

4   生活区内不应乱拉乱接电器，电线穿墙应敷设套管；

5   不应在宿舍、仓库内生火煮食、明火取暖，使用电炉、电热器等高功率电器；

6   厨房灶具、油烟管道、排油烟机等高温部位宜采取隔热措施且应定期清理油垢；

7   食堂使用的燃气罐应单独设置存放间并应加装燃气报警装置，存放间应通风良好，且不应存放其他物品。燃气罐调压器与燃具采用软管连接时，应采用专用燃具连接软管；
8   办公、生活区内不应使用、储存易燃易爆危险品；

9   人员密集场所应设置消防疏散通道，并设置醒目的疏散标志。
4.20.5   动火作业应符合下列规定：
1   电焊、切割作业人员应具有特种作业资格，动火作业时应履行动火审批手续，并应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720的规定；

2   动火部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料应有效隔离或保持安全间距；

3   氧气瓶、乙炔瓶不应放置于焊割部位下方或放于高低压架空线路下方、变压器旁；

4   动火作业应配备监护人员和灭火器材，动火作业前、后，应对作业现场进行检查、清理、清除残留的可燃物和易燃物。

4.20.6   电气防火应符合下列规定：

1   配电线路、配电设备应符合临时用电方案的要求；

2   绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路和电器不应使用；

3   电气设备与可燃、易燃危险品、腐蚀性物品、粉尘、可燃气体应保持安全距离；

4   电池专用充电点应按规定设置。

4.20.7   临时消防设施应符合下列规定：
1   临时室内外消防给水系统的设置应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB 50720的规定；

2   在建工程的室内消防给水系统应按规定设置消火栓，配置消防水枪、消防水带、消防软管卷盘；

3   临时消防给水系统设置消火栓泵时应不少于2台；

4   当外部水源不能满足施工现场的临时消防用水量时，应在施工现场设置临时贮水池；

5   施工现场消防水系统应采用专用消防配电线路，保持不间断供电；

6   灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配；

7   灭火器配备的地点和数量应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T 50720的规定； 

8   灭火器应按规定安放，并定期维护保养。
4.20.8   可燃及易燃易爆品应符合下列规定：

1   易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火防爆措施；

2   存放易燃液体、气体场所应采用防爆型电器设备及照明工具；

3   库房或露天存放物品时应按要求分类、分堆、分垛存放，主要通道宽度不应小于2m，与建筑物等之间保持安全防火距离，且不应布置在架空电力线路下；

4   乙炔发生器、乙炔瓶、液化石油气罐和氧气瓶在新建、维修工程内存放时，应设置专用房间分开储存，并配备消防器材；

5   乙炔瓶、氧气瓶不应平放卧倒使用，不应直接暴晒，应有防撞击的措施；
6   施工现场应遵守禁烟规定。

4.20.9   消防道场应符合下列规定：
1   施工现场应设置临时消防车道，车道与在建工程、临时用房、易燃材料堆场和加工场的距离应满足消防灭火的需要；

2   临时消防车道的尺寸、路基承载能力应满足消防车辆的安全行驶；

3   施工现场应设置临时救援场地，并应在主体工程装修前投入使用；

4   临时救援场地的设置应满足消防车辆正常操作要求。   
4.20.10   消防标志应符合下列规定：
1   消防设施、器材应设置明显的消防安全标志，便于施工人员识别和使用；

2   施工现场设置的消防安全标志应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495、《消防安全标志设置要求》GB 15630的规定；  

3   应绘制施工现场临时消防标志布置图，并随工程进度动态更新。
4.20.11   消防管理应符合下列规定：
1   消防安全管理制度和消防安全操作规程应健全，并悬挂于相关消防设施设备部位；
2   施工现场消防方案，并按规定进行审核、审批；

3   应建立消防安全管理机构，消防安全负责人、消防安全管理人员及相关人员的消防安全管理责任应明确，定期组织消防安全检查；

4   应组织开展消防安全培训，落实消防安全进行安全技术交底；
5   应编制灭火及应急疏散预案并建立应急救援队伍，定期进行演练。

4.20.12   消防档案应符合下列规定：
1   总包单位应与分包单位签订消防安全管理协议，明确各方的消防安全责任；

2   消防安全资料档案应完整，并应由专人负责整理及时归档；

 3   消防技术交底、消防巡查、检查等相关资料记录的填写应符合要求。

5  评分方法
  建筑施工安全检查内容应符合本标准第4章中各检查项目的有关规定，并应按本标准附录A、B的评分表进行评分。检查评分表应分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处及有限空间作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具、消防安全分项检查评分表和检查评分汇总表。

  各评分表的评分应符合下列规定：

1   分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；

2   评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和不应超过该检查项目的应得分值；

3   当按分项检查评分表评分时，主控项目中有一项未得分或主控项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分；

4   检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：
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                               (5.0.2-1)
式中：A1 — 汇总表各分项项目实得分值；
B — 汇总表中该项应得满分值；

C — 该项检查评分表实得分值。

5   当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：
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                            (5.0.2-2)
式中：A2 — 遇有缺项时总得分值；
D — 实查项目在该表的实得分值之和；

E — 实查项目在该表的应得满分值之和。
6  脚手架、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装项目的实得分值，应为所对应专业的分项检查评分表实得分值的算术平均值。

6  评定等级
6.0.1   根据汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。
6.0.2   建筑施工安全检查的等级划分应符合下列规定：

1   优良：

分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。
2   合格：
分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。
3   不合格：
1）当汇总表得分值不足70分时；
2）当有1个分项检查评分表得零分时。

6.0.3   对评定为不合格的施工现场，应执行以下措施：

1   当汇总表得分值在60分及以上，不足70分时或有1～2个分项检查评分表得零分时，施工现场应局部暂缓施工，制定专项整治措施，及时消除事故隐患；
2   当汇总表得分值不足60分时或有3个及以上分项检查评分表得零分时，根据隐患涉及的专业和区域情况，施工现场应局部或全面暂缓施工，制定专项整治方案，开展全方位的排查治理，及时消除事故隐患。

附录A  建筑施工安全检查评分汇总表

                                        表 A  建筑施工安全检查评分汇总表

	企业名称
	
	 资质等级
	
	检查日期  
	

	工程名称 
	
	 建筑面积 
	
	结构类型 
	   

	项   目   名   称   及   分   值

	类    别
	安全管理
（满分10分）
	文明施工
（满分5分）
	脚手架

（满分10分）
	基坑工程
（满分10分）
	模板支架

（满分10分）
	高处作业
（满分10分）
	施工用电
（满分10分）
	有限空间作业（满分10分）
	塔式起重机

与起重吊装

（满分10分）
	施工机具
（满分5分）
	消防安全

（满分10分）

	实得分值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	零分分项检查表数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	零分分项评分表总数
	
	分项检查表汇总得分值
	
	评定等级（对应打“√”）
	优良 (     合格 (    不合格 (

	评定结论：

	检 查 单 位
	
	检查负责人签字
	
	项目负责人签字
	


附录B 建筑施工安全分项检查评分表

表B.1 安全管理检查评分表

	序号
	检查项目
	扣 分 标 准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	主控 项 目
	安全生

产责任

体系
	未建立全员安全生产责任制，扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分
未备有安全生产制度汇编、各工种安全技术操作规程，扣3分

未按规定设立项目安全生产管理机构，未配备项目安全总监和足额的专职安全生产管理人员，扣10分

未执行项目安全总监、专职安全生产管理人员委派制度，扣5分
未制定安全生产资金保障制度，扣5分

未编制安全生产资金使用计划或未按计划实施，扣3分

未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分

未进行安全生产责任目标分解，扣5分

未建立安全生产责任制和责任目标考核制度，扣5分

未按考核制度对责任人定期考核，扣3分

项目经理、项目安全总监未落实带班生产制度，扣10分
	10
	
	

	2
	
	施工组

织设计
及专项

施工

方案
	施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分

未有危险性较大的分部分项工程清单，扣5分
危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案或方案存在严重缺陷，扣10分

未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分

施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分

未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，每项扣 5分

按规定需验收的危险性较大的分部分项工程未履行验收程序，扣10分
	10
	
	

	3
	
	安全技
术交底
	未对现场管理人员、施工人员进行书面安全技术交底，扣10分
未按分部分项、工种进行交底，扣5分
交底内容不全面或针对性不强，扣5 分

交底未履行签字手续或遗漏交底人员，每项扣 2分

专项施工方案未按规定进行全面交底，扣10分
	10
	
	

	4
	
	安全
检查
	未建立安全检查制度、安全双重预防管理制度，扣10分

未按规定开展安全检查，或未有安全检查、整改验收记录，扣5分
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，每项扣2分

对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣10分

未按照制度实施安全双重预防管理，扣5分

未建立安全双重预防管理台账记录，扣3分

企业主要负责人未落实带班检查制度，扣5分
	10
	
	

	5
	
	安全教育及证书管理
	未建立安全教育培训制度，扣10分

施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，或未做岗位风险告知，扣5分

未明确具体安全教育培训内容，培训记录不齐全，扣5分

变换工种或采用新技术、新工艺、新材料、新设备施工时未进行安全教育，扣5分

项目管理人员、专职安全生产管理人员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分

企业主要负责人、项目经理、项目安全总监、专职安全生产管理人员和特种作业人员未取得相应资格证书，扣10分
	10
	
	

	6
	
	分包安全管理
	分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10 分

未签订安全生产管理协议或过期，扣5分

分包合同、安全生产管理协议，签字盖章手续不全，扣 3分

分包单位未配备专职安全生产管理人员，扣 10分

分包单位未按规定足额配备专安全生产管理人员、班组兼职安全巡查员，扣5分

未组织开展每日班前安全讲话，扣3分
	10

	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	应急

管理
	未进行重大危险源辨识、建档登记，扣10分
未制定安全生产应急救援预案，扣10分

未制定现场应急处置方案，扣5分
未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣 3分

未定期进行应急救援演练和评估，扣5分

未配置应急救援器材和设备，扣 3分
	10
	
	

	8
	
	安全档案资料
	未建立安全档案管理制度，未设专人负责档案管理，扣10分

资料代填、填报不真实、报送不及时，扣5分

安全日志未按规定每日填写，填写内容不齐全、不真实，扣5分

安全档案未组卷成册、各卷册不完整，扣5分
	10
	
	

	9
	
	事故报告处理
	生产安全事故未按规定报告，扣10分

生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分

未建立事故台账档案，扣3分

未按规定办理安全生产责任险，扣10分
未按规定办理工伤保险等，扣5分
	10
	
	

	10
	
	安全
标志
	主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，每处扣3分

现场安全标志未按规定排列，每处扣2分
未绘制现场安全标志布置图，扣 5分
未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，每处扣3分
未设置和动态更新重大危险源、危大工程公示牌，扣5分
	10

	
	

	
	
	小 计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.2 文明施工检查评分表

	序号
	检查项目
	扣 分 标 准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控项

目


	现场

围挡
	施工现场未设置连续封闭的围挡，扣10分

市区主要路段的施工现场围挡高度小于2.5m，扣10分

一般路段的施工现场围挡高度小于1.8m，扣5分

围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣5分

围挡未落实定型化、周转化标准，扣5分
	10
	
	

	2
	
	封闭

管理
	施工现场进出口未设置大门，扣10分

未设置门卫室，扣5分

未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣5分
施工人员未实行实名制管理，扣10分

施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2 分

未设置车辆冲洗设施，扣3分
	10
	
	

	3
	
	施工

场地
	施工现场主要道路、材料加工区地面未进行硬化处理，扣10分

施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣5分

施工现场未采取防尘措施，扣5分

施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水，扣10分

未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣10分

温暖季节未进行绿化布置，扣3分
	10

	
	

	4
	
	材料

管理
	建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣5分

材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣3分

施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣5分

建筑物内施工垃圾未每日清理，清运未使用器具或管道运输，扣3分

施工现场内未设集中垃圾存放点、无专人清运、垃圾随意抛掷丢弃，扣5分
	10
	
	

	5
	
	现场

办公与

住宿
	施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣5分

办公、生活区地面未进行硬化处理，未设排水设施，扣10分
在施工程、伙房、库房兼作住宿，扣15分
宿舍未设置可开启式窗户，扣3分

宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m，扣5分

宿舍人均面积或人员数量不符合要求，扣5分

冬季宿舍内未采暖，违规使用明火和易产生高温的取暖设备，扣10分

夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣3分

生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣3分
	10

	
	

	6
	
	生活

设施
	未建立卫生防疫责任制度，扣5分

食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所未按规定保持距离，扣 5分

食堂未办理食品经营许可证或从业人员未办理健康证，扣10分

食堂卫生环境差，或未配备隔油池、排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，扣5分

厕所设施数量、布局不能满足施工人员需求，扣3分

厕所卫生未达到规定要求，化粪池未做抗渗处理或及时清掏，扣3分
施工现场未合理设置临时饮水点，扣5分

未设置淋浴室、盥洗设施和晾晒区，或不能满足施工人员需求，扣5分

办公区和生活区未设置封闭的生活垃圾箱，生活垃圾未分类投放和及时清运，扣5分

未配备充足有效的医疗和急救用品，扣3分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	综合

治理
	生活区未设置供施工人员学习和娱乐的场所，扣3分

施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解落实到人，扣3分

施工现场未制定治安防范措施，扣5分

治安保卫工作无记录，扣2分
	10
	
	

	8
	
	公示

标牌
	大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣5分

标牌不规范、不整齐，扣3分

未设置安全标语，扣3分

未设置宣传栏、公告栏，扣3分
	10
	
	

	9
	
	内业

资料
	未制订文明施工管理制度与措施，扣5分

未编制文明施工方案、应急预案或方案未进行审核、审批，扣5分

未定期开展文明施工专项检查或未留存检查记录、记录不齐全，扣3分
	10
	
	

	10
	
	环境

保护
	夜间未经许可施工，扣5分

施工现场焚烧各类废弃物，扣5分

施工现场未制定防污染措施，扣5分

未制定施工不扰民措施，扣 3分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.3 扣件式钢管脚手架检查评分表 

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	架体搭设、拆除未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣10分

架体搭设超过规定高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分

未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	架体

基础
	立杆基础不平、不实，承载力不符合方案要求，扣10分

立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合方案要求，扣5分

未设置纵、横向扫地杆，扣10分

未按规定做法固定扫地杆，扣5分

未采取排水措施，扣5分
	10
	
	

	3
	
	连墙件与架体稳定
	未设置连墙件或连墙件整层失效，扣10分
架体与建筑结构拉结方式或间距不符合方案要求，每处扣2分

架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，扣10分

未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣10分 

连墙件之上的架体悬臂超过规定高度，扣5分

门洞架体未采取补强措施，扣5分
	10
	
	

	4
	
	杆件间距与剪刀撑
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过方案要求，每处扣2分 

未按方案要求设置纵向剪刀撑或横向斜撑，扣10分

剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规定，扣5分

剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规定，每处扣2分 
	10
	
	

	5
	
	层间

防护
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5分

脚手板规格或材质不符合规定，扣5分

每有一处探头板，扣2分 

架体外侧未设置阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网封闭，扣10分

安全网间连接不严，每处扣2分
作业层防护栏杆不符合规定，扣5分

作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处未采用安全平网封闭，扣5分

脚手架与结构外表面之间贯通未按规定进行封闭，扣10分
	10
	
	

	6
	
	交底与

验收
	架体搭设、拆除前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分

架体分段搭拆、分段使用未进行分段验收，扣5分

架体搭拆完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	
	杆件

连接
	纵向水平杆未按规定对接、搭接，每处扣2分

立杆除顶层顶步外采用搭接，扣10分

杆件对接扣件未按规定设置，每处扣2分
扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m，每处扣2分

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分

双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣2分

单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	构配件

材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合规定，扣10分

钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分

扣件未进行复测或技术性能不合格，扣10分
	10
	
	

	9
	
	荷载
	施工荷载不符合方案要求，扣10分

荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员上下专用通道，扣10分 

通道构造不符合规定，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.4 门式钢管脚手架检查评分表           

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	架体搭设、拆除未编制专项施工方案，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

架体搭设超过规定高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分

未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	架体

基础
	架体基础不平、不实，承载力不符合方案要求，扣10分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规定，扣5分

架体底部未设置底座，每处扣2分

架体底部未设置扫地杆，扣5分

未采取排水措施，扣5分
	10
	
	

	3
	
	架体

稳定
	未设置连墙件或连墙件整层失效，扣10分
架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规定，每处扣2分

未设置剪刀撑，扣10分

门架立杆垂直偏差超过规定，扣5分

交叉支撑的设置不符合规定，每处扣2分

连墙件之上的架体悬臂超过规定高度，扣5分
	10
	
	

	4
	
	杆件

锁臂
	未按规定组装或漏装杆件、锁臂，每处扣2分

未设置纵向水平加固杆，扣10分

扣件与连接的杆件参数不匹配，每处扣2分
	10
	
	

	5
	
	架体

防护
	作业层防护栏杆不符合规定，扣5分

作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分

脚手架外侧未设置阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网封闭，扣10分

安全网间连接不严，每处扣2分
作业层脚手板下未采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处未采用安全平网封闭，扣5分

脚手架与结构外表面之间贯通未按规定进行封闭，扣10分
	10
	
	

	6
	
	交底与

验收
	脚手架搭设、拆除前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分

脚手架分段搭拆、分段使用未办理分段验收，扣5分

架体搭拆完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	脚手板
	作业层防护栏杆不符合，扣5分

作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分

脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分

脚手板规格或材质不符合规定，扣5分

脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	构配件

材质
	杆件变形、锈蚀严重，扣10分

门架局部开焊，扣10分

构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规定，扣10分
	10
	
	

	9
	
	荷载
	施工荷载不符合方案要求，扣10分

荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员上下专用通道或挂扣式钢梯，扣10分

通道或挂扣式钢梯、垂直挂梯设置不符合规定，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.5 碗扣式钢管脚手架检查评分表           

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	架体搭设、拆除未编制专项施工方案，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

架体搭设超过规定高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分

未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	架体

基础
	基础不平、不实，承载力不符合方案要求，扣10分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合方案要求，扣5分

架体底部未设置底座，每处扣2分

架体底部未设置扫地杆，扣5分

未采取排水措施，扣5分
	10
	
	

	3
	
	架体

稳定
	未设置连墙件或连墙件整层失效，扣10分
架体与建筑结构未按方案要求拉结，每处扣2分

架体底层第一步水平杆处未设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，扣10分

连墙件未采用刚性杆件，扣10分

未按规范要求设置竖向专用斜撑杆或八字形斜撑，扣5分

竖向专用斜撑杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆交汇的碗扣节点处，每处扣2分

竖向专用斜撑杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分

连墙件之上的架体悬臂超过规定高度，扣5分
	10
	
	

	4
	
	杆件

锁件
	立杆间距、水平杆步距超过设计或规定要求，每处扣2分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆，每处扣2分

架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆，扣10分

架体组装不牢或上碗扣紧固不符合规定，每处扣2分
	10
	
	

	5
	
	架体

防护
	脚手架外侧未设置阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网封闭，扣10分

安全网间连接不严，每处扣2分
作业层防护栏杆不符合规定，扣5分
作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处未采用安全平网封闭，扣5分

脚手架与结构外表面之间贯通未按规定进行封闭，扣10分
	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	架体搭设、拆除前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分

架体分段搭拆、分段使用未进行分段验收，扣5分

架体搭拆完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5分

脚手板规格或材质不符合规定，扣5分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	构配件

材质
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规定，扣10分
	10
	
	

	9
	
	荷载
	施工荷载不符合方案要求，扣10分

荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员上下的专用通道，扣10分

通道设置不符合方案要求，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.6 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	架体搭设、拆除未编制专项施工方案，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

架体搭设超过规定高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分

未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	架体

基础
	架体基础不平、不实，承载力不符合方案要求，扣10分

架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合方案要求，扣5分

架体立杆底部未设置可调底座，扣5分

未设置纵、横向扫地杆，扣10分

未采取排水措施，扣5分
	10
	
	

	3
	
	架体

稳定
	未设置连墙件或连墙件整层失效，扣10分
架体与建筑结构未按方案要求拉结，每处扣2分

架体底层第一步水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，扣10分

连墙件未采用刚性杆件，扣10分

未设置竖向斜杆、水平剪刀撑，扣10分

竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆交汇的盘扣节点处，每处扣2分

连墙件之上的架体悬臂超过规定高度，扣5分
	10
	
	

	4
	
	杆件

设置
	架体立杆间距、水平杆步距超过方案要求，每处扣2分

未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆，每处扣2分

双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未设置水平斜杆，扣5分

立杆接长未采取不同长度立杆交错布置，扣10分
	10
	
	

	5
	
	架体

防护
	架脚手架外侧未设置阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网封闭，扣10分

安全网间连接不严，每处扣2分
作业层防护栏杆不符合规定，扣5分
作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处未采用安全平网封闭，扣5分

脚手架与结构外表面之间贯通未按规定进行封闭，扣10分
	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	脚手架搭设、拆除前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分

脚手架分段搭拆、分段使用未进行分段验收，扣5分

架体搭拆完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	脚手板
	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5分

脚手板规格或材质不符合方案要求，扣5分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	荷载
	施工荷载不符合方案要求，扣10分

荷载堆放不均匀，扣5分
	10
	
	

	9
	
	构配件

材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规定，扣10分

钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
	10
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员上下专用通道，扣10分

通道设置不符合规定，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.7 满堂脚手架检查评分表           

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	架体搭设、拆除未编制专项施工方案，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分
未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	架体

基础
	架体基础不平、不实，承载力不符合方案要求，扣10分

架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合方案要求，扣5分

架体底部未设置底座，每处扣2分

架体底部未设置扫地杆，扣10分

未采取排水措施，扣5分
	10
	
	

	3
	
	架体

稳定
	架体四周与中间未设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣10分

未设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分

架体高宽比超过规定时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施，扣10分
	10
	
	

	4
	
	杆件

锁件
	架体立杆间距、水平杆步距不符合方案要求，每处扣2分

杆件接长不符合要求，每处扣2分

架体搭设不牢或杆件结点未按规定紧固，每处扣2分
	10
	
	

	5
	
	架体

防护
	作业层防护栏杆不符合规定，扣5分
作业层外侧未设置高度不小于180mm挡脚板，扣3分

作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔3层、10m未采用安全平网封闭，扣5分

作业层外侧未使用安全网封闭，扣5分

架体与建筑物之间未采取封闭措施，扣10分
	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	架体搭设、拆除前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分

架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分

架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	脚手板
	作业层外侧未使用安全网封闭，扣5分

架体与建筑物之间未采取封闭措施，扣10分

脚手板不满铺或铺设不牢、不稳，扣5分

脚手板规格或材质不符合规定，扣5分

采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	构配件

材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规定，扣10分

杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
	10
	
	

	9
	
	荷载
	架体的施工荷载不符合方案要求，扣10分

荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	

	10
	
	通道
	未设置人员和材料上下专用通道，扣10分

通道设置不符合规定，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.8 悬挑式脚手架检查评分表              

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	架体搭设、拆除未编制专项施工方案，扣10分

架体结构设计、架体基础部位及型钢悬挑梁承载力未进行设计计算，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

架体搭设超过规定高度，未组织专家对专项施工方案进行论证，扣10分

未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	悬挑

钢梁
	钢梁截面高度未按设计确定或截面型式不符合方案要求，扣10分

钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，扣5分

钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，每处扣2分

钢梁与建筑结构锚固措施不符合方案要求，扣5分

钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，扣5分
	10
	
	

	3
	
	架体

稳定
	立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施，每处扣2分

承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定，每处扣2分

未设置纵横向扫地杆，扣10分
未在架体外侧设置连续式剪刀撑，扣10分

未按规定设置横向斜撑，扣5分

未设置连墙件或连墙件整层失效，扣10分
架体未按规定与建筑结构拉结，每处扣2分

连墙件之上的架体悬臂超过规定高度，扣10分
	10
	
	

	4
	
	层间

防护
	作业层脚手板下未采用安全平网兜底，以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处未采用安全平网封闭，扣5分

脚手架与结构外表面之间贯通未按规定进行封闭，扣10分架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严，扣10分
架体底层未进行封闭或封闭不严，扣10分
	10
	
	

	5
	
	荷载
	脚手架施工荷载不符合方案要求，扣10分

施工荷载堆放不均匀，每处扣5分
	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	架体搭设、拆除前未进行交底或交底未有文字记录，扣5分

架体分段搭拆、分段使用未进行分段验收，扣5分

架体搭拆完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	杆件

间距
	立杆间距超、纵向水平杆步距不符合方案要求，每处扣2分

未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分

未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	架体

防护
	作业层防护栏杆不符合规定，扣5分
作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分

架体外侧未采用阻燃密目式安全网或冲孔式钢板网封闭，扣10分

网间封闭不严，扣3分
	10
	
	

	9
	
	脚手板
	脚手板规格、材质不符合规定，扣5分

脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳，扣5分

每处探头板，扣2分
	10
	
	

	10
	
	构配件
材质
	型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规定，扣10分

型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
	10
	
	

	
	
	小 计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.9 附着式升降脚手架检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得

分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

脚手架提升超过规定高度或结构特殊的，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分

未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	安全

装置
	架体每个机位未采用一个及以上防坠落装置，或防坠落装置技术性能不符合规定，扣10分

防坠落装置与升降设备未独立固定在建筑结构上，扣10分

防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着，扣10分

防坠落装置无自动复位功能或使用、升降时发生失效，扣10分
未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合方案要求，扣10分

升降或使用工况，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规定，扣10分

未安装同步控制装置或技术性能不符合规定，扣10分
	10
	
	

	3
	
	架体

构造
	架体高度大于5倍楼层高，扣10分

架体宽度大于1.2m，扣5分

直线布置的架体支承跨度大于7m或折线、曲线布置的相邻主框架支撑点外侧距离大于5.4m，扣5分

架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2，扣10分

架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m，扣10分

架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡，扣10分

竖向主框架顶端未附着在附着支座上或未与建筑结构等设置有拉结，扣5分

架体构造未满足附着式升降脚手架型式检验报告的构造要求，扣5分
	10
	
	

	4
	
	架体

安装
	主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接、螺栓连接，扣10分

各杆件轴线未交汇于节点，扣3分
水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接，扣5分

架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处，扣10分

竖向主框架组装高度低于架体高度，扣5分

相邻主框架高差超过规定范围，扣3分

导轨安装连接未执行方案要求，每处扣3分

内外排立杆未对称设置，立杆、水平杆间距不符合规定，扣5分

作业层、底层脚手板、副板及翻板未连接牢固、封闭严密，每处扣3分
物料平台荷载未独立传递给工程结构、未单独升降、未采取加强措施，扣5分
	10
	
	

	5
	
	架体

升降
	未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座，扣10分

使用工况未将竖向主框架与附着支座固定，扣10分

附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规定，每处扣2分

升降动力设备电机未按规定工作制选用，或连续升降未达到规定距离，扣5分

升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上，扣10分

升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到方案要求，扣10分

升降工况架体上有施工荷载或有人员停留，扣10分

起重设备环链、吊钩、钢丝绳、滑轮不符合安全使用条件，每处扣2分
	10
	
	

	6
	
	检查

验收
	动力装置、主要构配件进场未进行验收，扣 5分

分区段安装、分区段使用未进行分区段验收，扣3分

架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分

架体提升前未有检查记录，扣 5分

架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全，扣3 分

厂家提供产品证明和构配件合格证不齐全，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	电气

系统
	电控箱保护功能不齐全，扣3分

电气线路敷设不规范，扣3分

未按规定设置防雷系统，扣5分

防雷装置的安装连接不规范，扣3分
	15
	
	

	8
	
	架体

防护
	脚手架外侧未采用钢板网，扣10分

钢板网制作不规范或网间连接不严，扣5分
作业层防护栏杆不符合规定，扣3分
架体作业层距楼板高度大于2m，未在架体作业层内侧安装牢固的防护栏杆，扣3分
	15
	
	

	9
	
	安全

作业
	操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录，扣5分

作业人员未经培训上岗，扣5分

安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护，扣10分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.10 高处作业吊篮检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

未按专项施工方案施工，扣10分
	10
	
	

	2
	
	安全

装置
	未安装防坠安全锁或安全锁失灵，扣10分

防坠安全锁超过标定期限仍在使用，扣10分

未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置，扣10分

安全绳的固定及保护方式不规范，每处扣2分
吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣10分

吊篮超载使用，扣10分
	10
	
	

	3
	
	悬挂

机构
	悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，扣10分

前梁外伸长度不符合产品说明书要求，扣10分

前支架与支撑面不垂直或脚轮受力，扣10分

上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处，扣5分

使用破损的配重块或采用其他替代物，扣10分

配重块未固定或单体重量不符合产品说明书要求，每处扣2分
	10
	
	

	4
	
	安装

作业
	吊篮平台组装长度不符合产品说明书要求，扣10分

吊篮组装的构配件不匹配，扣5分

结构外观有变形、开裂，未有防锈保护，每处扣3分

安拆人员未取得特种作业资格证书，扣10分
	10
	
	

	5
	
	荷载
	吊篮超过产品说明书允许荷载使用，扣10分

荷载堆放不均匀，扣5分
	10
	
	

	6
	
	交底与
验收
	未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认，扣10分

验收内容未进行量化，扣5分

每天班前班后未进行检查，扣5分

吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录，扣5分

吊篮未有产品铭牌、负载标识、安全警示标志等，每处扣2分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	钢丝绳
	钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物，扣10分

安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂，扣10分

安全钢丝绳不悬垂，扣5分

电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，扣5分
	10
	
	

	8
	
	安全

防护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合产品说明书要求，扣5分

多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣 5 分
	10
	
	

	9
	
	吊篮

稳定
	吊篮作业未采取防摆动措施，扣5分

吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，扣5分
	10
	
	

	10
	
	升降

作业
	操作升降人员未经培训合格，扣10分

吊篮内作业人员数量超过2人，扣10分

吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，扣10分

停工后吊篮未降至地面，作业人员未从地面进出吊篮，扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.11 基坑工程检查评分表

	序号
	检查项目
	扣  分  标  准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控项目
	施工

方案
	基坑工程未编制专项施工方案，扣10分

专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分

超过一定规模的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分

基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批，扣10分

对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施，扣10分

深基坑施工未编制基坑工程监测方案，扣10分
	10
	
	

	2
	
	基坑

支护
	人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施，扣10分

自然放坡的坡率不符合专项施工方案要求，扣10分

基坑支护结构不符合方案要求，扣10分

支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣10分
	10
	
	

	3
	
	降排水
	基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣10分

基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合方案要求，扣5分

放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施，扣5分

基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣5分

深基坑降水施工未有防止邻近建筑及管线沉降的措施，扣5分
	10
	
	

	4
	
	基坑

开挖
	支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣10分

未按方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣10分

基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣10分

机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣 5分

基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，基坑土方超挖且未采取有效措施，扣10分
	10
	
	

	5
	
	坑边

荷载
	基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许范围，扣10分

施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求，扣10分

无支护基坑（槽）周边，在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载扣5分
	10
	
	

	6
	
	基坑

监测
	未按要求进行基坑工程监测，扣10分

基坑监测项目不符合方案要求，扣10分

监测的时间间隔不符合方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣5分

未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	


	7
	一般项目
	安全

防护
	开挖深度2m及以上的基坑周边未设置防护栏杆或栏杆设置不符合规定，扣3分

基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规定，扣5分

降水井口未设置防护盖板或围栏，扣 5分
	10
	
	

	8
	
	支撑

拆除
	基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合方案要求，扣10分

机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣10分

人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣 5 分


	10
	
	

	9
	
	作业

环境
	基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规定，扣5分

上下垂直作业未采取防护措施，扣5分

在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣5分

作业区光线不良扣3分
	10
	
	

	10
	
	应急

预案
	未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整，扣10分

应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣3分

未对应急预案进行针对性演练，扣3分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.12 模板支架检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	主控 项 目
	施工

方案
	模板支架搭设、拆除未编制专项施工方案，扣10分

结构设计和立杆地基承载力未经计算，扣10分
专项施工方案未经审核、审批，扣10分

超规模模板支架专项施工方案未组织专家论证，扣10分
	10
	
	

	2
	
	支架

基础
	基础不坚实平整、承载力不符合方案要求，扣10分

支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣5分

支架底部未设置底座，每处扣2分

垫板支架基础承载力未能满足计算书中立杆承载力的要求，扣10分
未设置扫地杆，扣5分

未设置排水设施，扣5分

支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施，扣10分
	10
	
	

	3
	
	支架

构造
	立杆纵、横间距大于方案要求，每处扣2分

水平杆步距大于方案要求，每处扣2分

水平杆未连续设置，扣5分

未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣10分

未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分

剪刀撑或水平斜杆设置不符合规定，扣5分

混凝土输送管、作业脚手架、卸料平台等设施与支架相连接，扣5分
	10
	
	

	4
	
	支架

稳定
	支架高宽比超过未采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施，扣10分

立杆伸出顶层水平杆的长度超过规定，每处扣2分

浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施，扣5分
	10
	
	

	5
	
	施工

荷载
	荷载堆放不均匀，每处扣5分

施工荷载超过设计规定，扣10分

浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制，扣 5分

危险性较大的模板支撑工程未按方案要求的顺序或分层厚度进行浇筑，扣10分
浇筑混凝土时，架体周边未设立临时禁入区和安全警示标志，扣5分

支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求，扣10分


	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录，扣5分

架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分

验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一

般

项

目
	杆件

连接
	立杆连接未采用对接、套接或承插接长，每处扣3分

水平杆连接不符合规定，每处扣3分

剪刀撑斜杆接长不符合规定，每处扣3分

杆件各连接点的紧固不符合规定，每处扣2分
	10
	
	

	8
	
	底座与

托撑
	螺杆直径与立杆内径不匹配，每处扣3分

螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规定，每处扣3分
	10
	
	

	9
	
	构配件

材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规定，扣10分

杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分
	10
	
	

	10
	
	支架

拆除
	未按规定设置警戒区或未设置专人监护，扣5分

支架拆除前临边防护搭设不齐全，洞口未按规定进行封堵，扣5分

支架拆除作业未按专项施工方案规定的顺序，分层、分段、由上至下的顺序进行，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.13 高处作业检查评分表         

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	安全帽
	施工现场人员未戴安全帽，扣10分

未按标准佩戴安全帽，扣5分

安全帽质量不符合规定或超期使用，扣10分
	10
	
	

	2
	安全网
	在建工程外脚手架架体外侧未采用阻燃式密目式安全网封闭或其他措施封闭，扣10分

网间连接不严，每处扣2分

安全网质量不符合规定或超期使用，扣10分
	10
	
	

	3
	安全带
	高处作业人员未按规定系挂坠落悬挂用五点式安全带，扣10分

安全带系挂方法不符合规定，扣5分

安全带质量不符合规定或超期使用，扣10 分
	10
	
	

	4
	临边

防护
	作业面边沿无临边防护，扣10分

临边防护设施的构造、强度不符合规定，扣5分

防护栏杆的规格及连接方式不符合规定，扣3分

脚手架与结构外表面之间贯通无防护措施，扣10分
	10
	
	

	5
	洞口

防护
	在建工程的孔、洞未采取防护措施，每处扣5分

防护措施、设施不符合规定或不严密，每处扣2分

电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网或其他可替代防护措施，每处扣2分
	10
	
	

	6
	通道口

防护
	未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣10分

防护棚两侧未进行封闭，每处扣2分

防护棚宽度小于通道口宽度或防护棚长度、高度不符合规定，每处扣2分

建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，扣10分

防护棚未采用钢管脚手架或型钢结构，扣5分
	10
	
	

	7
	攀登

作业
	移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣2分

折梯上部夹角不符合要求或折梯未使用可靠拉撑装置，扣2分

梯子的材质、制作质量和构造措施不符合规定，扣 5分

同一梯子上两人同时作业，扣2分

作业人员站立在梯子顶端或以下一步的踏板上，扣2分

单梯架设角度不符合规定，扣2分

采用单梯或人字梯作业时未设专人扶梯，扣2分
	10
	
	

	8
	悬空和交

叉作业
	悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，扣10分

悬空作业所用的索具、吊具等未经验收，扣5分

悬空作业人员未正确穿戴防护用品或佩带工具袋，每人扣2分

楼层钢梁吊装完毕后，未及时分区铺设安全网，扣5分

交叉作业时下层作业未按规定设置安全防护棚或采取其他安全隔离措施，扣5分

处于起重臂回转半径范围内的通道未搭设安全防护棚，扣5分
	10
	
	

	9
	移动和固定式操作平台
	操作平台未按规定进行设计计算，扣10分

移动式操作平台面积、高度、高宽比不符合规定，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm，扣5分

操作平台铺板不严，四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，每处扣2分

操作平台的材质、构造不符合设计要求，扣10分

固定式平台未与主体结构刚性连接或无可靠防倾措施，扣5分

操作平台超载使用，扣10分

未在操作平台内、外侧明显处设置荷载限定标牌，每处扣2分

操作平台搭设超过规定高度，扣10分

移动式平台移动时，平台上站人，扣5分

扣件式钢管卸料平台用于三层（或10m）及以上施工，扣10分
	10
	
	

	10
	悬挑式物料钢平台
	未编制专项施工方案或未经设计计算，扣10分

悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，未设置在稳定的建筑结构上，扣10分

斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，预埋点未错开，钢丝绳受力不清晰，扣10分

钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板防护栏杆未封闭，扣5分

钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严，扣5分

未在平台明显处设置荷载限定标牌，扣5分
	10
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.14 施工用电检查评分表

	序号
	检查项目
	扣  分  标  准
	应得分数
	扣减分数
	实得
分数

	1
	主控 项 目
	外电
防护
	外电架空线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间未达到安全距离且未采取防护措施，扣15分
防护设施未设置明显的警示标志，扣3分

防护设施与外电架空线路未保持安全距离或搭设方式不符合规定，扣5分

在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣15分

现场内露天变压器周边未按规定设置隔离围栏或围墙，扣5分
	15
	
	

	2
	
	配电保护系统
	施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN～S保护系统，扣15分
配电系统未采用同一保护系统，扣15分

保护导体（PE）未从规定位置引出，扣10分

电气设备未接保护导体（PE），每处扣2分

保护导体（PE）装设开关、熔断器或通过工作电流，扣15分

保护导体（PE）材质、规格及颜色标记不符合规定，每处扣 5分

工作接地与总配电处重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合施工用电方案要求，扣15分

工作接地电阻大于4Ω，总配电处重复接地电阻大于10Ω，扣15分

系统其他部位的重复接地做法和阻值不符合施工用电方案要求，每处扣3分
施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架未采取防雷措施，每处扣5分

做防雷接地机械上的电气设备，保护导体（PE）未做重复接地，每处扣3分
	15
	
	

	3
	
	配电
线路
	线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，每处扣5分
线路未设短路、过载保护，每处扣5分

线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分

线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合施工用电方案要求，每处扣5分；

电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设，扣15分

未使用合格电缆或芯线混接，扣15分

架空、埋地电缆未设明显安全警示标志，扣3分
室内明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2分

室内配线在潮湿环境或沿地面敷设未采取保护措施，每处扣2分

特殊场所的照明线路未采用安全特低电压，扣15分
	15
	
	

	4
	
	配电箱与
开关箱
	配电系统未采用三级配电、二级剩余动作电流保护系统，扣15分
用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2分

未按规定设置箱体结构、箱内电器，扣15分

开关箱电器配置与用电设备不匹配 每处扣2分

配电箱零线端子板未按规定设置、连接，每处扣2分

剩余动作电流保护器规格、参数不匹配或检测不灵敏，每处扣2分

配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分

箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分

箱体未设门、锁，未采取防雨措施，门与箱体未采用黄/绿组合颜色软绝缘导线连接，每处扣2分

箱体安装位置、高度及周边通道不符合安全操作要求，每处扣2分

分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备之间超过规定的距离，每处扣2分
	15
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	5
	一
般

项

目
	配电室与配电装置
	配电室建筑和构筑物耐火等级未达到三级，扣15分
未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣3分

配电室、配电装置布设不符合施工用电方案要求，扣10分

配电装置中的仪表、电器元件设置不齐全或损坏，扣10分

备用发电机组未与外电线路进行联锁，扣15分

配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分

配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3分
	15
	
	

	6
	
	现场
照明
	配电箱照明用电与动力用电混用，每处扣2分

现场未设置不同照明方式保证施工需要，每处扣2分
手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣5分

照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣10分

灯具金属外壳未接保护导体（PE），每处扣2分

灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣2分

照明线路的架设不符合施工方案要求，扣5分

施工现场未在疏散通道、作业场所、重要设施等处配备应急照明，每处扣2分

施工现场未采用LED灯和节能灯，每处扣2分
	10
	
	

	7
	
	运维管理及档案
	总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣15分
未制定施工用电方案或方案内容不完整、缺乏针对性，扣15分

施工用电方案未履行审核、审批和签字程序，实施后相关部门未分阶段组织验收，扣15分
档案资料不齐全或记录填写不真实、不完整，每项扣3分
档案未设专人管理，扣3分

电工未定期巡视或作业时未有专人监护，维修期间未悬挂安全警示牌，扣3分

电工无证上岗，扣15分
电工作业工具仪表损坏或超过有效期，扣3分
	15
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.15 有限空间作业评分表

	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得
分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	主控项目
	风险

辨识
	未组织辨识有限空间或未制定管控措施，扣10分

施工过程中未根据现场变化及时组织风险辨识，扣5分

未编制有限空间专项施工方案或方案未经审批，扣10分
	10
	
	

	2
	
	安全

装备
	施工现场未配备有限空间必需的个人防护、通风、检测、通讯和照明等装备，扣10分

装备有缺失或不匹配，每项扣2分

装备未按规定做定期检验检测，每项扣2分

未设专人管理装备，扣3分
	10
	
	

	3
	
	作业

审批
	未履行有限空间作业审批制度，扣10分

有限空间审批、填报不规范，扣3分

作业过程中，发生超时、人员调整、工艺及环境变化未重新审批，扣5分
	10
	
	

	4
	
	培训

交底
	未组织相关人员开展有限空间专题安全培训，扣10分

有限空间作业相关人员未经考核合格上岗，扣5分

未进行有限空间作业方案交底和安全技术交底，扣10分

交底内容、签字不规范，扣5分
	10
	
	

	5
	
	作业

安全
	作业前未检查个人防护和设备设施，扣10分

作业前和作业中未检测空间气体、持续通风，扣10分

作业人员未穿戴安全防护用品，扣10分

作业人员穿戴安全防护用品不规范、与监护人员联络不畅通，扣3分

有限空间作业时，未采用安全特低电压，扣10分

未使用Ⅲ类手持电动工具、开关箱未设置相应的剩余电流动作保护器，扣5分

作业完毕未清理现场和有序撤离人员，扣3分
	10
	
	

	6
	
	监护

检查
	作业过程中未安排监护人或监护人脱岗，扣10分

作业过程中监护人未及时关注作业人员状况和检测数据，未做好相应协助工作，扣5分

无关人员随意进入作业区域，扣5分

未安排监督人员或未到现场开展监督检查，扣10分

对有限空间未履行日常检查和管理，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	发包

管理
	发包方将有限空间作业发包给不具备安全生产条件的单位，扣10分

双方安全生产协议或合同中未明确有限空间作业的相互安全职责，扣5分
	10
	
	

	8
	
	安全

标志
	有限空间作业区域未封闭、未设置醒目规范的安全警示标志，扣10分

有限空间出入口未设置安全风险告知牌，扣10分

安全警示标志和风险告知牌未及时进行动态更新调整，每处扣3分
	10
	
	

	9
	
	应急

管理
	未制定有限空间事故应急预案，扣10分

未制定现场应急处置方案，扣5分

未按规定组织应急演练，扣10分

演练后未做记录和评估，扣5分

现场未储备必要的应急装备，扣3分
	10
	
	

	10
	
	台账

资料
	未建立有限空间安全档案并有专人负责整理归档，扣5分

有关制度、规程不齐全，每项扣3分

有限空间作业的审批、培训、作业、检测和检查等相关记录不齐全，每项扣2分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.16 施工升降机检查评分表      
	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得
分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	主控项目
	安全

装置
	未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏，扣10分

未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏，扣10分

防坠安全器超过有效标定期限，扣10分

对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏，扣5分

未安装急停开关或急停开关不能停止吊笼运行，扣5分

人货两用或额定载重量400kg以上的货用施工升降机，未安装吊笼和对重缓冲器，扣5分

SC型施工升降机未安装两对以上安全钩，扣 10 分

智能施工升降机吊笼门及层门未设置门状态智能检测功能，扣10分

智能施工升降机未设置运行条件检测功能，扣10分
	10
	
	

	2
	
	限位

装置
	未安装极限开关或极限开关不灵敏，扣10分

未安装上限位开关或上限位开关不灵敏，扣10分

未安装下限位开关或下限位开关不灵敏，扣5分

极限开关与上限位开关安全越程未大于规定距离，扣5分

极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件，扣5分

未安装吊笼门机电联锁装置或不灵敏，扣10分

未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏，扣5分

违规使用行程限位开关作为停止运行的控制开关，扣10分

额定提升速度大于0.7m/s的施工升降机，未安装吊笼上下运行减速开关或减速开关不灵敏，扣5分
	10
	
	

	3
	
	防护

设施
	未设置地面防护围栏，扣10分

未安装地面防护围栏门联锁保护装置或联锁保护装置不灵敏，扣5分

未设置出入口防护棚，扣10分

停层平台未按规定搭设，扣5分

未安装层门或层门不起作用，扣10分

层门未按规定制作安装、未达到定型化，每处扣2分

兼做跳板的吊笼门强度和刚度不符合设计要求，扣5分
	10
	
	

	4
	
	附墙架
	附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算，扣10分

附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求，扣10分

附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度及垂直度不符合产品说明书要求，扣10分
	10
	
	

	5
	
	传动

系统
	对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立，扣5分

钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准未更换，扣10分

钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书要求，扣10分

齿轮、齿条、曳引轮有明显裂纹、破损或磨损，扣10分

滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣3分

对重重量、固定不符合产品说明书要求，扣10分

对重未安装防脱轨保护装置，扣5分
	10
	
	

	6
	
	安拆、

验收

与使用
	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣10分

未编制安装、拆卸专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批、论证，扣10分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣10分

安装、拆除人员及司机未持证上岗，未履行安全技术交底和签字手续，扣10分

施工升降机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣3分

实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣3分

在超载超员情况下使用施工升降机，扣10分

未在吊笼醒目位置设置安全操作规程、限载限乘标牌和安全警示牌等，扣5分
基础承载力和变形不符合产品说明书要求，扣10分
未在安装、拆卸前应对关键设备、装置和警戒区进行检查，扣10分
主要受力构件出现裂纹、开焊、变形、锈蚀，连接螺栓销轴缺失损坏，扣10分

非载人型施工升降机在正常运行时载运人员，扣10分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	导轨架
	标准节质量不符合产品说明书要求，扣10 分

对重导轨使用柔性物体，扣10分

标准节连接螺栓未按规定紧固，扣5分
	10
	
	

	8
	
	基础
	使用单位未提供基础验收报告，扣10分
基础设置在地下室顶板或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算，扣10分

基础未设置排水设施，扣5分
	10
	
	

	9
	
	电气

安全
	施工升降机与架空线路不符合规定距离，未采取防护措施，扣10分

防护措施未按规定执行，扣5分

未设置电缆导向架或设置不符合产品说明书要求，扣5分

施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分
避雷装置不符合规定，扣5分

施工升降机安装高度大于120m且超过建筑物高度未安装红色障碍灯，扣2分
	10
	
	

	10
	
	通信

装置
	轿厢内未安装信号联络装置，扣10分
轿厢内信号联络装置不灵敏，扣5分

各层站未安装电梯呼叫装置或信号不清晰，扣5分

信号联络装置信号传输不正常，扣5分

未安装司

机生物识别系统，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.17 塔式起重机检查评分表      
	序号
	检查项目
	扣    分    标    准
	应得
分数
	扣减
分数
	实得
分数

	1
	主控 项 目
	载荷限

制装置
	未安装起重量限制器或不灵敏，扣10分

未安装力矩限制器或不灵敏，扣10分
	10
	
	

	2
	
	行程限

位装置
	未安装起升高度限位器或不灵敏，扣10分

起升高度限位器的安全越程不符合规定，扣5 分

未安装下降限位器或不灵敏，扣10分
未安装幅度限位器或不灵敏，扣10分

回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣10 分

行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣10分

停止使用时，未锁紧夹轨器，扣5分
	10
	
	

	3
	
	保护

装置
	小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及防坠落装置，扣5 分

行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣5分

除起升高度低于30m的自行架设塔式起重机外，未安装风速仪或不灵敏，扣3分

塔式起重机顶部高度大于30m未安装障碍指示灯，扣3 分

塔式起重机爬升防脱保护装置失效，扣10分

315t・m 及以上塔式起重机未安装安全监控系统或不灵敏，扣10分
	10
	
	

	4
	
	吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳
	吊钩规格、型号不符合产品说明书要求或达到报废标准未更换，扣10分

滑轮、卷筒磨损达到报废标准未更换，扣10分

吊钩、滑轮、卷筒未设置钢丝绳防脱装置或装置失效，扣5分

钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀等缺陷超出规定允许范围，扣10分

钢丝绳的规格、型号不符合产品说明书要求或穿绕不正确，扣5分

钢丝绳端部固接方式不符合产品说明书要求，扣5分

索具端部固接方式不符合规定，扣3分
	10
	
	

	5
	
	群塔

作业
	群塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批，扣10分

两台塔式起重机任意部件间距小于2m，塔式起重机尾部与周边建（构）筑物安全距离小于0.6m，扣10分
	10
	
	

	6
	
	 安拆、

验收

与使用
	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证，扣10分
未制定安装、拆卸专项施工方案或方案未经审核、审批、论证，扣10分

未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣10分

安装、拆卸人员及司机、信号司索工未持证上岗，未履行安全技术交底和签字手续，扣10分

塔式起重机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录，扣3分

实行多班作业未按规定填写交接班记录，扣3分

基础承载力和变形不符合产品说明书要求，扣10分
安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查，扣10分

主要受力构件出现裂纹、开焊、变形、锈蚀，连接螺栓销轴缺失损坏，扣10分

塔式起重机独立高度、附着间距、自由高度及垂直度不符合产品说明书要求，扣10分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一 般 项 目
	附着
	附着装置水平距离不满足产品说明书要求未进行设计计算和审批，扣10分

安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算，扣10分

附着装置安装不符合产品说明书要求，扣10分 
	10
	
	

	8
	
	基础与

轨道
	使用单位未提供基础验收报告，扣10分
基础未采取排水措施，扣5分

路基箱、枕木和轨道铺设不符合产品说明书，扣3 分
	10
	
	

	9
	
	结构

设施
	主要受力构件非原厂制作，扣10分；

不同生产厂家、不同规格型号混装使用，扣6分

违规使用标准节或加强节替代基础预埋节或固定支腿，扣10分

平台、走道、梯子、护栏等的设置不符合规定，扣5分

高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合产品说明书要求，每处扣3分
	10
	
	

	10
	
	电气

安全
	未采用TN～S保护系统供电，扣10分

塔式起重机与架空线路安全距离不符合规定未采取防护措施，扣10分

防护措施不符合规定，扣5分

未安装避雷接地装置，扣10分

避雷接地装置不符合规定，扣5分

电缆使用及固定不符合规定，扣3分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.18 起重吊装检查评分表

	序号
	检查项目
	扣  分  标  准
	应得分数
	扣减分数
	实得

分数

	1
	主控项目
	施工

方案
	未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批，扣10分

超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分
选用国家明令淘汰或已经报废的起重机械和工艺，扣10分
	10
	
	

	2
	
	起重

机械
	起重机械未经验收合格后即投入使用，或有使用登记要求的起重机械，未按规定办理使用登记，扣10分
起重机械的安全装置缺失或不灵敏，扣10分

起重机械主要受力构件变形、开裂、严重锈蚀和连接螺栓、销轴缺失，扣10分
起重拔杆组装不符合设计要求，扣10分，使用前未试吊，扣8分
安装有超起装置或风电副臂、塔式副臂等桁架结构副臂的起重机，其使用不符合产品说明书及专项施工方案的要求，扣10分
	10
	
	

	3
	
	钢丝绳与地锚
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀等达到报废标准，未及时更换，扣10分

钢丝绳规格和端部固定不符合规范和起重机产品说明书要求，扣10分

吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准扣10分

吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣5分

钢丝绳端部未按规定方式固定，扣3分

起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求，扣 10分；地锚使用前未进行试拉，扣8分
	10
	
	

	4
	
	索具
	索具采用编结连接时，编结部分未达到规定的长度，扣10分

索具采用绳夹连接时，绳夹的规格与钢丝绳不匹配或未按规定数量及绳夹间距进行固定，扣5分

索具未按规定取用安全系数，扣5分

吊索、吊装带、吊链规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣8分
	10
	
	

	5
	
	作业

环境
	起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未作业前未校核运行路线及作业位置承载能力，扣10分

起重机支撑在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行确认或验算，扣10分

起重机与架空线路未达到安全距离，扣10分

在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气或视线不良条件下违规进行吊装和高处作业，扣10分

雨雪后作业时，未及时清理冰雪和试吊，即进行作业，扣5分
	10
	
	

	6
	
	信号司索及作业人员
	特种设备起重机械的司机、起重吊装司索、指挥人员未持有效特种作业人员操作资格证书上岗，扣10分
起重机司机操作证与操作机型不符，扣10分
未足额配备专职信号指挥和司索人员，每少一人扣2分
作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	起重

吊装
	多台起重机同时起吊一个构件时，起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求，扣10分

吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣5分

起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣3分

非载人起重机载运人员，扣5分

吊运易散落物件不使用吊笼，扣5分

装配式结构吊装未采取有效安全措施，扣5分

吊装作业时，对未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施或措施不合格，扣5分
	10
	
	

	8
	
	高处

作业
	未设置高处作业平台，扣10分

平台强度、护栏高度不能满足作业要求，扣5分
未设置爬梯或爬梯的强度、构造不能满足使用要求，扣5分

未按规定设置安全带悬挂点，扣3分

高空通道临空面未设置临边防护栏杆，或未设置连续的安全绳，扣5分
	10
	
	

	9
	
	构件

码放
	构件码放荷载超过作业面承载能力，扣10分

构件码放高度、层高超过规定要求，扣5分

大型构件码放无稳定措施，扣5分
	10
	
	

	10
	
	警戒

监护
	未按规定设置作业警戒区及警示标志，扣10分

吊装作业时未设专人监护，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.19 施工机具检查评分表

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减

分数
	实得

分数

	1
	木工

机械
	木工机械安装后未履行验收程序、未经责任人签字确认，扣10分

平刨未设置护手及传动防护罩等安全装置，每处扣2分

圆盘锯未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动防护罩，圆盘锯锯片有裂口、裂纹或有2个及以上连续缺齿，每处扣2分

未单独设置保护导体（PE）或未安装剩余电流动作保护器，扣10分

未设置作业棚或作业棚搭设不符合要求，扣5分

未在明显位置悬挂使用操作规程，扣3分

使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具，扣10分

木工机械使用倒顺双向开关，每处扣3分
	15
	
	

	2
	手持电

动工具
	Ⅰ类手持电动工具未单独设置保护导体（PE）或未配备剩余动作电流保护器，每处扣3分

使用手持电动工具时不按规定穿戴绝缘防护用品，扣3分

负荷线未采用耐气候型橡胶护套铜芯软电缆或有接头，每处扣3分

机具防护罩缺失或破损失效，每处扣3分
	10
	
	

	3
	钢筋机械
	钢筋机械安装后未履行验收程序、未经责任人签字确认，扣10分

未单独设置保护导体（PE）或未安装剩余电流动作保护器，扣10分

未设置作业棚或作业棚搭设不符合要求，每处扣5分

未在明显位置悬挂使用操作规程，扣3分

钢筋冷拉作业未设置防护栏、防护罩，扣3分

机械传动部位未设置防护罩，扣3分

未定期对机械进行维护保养，扣3分

钢筋机械安装未采用防止设备意外移位的措施，机身破损、断裂及变形或金属结构出现有开焊、裂纹，扣5分
	15
	　
	　

	4
	电气焊

设备
	电焊机安装后未履行验收程序、未经责任人签字确认，扣10分

未单独设置保护导体（PE）或未安装剩余电流动作保护器，扣10分

交流焊机未设置二次空载降压保护器，每处扣2分

一、二次侧电源线长度、材料不符合规定，每处扣2分

电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，每处扣2分

气瓶使用时未安装减压器、回火防止器或不灵敏，每处扣3分

乙炔瓶与氧气瓶之间的距离、气瓶与明火之间的距离小于5m或气瓶与明火之间的距离小于l0m时未采取隔离措施，扣10分

气瓶暴晒或倾倒放置，未设置防震圈、防护帽，每处扣3分

气瓶未分类存放，一次性存量超标，扣10分

气瓶未有规定的标牌标记，以及无法查询运维记录，扣5分
	10
	　
	　

	5
	混凝土

机械
	混凝土机械未履行验收程序、未经责任人签字确认，扣10分

混凝土机械未单独设置保护导体（PE）或未安装剩余电流动作保护器，扣10分

搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣5分

搅拌机上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣5分

搅拌机传动部位未设置防护罩，扣3分

搅拌机未设置作业棚，扣5分

振捣器未使用移动式配电箱或电缆长度超过30m，扣5分

振捣器的操作人员未穿戴绝缘手套、绝缘靴，每人扣2分

布料机未保持安全的作业空间，未设置防倾倒措施，扣5分

混凝土泵车运行路线及作业位置承载力达不到使用要求，扣10分
	10
	　
	

	6
	桩工和挖掘机械
	机械安装后未履行验收程序、未经责任人签字确认，扣10分

桩工机械作业前未编制专项方案，扣10分

桩工机械金属结构、受力杆件出现变形、开焊、破损，扣5分

桩工机械未安装安全装置或安全装置失效，扣10分

桩工机械的行走路线、作业区域地面承载力未达到规定要求，扣10分

机械与输电线路未保持安全距离，扣10分

挖掘机工作回旋半径范围内有人停留或作业，扣5分

夜间作业时，工作场地照明不足，扣5分

挖掘机司机违章操作，扣3分
	10
	
	

	7
	升降平

台车
	升降车操作人员未经培训考核或考核不合格，扣5分

操作人员作业时未佩戴安全防护用具，平台上人员数量超出产品说明书要求，扣5分

升降车未按操作规程进行操作，扣3分

升降车安全装置失效，扣10分

作业时与输电线路未保持安全距离，扣10分

室内作业未设上限位装置，扣10分
	10
	
	

	8
	运输

机械
	运输机械转向、制动和灯光装置不灵敏，扣3分

运输机械未履行进场验收，扣5分

驾驶员无操作证，扣10分

行车时车斗内载人，扣10分

运输机械超速行驶或未保持安全距离，扣5分
	10
	
	

	9
	其他中小型机械
	中小型机械使用前未履行验收程序或未经责任人签字确认，扣10分

中小型机械未单独设置保护导体（PE）或未安装剩余电流动作保护器，扣10分

机械与开关箱之间距离超过3m，每处扣2分

外露传动部分和旋转部位未设置防护罩，每处扣2分

室外使用的机械未按要求搭设防护棚或其他防护措施，扣5分
	10
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


表B.20 消防安全检查评分表
	序号
	检查项目
	扣  分  标  准
	应得分数
	扣减分数
	实得

分数

	1
	主控项目
	在建工程防火
	可燃材料堆场、固定动火作业场所、易燃易爆危险品库房与在建工程以及人员密集区的距离不满足防火间距要求，扣10分

既有建筑施工时，施工区营业、使用和居住，施工区与非施工区未设防火隔离，未采取安全告知和值守措施，扣10分
既有建筑施工时，外脚手架搭设长度超过建筑物外立面长度的1/2，选用的脚手架、安全网不符合阻燃要求，扣10分
疏散通道、楼梯、坡道不畅通，违规堆放材料、机具等，扣3分

疏散通道未按规定设置，未设置应急照明和疏散标志，扣10分
作业场所未设置明显的疏散指示标志，其指示方向未指向最近的临时疏散通道入口，扣3分

高度超过100m以上的在建工程，未设置应急避难场所，或避难所设置不符合规定，扣10分
	10
	
	

	2
	
	临时用房防火
	临建用房搭设不满足防火间距要求，扣10分

临时办公用房与生活用房、厨房操作间等设施的围护结构、房建隔墙和吊顶采用金属夹芯板材时，芯材的燃烧性能不能达到A级，扣10分

临时用房未按规定搭设，扣5分
生活区内乱拉乱接电器，电线穿墙未套管敷设，扣5分

在宿舍、仓库内生火煮食、明火取暖，使用电炉、电热器等高功率电器，扣10分

厨房灶具、油烟管道、排油烟机等高温部位未采取隔热措施、未定期清理油垢，扣3分
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间，未加装燃气报警装置，扣5分

燃气罐调压器与燃具未采用专用连接软管，扣5分
办公、生活区内使用、储存易燃易爆物品，扣10分

人员密集场所未设置疏散通道和疏散标志，每处扣3分
	10
	
	

	3
	
	动火作业
	动火作业人员不具有相应资格或未履行动火审批手续，扣10分

动火部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料无有效隔离或保持安全间距，扣5分
焊割与油漆、喷漆、脱漆、木工、防水材料等易燃操作交叉作业，或在高空焊割未采取控制火花溅落措施，扣10分

将氧气瓶、乙炔瓶放于焊割部位下方或放于高低压架空线路下方、变压器旁，扣10分
动火作业未配备监护人员，扣5分

动火作业前、后，未对作业现场检查、清理、清除残留的可燃物和易燃物，扣5分
	10
	
	

	4
	
	电气防火
	配电线路、配电设备不符合临时用电方案要求，扣10分

违规使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，每处扣2分

电气设备与可燃、易燃危险品、腐蚀性物品、粉尘、可燃气体未保持安全距离，扣5分

未设置电池充电专用点，扣5分
	10
	
	

	5
	
	临时消防设施
	未设置临时室内外消防给水系统，或已设置但不符合规定、不能正常使用，扣10分

临时消防给水系统的给水压力不满足要求时，未设置消火栓泵或消火栓泵设置少于2台，扣5分

在建工程未设置室内消防给水系统，扣10分；

未安装室内消防给水系统的消火栓，消防栓未配置消防枪、水带，每处扣2分
当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时，未在施工现场设置临时贮水池或贮水池设置位置、容量不符合规定，扣5分

施工现场消防水系统未采用专用消防配电线路，扣10分

灭火器的类型、配备地点和数量不能满足现场灭火需要，每处扣2分

灭火器未按规定安放和维护保养
	10
	
	

	6
	
	可燃及易燃易爆品
	易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未设置人体静电消除装置、未采取防火措施，扣10分
存放易燃液体、气体场所未采用防爆型电器设备及照明工具，扣10分

库房或露天存放物品时未按要求分类、分堆、分垛存放，主要通道宽度小于2m，与建筑物等之间的防火距离不符合规定或布置在架空电力线路下，扣10分

乙炔发生器、乙炔瓶、液化石油气罐和氧气瓶在新建、维修工程内存放时，未设置专用房间单独分开存放及配备消防器材，扣10分

废弃易燃液体、易燃物未妥善处理，每处扣2分

乙炔瓶、氧气瓶违规平放卧倒使用，直接暴晒，无有效的防撞击措施，每处扣2分

施工现场未执行禁烟规定，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	7
	一般项目
	消防道场
	建筑物内外道路和通道不畅通，施工现场未设置临时消防车道和救援场地，扣10分

临时消防车道的尺寸、路基承载能力未按规定设计，扣10分

临时救援场地未按规定阶段投入使用，扣5分

临时救援场地的设置不能满足消防车辆正常操作，扣5分
	10
	
	

	8
	
	消防标志
	消防设施、器材未设置明显消防标志，每处扣2分
办公、生活区、作业场所未设置明显的消防标志，每处扣2分

消防标志未按规定制作，未规范挂设，每处扣2分

未绘制现场消防标志布置图，扣5分

布置图未动态更新，扣3分
	10
	
	

	9
	
	消防管理
	未建立消防安全管理制度和消防安全操作规程，扣10分
未编制消防专项方案或未审核、审批和签字，扣10分

未结合实际及时修改、完善方案，扣3分

未明确消防安全管理组织机构，未落实相关人员的消防安全管理责任，扣10分

未开展消防安全检查、消防安全培训和安全技术交底，每项扣5分
未编制灭火及应急疏散预案，扣10分

未建立应急救援队伍、未定期进行演练，扣5分
	10
	
	

	10
	
	消防档案
	未与分包单位签订消防安全协议书，明确各方的消防安全责任，扣10分
未建立消防安全管理档案，扣10分

消防记录档案不全，扣5分

消防教育培训、技术交底、消防巡查、检查等相关内容记录不齐全，每项扣2分  
	10
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	


  本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不应”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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1  总  则

1.0.1   通过规范化的施工现场安全检查，促进对安全风险的有效管控，及时排查和治理事故隐患，把事故消灭在源头，推动施工现场科学化、标准化管理，为在施工程的有序推进创造良好的施工环境。

1.0.2   本标准主要应用于建筑施工单位、建设单位、监理单位、第三方机构等对房屋建筑施工现场的安全检查评定。
1.0.3   建筑施工安全检查除应符合本标准规定外，针对施工现场的实际情况尚应符合国家现行有关标准的要求。

4  检查项目

4.1  安全管理
  对安全生产责任体系的规定说明如下：

全员安全生产责任制主要是指项目部各级管理人员，包括：项目经理、安全、生产、技术、机械、器材、后勤、分包方负责人等管理人员，以及参加施工的各工种人员，均应建立安全生产责任制。根据《建筑施工安全检查标准》和项目部制定的安全管理目标，进行责任目标分解。建立考核制度，定期（每月）考核。

项目部应结合工程实际，建立健全项目安全生产制度，并形成完整的制度汇编，作为指导工程施工安全的基础管控文件。
工程的主要施工工种，包括：砌筑、抹灰、混凝土、木工、电工、钢筋、机械、起重司索、信号指挥、脚手架、水暖、油漆、塔吊、电梯、电气焊等工种均应制定安全技术操作规程，并在相对固定的作业区域悬挂。

按照《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定，建设规模符合下列条件之一的项目部，应配备安全总监，建立独立的安全生产管理机构：1.施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的；2.房屋建筑工程施工面积大于10万㎡的；3.市政基础设施工程合同价款大于4亿元的，或者隧道、城市轨道交通工程累计长度超过4km的。
施工现场专职安全生产管理人员执行以下配备标准：1万㎡以下工程1人；1万㎡～5万㎡的工程不少于2人；5万㎡以上的工程不少于3人，且每增加5万㎡，应当至少增加1名专职安全生产管理人员。在上述基础上，施工涉及建筑起重机械的，应当至少增加1名机械类专职安全生产管理人员。

项目部安全总监和专职安全生产管理人员应按照规定由施工单位实施委派制度，其目的就是提高其在项目部的地位，保障业务话语权，强化安全监管的力度。
按照《中华人民共和国安全生产法》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，施工单位应当制定安全生产资金保障制度，就是要规范安全生产费用的提取和支出使用，确保购置、制作各种安全防护设施、设备、工具、材料及工程抢险等所需要的资金，做到专款专用。同时还应提前编制计划，并严格落实，以保证安全生产资金的必要投入。

按照现行国家标准《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB 50656）的规定，施工单位与项目部要制定明确具体的安全管理目标要求，包括事故、工伤控制指标、安全生产隐患治理目标、安全文施标准化目标等，并分解到各管理层和部门。根据指定的安全管理目标，在施工过程中，施工单位和项目部定期对落实的情况进行考核。
项目经理、项目安全总监应执行带班生产制度，每月带班生产时间不应少于本月施工时间的80%，保证关键岗位安全生产尽职履责。
  对施工组织设计与专项施工方案的规定说明如下：
工程施工前，应组织编制施工组织设计、专项施工方案（措施），内容应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺、施工安全技术措施、检查验收内容及标准、计算书及附图等，并应按规定进行审批、论证、交底、验收、检查。

工程施工前建设单位牵头各参建方，编制危险性较大的分部分项工程清单。施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不应擅自修改专项施工方案。超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案，经专家论证后提出修改完善意见的，施工单位应按论证报告进行修改，并重新履行审核、审查、签字、盖章程序后，方可组织实施。专项施工方案经论证后需做重大修改的，应重新组织专家进行论证。

危险性较大的分部分项工程必须严格按照规定做好每一步施工环节的验收，经验收确认合格后，方可下达指令进入下一道工序的施工或投入使用，以保证施工安全可靠。
  对安全技术交底的规定说明如下：

安全技术交底主要包括三个方面：一是按工程部位分部分项进行交底；二是对施工作业相对固定，与工程施工部位没有直接关系的工种，如起重机械、钢筋加工等，应单独进行交底；三是对危险性较大的分部分项工程，应进行以专项施工方案为主要内容的交底。

专项施工方案施工前，施工单位应组织方案交底会议，对相关管理人员和施工人员进行全面的方案交底，对方案的实施细节应以图示、视频等方式详细阐述，并组织施工人员履行书面安全技术交底签字确认手续，确保每一名参建者都清楚了解工程的施工工艺和流程，以及施工安全防范的重点。
  对安全检查的规定说明如下：

按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，施工单位以及项目部都应建立安全检查、安全风险分级管控和隐患排查治理双预防制度。
安全检查应包括各层级组织的日常巡检、专项检查、季节性检查、定期检查和不定期抽查。

除专职安全生产管理人员应每日巡查施工现场外，区域施工员、材料设备管理人员以及班组兼职安全生产管理人员也应对自己负责的区域和设施进行每日巡查，发现安全隐患，依照管理流程及时处置。
定期安全检查以每周一次为宜。专项安全检查结合施工安全各专业的实际确定检查的周期和时间，季节性安全检查应在雨季、冬季之前和雨季、冬季施工中分别进行。

重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当立即责令从危险区域内撤出作业人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经复查合格，方可恢复生产和使用。

停缓建项目应做好停工期间的安全保障，复工前应排查安全隐患。

按照安全双预防制度，施工单位应组织开展明确技术、管理措施，加强风险的分级预防预控，及时发现并消除事故隐患。同时，项目部要建立完善的双预防管理档案台账，如实记录工作落实情况。

按照《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定，企业主要负责人应在年度内对企业在建项目开展安全检查，检查时间不少于企业全年施工时间的25%，并将检查记录留存备查。
  对安全教育及证书管理的规定说明如下：

施工人员入场安全教育应按照先培训后上岗的原则进行，培训教育应进行试卷考核且有考核结果。施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新材料、新设备施工时，必须进行安全教育培训，保证施工人员熟悉作业环境，了解岗位风险，掌握相应的安全知识技能。

现场应填写三级安全教育台账记录和安全教育人员考核登记表。

项目管理人员、专职安全生产管理人员每年应进行一次安全培训考核。

企业主要负责人、项目经理、项目安全总监、专职安全生产管理人员和特种作业人员是保证工程安全生产的关键岗位，按照规定应取得有效的职业安全资格证书后，方可上岗从事相应工作。
  对分包单位安全管理的规定说明如下：

施工现场的分包单位主要包括劳务分包和专业分包，其专职安全生产管理人员的配备应按《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定，分包的工程50人以下的至少1人；50～200人的至少2人；200人以上的至少3人，且不应少于工程施工人员总数的1%，并根据所承担的工程危险程度增加。除以上规定外，各专业班组还应明确兼职安全生产管理人员，负责班组和施工区域内的日常安全管理工作。
总包单位应组织分包单位根据工作任务的不同特点，对施工作业人员进行每日班前安全讲话活动，检查作业人员健康状况和安全防护用品的佩戴情况，向作业人员交代当日的工作任务、安全注意事项等，进一步增强全员安全意识，预防和消除事故隐患。

  对应急管理的规定说明如下：

重大危险源的辨识应根据工程特点和施工工艺，将施工中可能造成重大人身伤害的危险因素、危险部位、危险作业列为重大危险源进行公示和建档登记，定期开展检测、评估和监控，并以此为基础编制应急救援预案和控制措施。

项目部应编制风险评估报告和应急资源调查，并结合风险评估等级，制定生产事故综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案；组织施工管理和施工作业人员开展应急预案的培训，熟悉了解应急流程和应急救援措施；每半年至少组织一次综合或专项应急救援演练，难以组织现场演练的预案，可采取桌面演练。培训、演练结束后要及时组织效果评估，对存在的问题和不足制定对应措施加以完善。
    按照工程的不同情况和应急救援预案要求，应配备相应的应急救援器材，包括：急救箱、氧气袋、担架、应急照明灯具、消防器材、通讯器材、机械、设备、材料、工具、车辆、备用电源等。

  对安全档案资料的规定说明如下：
安全管理的重要工作之一就是工程安全资料的建档建册。安全资料反映了施工过程中的安全管理状况，也是作为事故调查的关键佐证资料，因此项目部应高度重视，安排专人负责安全档案的收集整理，并严格按照行业主管部门和企业的规定，落实安全档案标准化管理。同时，应明确各职能岗位按照分工负责安全资料的填报和归集，并确保资料真实、及时、完整。
  对事故报告处理的规定说明如下：

工程项目发生的各种安全事故应进行登记报告，并按规定进行调查、处理、制定预防措施，建立事故档案。重伤以上事故，按国家有关调查处理规定进行登记建档。

按照《中华人民共和国安全生产法》和有关法规文件的规定，建筑施工作为高危行业，要依法购买安全生产责任险，同时为施工作业人员办理工伤保险，切实保护企业和员工利益。
对安全标志的规定说明如下：

施工现场应根据实际情况合理设置安全警示标志，有效提示进入施工现场的人员防范风险，同时应严格按照现行国家标准《安全色和安全标志》GB 2894的要求规范制作，并按警告、禁止、指令、提示（黄、红、蓝、绿四色）的顺序排列。
施工现场安全标志的设置应根据工程部位进行调整。主要包括：基础施工、主体施工、装修施工三个阶段。

对夜间施工或人员经常通行的危险区域、设施，应安装灯光示警标志。

按照危险源辨识结果，施工现场应设置重大危险源公示牌。同时，按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（〔2018〕37号令），在施工现场显著位置设置危大工程公示牌，公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员。有关公示牌应随工程进度和施工现场变化实行动态更新。
4.2  文明施工
  对现场围挡的规定说明如下：

工地必须沿四周连续设置封闭围挡，并做到坚固、稳定、整洁和美观。市区主要路段的工地施工现场应设置高度不小于2.5m的封闭围挡、围挡需采用彩钢板、砖砌等硬质材料，底部设置不低于0.3m的砖砌基础或混凝土压顶，严禁使用彩条布、竹篱笆等易变形、易破损材料，确保围挡连续封闭、无缺口、抗风等级符合当地气象条件。围挡的具体做法还要遵守各地行业主管部门的规定。

  对封闭管理的规定说明如下：
现场进出口应设置大门、门卫室、实名制通道、企业名称或标识、车辆冲洗设施等，并严格执行门卫制度。

施工人员应实行全过程实名制信息管理，包括但不限于姓名、岗位、所属班组、身份证号、照片、出勤记录、职业资格、工作履历等；施工人员进入施工现场时，需通过人脸识别或工作卡刷卡核验，未核验通过者严禁进入；实名制信息需每月更新（如人员增减、岗位变动），留存纸质或电子档案至少2年。
  对施工场地的规定说明如下：
现场主要道路、材料加工区地面必须采用混凝土、碎石或其他硬质材料进行硬化处理，做到畅通、平整，其宽度应能满足施工及消防等要求。

对现场易产生扬尘污染的路面、裸露地面及存放的土方等，应采取合理、严密的防尘措施。

  对材料管理的规定说明如下：

应根据施工现场实际面积及安全消防要求，合理布置材料的存放位置，并码放整齐。

现场存放的材料（如：钢筋、水泥等），为了达到质量和环境保护的要求，应有防雨水浸泡、防锈蚀和防止扬尘等措施。

建筑物内施工垃圾的清运，为防止造成人员伤亡和环境污染，必须采用合理容器或管道运输，不应凌空抛掷。未及时清运的垃圾应采取相应措施，避免意外。
施工现场内应设置集中的垃圾存放点，安排专人负责清运，同时加强对各分包队伍的责任划分和日常监督，杜绝工程垃圾随处丢弃，造成环境污染以及诱发火灾。
  对现场办公与住宿的规定说明如下：

为了保证住宿人员的人身安全，在施工程内、食堂、库房严禁兼做员工宿舍。

施工现场应做到作业区、材料区与办公区、生活区进行明显的划分，并应有隔离措施；如因现场狭小，不能达到安全距离的要求，必须对办公区、生活区采取可靠的防护措施。

办公、生活区人员密集，道路应进行硬化处理，并设有必要的排水设施，及时排除积水。
宿舍内不应使用通铺，床铺不应超过2层，为了达到安全和消防的要求，宿舍内应有必要的生活空间，居住人员不应超过 8人（依据住建部《建筑工人施工现场生活环境基本配置指南》），通道宽度不应小于0.9m，人均使用面积不应小于2.5m2。

冬季宿舍内应安装供暖系统或采暖空调，确保室内温度达到冬季采暖标准。宿舍内不应采用明火取暖，或使用“小太阳”高辐射热电暖设备，杜绝火灾和一氧化碳中毒事故。
  对生活设施的规定说明如下：

食堂与厕所、垃圾站等污染及有毒有害场所的间距必须大于15m，并应设置在上述场所的上风侧（地区主导风向）。

依据《中华人民共和国食品安全法》的规定，食品生产经营人员必须体检合格取得健康证后方可参加工作。

依据《食品经营许可管理办法》的规定，食堂服务提供者应取得食品经营许可证并在就餐场所醒目位置悬挂或摆放。
食堂应设专人进行管理和消毒，门扇下方设防鼠挡板，操作间设清洗池、消毒池、隔油池、排风、防蚊蝇等设施，储藏间应配有冰柜等冷藏设施，防止食物变质。

隔油池是指在生活用水排入市政管道前设置的隔离漂浮油污的池子。
施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全并通风良好。厕位宜设置门及隔板，高度不小于0.9m。高层建筑施工超过8层时，宜每隔4层设置临时厕所。

施工现场生活饮用水应符合卫生标准，饮用水系统与非饮用水系统之间不应存在直接或间接连接。
现场的淋浴室应能满足施工人员的需求，淋浴室与人员的比例宜大于1:20。同时还应设置盥洗设施和衣物晾晒区，为施工人员提供良好的生活服务，保障职业卫生健康。
现场应针对生活垃圾建立卫生责任制，使用合理、密封的容器，指定专人负责生活垃圾的清运工作。

项目部及各分包单位应切实维护施工人员的健康卫生，配备常用的紧急救治药物及装备，保证施工人员第一时间得到初步救治。
  对综合治理的规定说明如下：
倡导项目部建立夜校，为施工作业人员提供日常培训、学习的场所，配备一定的桌椅、电视机、多媒体播放设施和必要的文体娱乐活动用品。

维护施工现场治安稳定，应制定治安保卫制度，建立专职保安队伍，在各参建方配置兼职治安员，形成施工现场网格化治安体系，保证施工现场治安环境良好。
  对公示标牌的规定说明如下：

施工现场的进口处应有明显的公示标牌，如果认为内容还应增加，可结合本地区、本企业及本工程特点进行要求。

  对内业资料的规定说明如下：

文明施工是科学、高效组织施工生产的管理基础，是标准化建设的重要内容之一，良好的文明施工环境和秩序是实现施工现场安全标准化的基础，也是强化现场安全保障的有效方式，标准化建设也为文明施工提供了规范和指导。通过建立文明施工的制度、标准和规范，明确施工现场的环境要求、人员行为准则等，结合工程实际，认真开展前期的文明施工策划，制定切实可行的文明施工实施方案、应急预案，建立完整可追溯的文施档案资料，同时在施工过程中总承包单位要严格执行方案，带领、协调各参建方落实方案的要求，定期开展检查整改，能够更好地推动现场文明施工标准化。

  对环境保护的规定说明如下：

因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。

为了保护环境，施工现场严禁焚烧各类废弃物（包括：生活垃圾、废旧的建筑材料等），应及时清运。

施工活动泛指施工、拆除、清理、运输及装卸等动态作业活动，在动态作业活动中，应有防粉尘、防噪声、防尾气和防光污染等措施。

4.3  扣件式钢管脚手架

  对施工方案的规定说明如下：

搭设、拆除高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案，基础、连墙件应经设计计算，专项施工方案经审批后实施；搭设高度超过50m的架体，必须采取加强措施，专项施工方案必须经专家论证。

  对架体基础的规定说明如下：

基础土层、排水设施、扫地杆设置对脚手架基础稳定性有着重要影响；脚手架基础应采取防止积水浸泡的措施，减少或消除在搭设和使用过程中由于地基不均匀沉降导致的架体变形。

  对连墙件与架体稳定的规定说明如下：

脚手架拉结形式、拉结部位对架体整体刚度有重要影响；脚手架与建筑物进行拉结可以防止因风荷载而发生的架体倾翻事故，减小立杆的计算长度，提高承载能力，保证脚手架的整体稳定性；连墙杆应靠近节点位置从架体底部第一步横向水平杆开始设置；架体一次搭设高度不应超过最上层连墙杆2步，且自由长度不应大于4m，当施工作业层高出相邻连墙杆2步时，应采取临时拉结补强措施。
  对杆件间距与剪刀撑的规定说明如下：

纵向水平杆设在立杆内侧，可以减少横向水平杆跨度，接长立杆和安装剪刀撑时比较方便，对高处作业更为安全。

  对层间防护的规定说明如下：

架体使用的脚手板宽度、厚度以及木材类型应符合规范要求，通过限定脚手板的对接和搭接尺寸，控制探头板长度，以防止脚手板倾翻或滑脱。

作业层脚手板下增加安全平网防护，同时以下沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处加设一道安全平网， 就是为了防止作业人员发生高坠事故。施工单位可根据现场架体搭设的实际情况，适当缩短间隔层数和距离进行平网封闭，为作业人员创造更加安全的施工环境。
关于防范架体与在建结构之间间隙过大引发高坠事故，住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）明确将“脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施”列为重大事故隐患，就是要从根本措施上加以解决根治，因此施工现场要认真执行规定，并严格落实有关安全防护措施，同时将其作为安全检查监管的重点部位。
  对交底与验收的规定说明如下：

脚手架在搭设、拆除前，施工负责人应按照方案结合现场作业条件进行细致的安全技术交底；脚手架搭拆完毕或分段搭拆完毕，应由施工负责人组织有关人员进行检查验收，验收内容应包括用数据衡量合格与否的项目，确认符合要求后，方可投入使用或进入下一阶段作业。

  对杆件连接的规定说明如下：

横向水平杆应紧靠立杆用十字扣件与纵向水平杆扣牢；主要作用是承受脚手板传来的荷载，增强脚手架横向刚度，约束双排脚手架里外两侧立杆的侧向变形，缩小立杆长细比，提高立杆的承载能力。

  对构配件材质的规定说明如下： 

近年来，脚手架体坍塌事故，其主要原因就是使用劣质钢管及构配件，因此工地要严格把好材料进场验收关，要求租赁单位必须提供产品合格证，同时对其进场产品进行抽验和检测，不合格的产品坚决清除出场。
4.4  门式钢管脚手架

  对施工方案的规定说明如下：

搭设、拆除高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案，基础、连墙件应经设计计算，专项施工方案经审批后实施；搭设超过规定高度的架体，必须采取加强措施，所以专项方案必须经专家论证。

  对架体基础的规定说明如下：

基础土层、排水设施、扫地杆设置对脚手架基础稳定性有着重要影响；脚手架基础应采取防止积水浸泡的措施，减少或消除在搭设和使用过程中由于地基不均匀沉降导致的架体变形。

  对架体稳定的规定说明如下：

连墙件、剪刀撑、加固杆件、立杆偏差对架体整体刚度有着重要影响；连墙件的设置应按规范要求间距从底层第一步架开始，随脚手架搭设同步进行不应漏设；剪刀撑、加固杆件位置应准确，角度应合理，连接应可靠，并连续设置形成闭合圈，以提高架体的纵向刚度；架体一次搭设高度不应超过最上层连墙杆2步，且自由长度不应大于4m，当施工作业层高出相邻连墙杆2步时，应采取临时拉结补强措施。
  对杆件锁臂的规定说明如下：

门架杆件与配件的规格应配套统一，并应符合标准，杆件、构配件尺寸误差在允许的范围之内；搭设时各种组合情况下，门架与配件均能处于良好的连接、锁紧状态。

  对架体防护的规定说明如下：

架体的防护栏杆、挡脚板、安全网应按规定正确设置，以防止作业人员坠落和作业面上的物料滚落。

  对交底与验收的规定说明如下：

脚手架在搭设、拆除前，施工负责人应按照方案结合现场作业条件进行细致的安全技术交底；脚手架搭拆完毕或分段搭拆完毕，应由施工负责人组织有关人员进行检查验收，验收内容应包括用数据衡量合格与否的项目，确认符合要求后，方可投入使用或进入下一阶段作业。

  对脚手板的规定说明如下：

当使用与门架配套的挂扣式脚手板时，应有防止脚手板松动或脱落的措施。

  对通道的规定说明如下：

上下门架的通道所选用的挂扣式钢梯规格应与门架规格配套，与门架挂扣牢固，并设置栏杆、扶手和挡脚板，一个梯段以跨越2～3步门架为宜。
4.5  碗扣式钢管脚手架
  对施工方案的规定说明如下：

搭设、拆除高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案，基础、连墙件应经设计计算，专项施工方案经审批后实施；搭设超过规范允许高度的架体，必须采取加强措施，所以专项方案必须经专家论证。

  对架体基础的规定说明如下：

基础土层、排水设施、扫地杆设置对脚手架基础稳定性有着重要影响；脚手架基础应采取防止积水浸泡的措施，减少或消除在搭设和使用过程中由于地基不均匀沉降导致的架体变形。

  对架体稳定的规定说明如下：

连墙件、斜撑杆、八字撑对架体整体刚度有着重要影响；当采用旋转扣件作斜撑杆连接时应尽量靠近有横杆、立杆的碗扣节点，斜杆采用八字型布置的目的是避免钢管重叠，斜杆角度应与横杆、立杆对角线角度一致；架体一次搭设高度不应超过最上层连墙杆2步，且自由长度不应大于4m，当施工作业层高出相邻连墙杆2步时，应采取临时拉结补强措施。
  对杆件锁件的规定说明如下：

杆件间距、碗扣紧固、水平斜杆对架体稳定性有着重要影响；当架体高度超过24m时，在各连墙件层应增加水平斜杆，使纵横杆与斜杆形成水平桁架，使无连墙立杆构成支撑点，以保证立杆承载力及稳定性。

  对架体防护的规定说明如下：

作业层的防护栏杆、挡脚板、安全网应按规定正确设置，以防止作业人员坠落和作业面上的物料滚落。

  对交底与验收的规定说明如下：

脚手架在搭设、拆除前，施工负责人应按照方案结合现场作业条件进行细致的安全技术交底；脚手架搭拆完毕或分段搭拆完毕，应由施工负责人组织有关人员进行检查验收，验收内容应包括用数据衡量合格与否的项目，确认符合要求后，方可投入使用或进入下一阶段作业。

  对脚手板的规定说明如下：

使用的工具式钢脚手板必须有挂钩，并带有自锁装置与廊道横杆锁紧，防止松动脱落。

4.6  承插型盘扣式钢管脚手架
  对施工方案的规定说明如下：
搭设、拆除高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案，基础、连墙件应经设计计算，专项施工方案经审批后实施；搭设超过规定高度的架体，必须采取加强措施，所以专项方案必须经专家论证。

  对架体基础的规定说明如下：
基础土层、排水设施、扫地杆设置对脚手架基础稳定性有着重要影响；脚手架基础应采取防止积水浸泡的措施，减少或消除在搭设和使用过程中由于地基不均匀沉降导致的架体变形。

  对架体稳定的规定说明如下：
拉结点、竖向斜杆的设置对脚手架整体稳定有着重要影响；当脚手架下部暂时不能设置连墙件时，宜外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架，以保证架体稳定；架体一次搭设高度不应超过最上层连墙杆2步，且自由长度不应大于4m，当施工作业层高出相邻连墙杆2步时，应采取临时拉结补强措施。
  对杆件设置的规定说明如下：
承插型盘扣式钢管脚手架各杆件、构配件应按规范要求设置；盘扣插销外表面应与水平杆和斜杆端扣接内表面吻合，使用不小于0.5kg锤子击紧插销，保证插销尾部外露不小于15mm；作业面无挂扣钢脚手板时，应设置水平斜杆以保证平面刚度。

  对架体防护的规定说明如下：
作业层的防护栏杆、挡脚板、安全网应按规定正确设置，以防止作业人员坠落和作业面上的物料滚落。

  对交底与验收的规定说明如下：
脚手架在搭设、拆除前，施工负责人应按照方案结合现场作业条件进行细致的安全技术交底；脚手架搭拆完毕或分段搭拆完毕，应由施工负责人组织有关人员进行检查验收，验收内容应包括用数据衡量合格与否的项目，确认符合要求后，方可投入使用或进入下一阶段作业。

  对脚手板的规定说明如下：
使用的工具式钢脚手板必须有挂钩，并带有自锁装置，防止松动脱落。

4.7  满堂脚手架
  对施工方案的规定说明如下：

搭设、拆除满堂式脚手架应编制专项施工方案，方案经审批后实施；搭设超过规定高度的满堂脚手架，必须采取加强措施，所以专项方案必须经专家论证。

  对架体基础的规定说明如下：
基础土层、排水设施、扫地杆设置对脚手架基础稳定性有着重要影响；脚手架基础应采取防止积水浸泡的措施，减少或消除在搭设和使用过程中由于地基不均匀沉降导致的架体变形。

  对架体稳定的规定说明如下：
架体中剪刀撑、斜杆、连墙件等加强杆件的设置对整体刚度有着重要影响；增加竖向、水平剪刀撑，可增加架体刚度，提高脚手架承载力，在竖向剪刀撑顶部交点平面设置一道水平连续剪刀撑，可使架体结构稳固；增加连墙件也可以提高架体承载力；在有空间部位，也可超出顶部加载区域投影范围向外延伸布置2～3跨，以提高架体高宽比，达到提升架体强度的目的。
  对杆件锁件的规定说明如下：
满堂式脚手架的搭设应符合施工方案要求，各杆件的连接节点应紧固可靠，保证架体的有效传力。
  对架体防护的规定说明如下：
作业层的防护栏杆、挡脚板、安全网应按规范要求正确设置，以防止作业人员坠落和作业面上的物料滚落。作业层外侧应采用安全网封闭。

  对交底与验收的规定说明如下：
脚手架在搭设、拆除前，施工负责人应按照方案结合现场作业条件进行细致的安全技术交底；脚手架搭设完毕或分段搭设完毕，应由施工负责人组织有关人员进行检查验收，验收内容应包括用数据衡量合格与否的项目，确认符合要求后，方可投入使用或进入下一阶段作业。

  对脚手板的规定说明如下：
使用的挂扣式钢脚手板必须有挂钩，并带有自锁装置，防止松动脱落。

4.8  悬挑式脚手架

  对施工方案的规定说明如下：

搭设、拆除悬挑式脚手架应编制专项施工方案，悬挑钢梁、连墙件应经设计计算，专项施工方案经审批后实施；搭设高度超过规定的悬挑架体，必须采取加强措施，所以专项方案必须经专家论证。

  对悬挑钢梁的规定说明如下：
悬挑钢梁的选型计算、锚固长度、设置间距、斜拉措施等对悬挑架体稳定有着重要影响；型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢，现场多使用工字钢；悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷，结构预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作，但钢丝绳、钢拉杆卸荷不参与悬挑钢梁受力计算。

  对架体稳定的规定说明如下：
立杆在悬挑钢梁上的定位点可采取竖直焊接长0.2m、直径25mm～30mm的钢筋或短管等方式；在架体内侧及两端设置横向斜杆并与主体结构加强连接；连墙件偏离主节点的距离不能超过300mm，目的在于增强对架体横向变形的约束能力。架体一次搭设高度不应超过最上层连墙杆2步，且自由长度不应大于4m，当施工作业层高出相邻连墙杆2步时，应采取临时拉结补强措施。
  对荷载的规定说明如下：
架体上的荷载应均匀布置，均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

  对交底与验收的规定说明如下：
脚手架在搭设、拆除前，施工负责人应按照方案结合现场作业条件进行细致的安全技术交底；脚手架搭拆完毕或分段搭拆完毕，应由施工负责人组织有关人员进行检查验收，验收内容应包括用数据衡量合格与否的项目，确认符合要求后，方可投入使用或进入下一阶段作业。

  对架体防护的规定说明如下：
作业层的防护栏杆、挡脚板、安全网应按规定正确设置，以防止作业人员坠落和作业面上的物料滚落。

4.9  附着式升降脚手架
  对施工方案的规定说明如下：
搭设、拆除附着式升降脚手架应编制专项施工方案，竖向主框架、水平支撑桁架、附着支撑结构应经设计计算，专项施工方案经审批后实施；提升高度超过规定要求的或特殊结构的附着架体，必须采取相应强化措施，所以专项方案必须经专家论证。
  对安全装置的规定说明如下：
在使用、升降工况下必须配置可靠的防倾覆、防坠落和同步升降控制等安全防护装置；防倾覆装置必须有可靠的刚度和足够的强度，其导向件应通过螺栓连接固定在附墙支座上，不能前后左右移动；为了保证防坠落装置的高度可靠性，因此必须使用机械式的全自动装置，严禁使用手动装置和其他违规操作；同步控制装置是用来控制多个升降设备在同时升降时，出现不同步的状态的设施，防止升降设备因荷载不均衡而造成超载事故，因此对其主要功能必须严格检查。

  对架体构造的规定说明如下：
附着式升降手架架体的整体性能要求较高，既要符合不倾斜、不坠落的安全要求，又要满足施工作业的需要；架体高度主要考虑3层未拆模的层高和顶部1.8m防护栏杆的高度，以满足底层模板拆除作业时的外防护要求；限制支撑跨度是为了有效控制升降动力设备提升力的超载现象；安装附着式升降脚手架时，应同时控制高度和跨度，确保控制荷载和安全使用。
  对架体安装的规定说明如下：
强调附着式升降脚手架的安装质量对后期的使用安全特别重要。近年来，附着架体经常发生从架体底部翻板空隙处坠落的事故，因此架体底层的翻板必须严格按照设计样式进行制作安装，保证封闭严密、强度可靠，架体与建筑物的空隙处更要严格封闭，严防坠亡事故。
  对架体升降的规定说明如下：
附着支座是承受架体所有荷载并将其传递给建筑结构的构件，应于竖向主框架所覆盖的每一楼层处设置一道支座，支座的锚固应稳固可靠；使用工况时主要是保证主框架的荷载能直接有效地传递给附墙支座；附墙支座还应具有防倾覆和升降导向功能；附墙支座与建筑物连接，要考虑受拉端的螺母止退要求。

升降操作是附着式脚手架使用安全的关键环节；动力设备的额定起重量应符合设计要求，升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备均应采用同一厂家产品；升降设备、控制系统、防坠落装置等应采取防雨、防砸、防尘等措施；升降设备应采用电动葫芦或电动液压设备。
  对检查验收的规定说明如下：
附着式提升脚手架在组装、拆除前，施工负责人应按规定对各种构配件及动力装置、安全装置进行验收；组装搭设完毕或分段搭设完毕，应由施工负责人组织有关人员进行检查验收，验收内容应包括用数据衡量合格与否的项目，确认符合要求后，方可投入使用或进入下一阶段作业；当附着式升降脚手架停用超过三个月时应提前采取加固措施；当附着式升降脚手架停用超过一个月或遇六级及以上大风后复工时应进行检查确认合格后方可使用；螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备同步控制装置等应每月进行维护保养；目前，所有附着式脚手架均已是厂家生产的定型化、周转化产品，因此厂家应向施工单位提供相应的产品证书、制造资质、设计说明书以及构配件的合格证明等。

4.9.10   对架体防护的规定说明如下：
随着附着脚手架的定型化发展，传统密目网防护已经逐步淘汰，钢板网由于其良好的使用性能，成为密目网的替代品，在实际应用中也展现了优势。
4.10  高处作业吊篮

  对施工方案的规定说明如下：

安装、拆除高处作业吊篮应编制专项施工方案，吊篮的支撑悬挂机构应经设计计算，专项施工方案经审批后实施。 

  对安全装置的规定说明如下：
安全装置包括防坠安全锁、安全绳、上限位装置；安全锁扣的配件应完整、齐全，规格和标识应清晰可辨；安全绳不应有松散、断股、打结现象，与建筑物固定位置应牢靠，且应该按照吊篮允许的作业人员数量配备；安装上限位装置是为了防止吊篮在上升过程出现冒顶现象。

吊篮超载使用属于重大事故隐患，应严格使用过程的监管，同时提倡厂家完善超载措施，按照现行国家标准《高处作业吊篮》GB/T 19155的规定，装设超载检测装置，提升产品的本质安全。
  对悬挂机构的规定说明如下：
悬挂机构应按规范要求正确安装；女儿墙或建筑物挑檐边承受不了吊篮的荷载，因此不能作为悬挂机构的支撑点；悬挂机构的安装是吊篮的重点环节，应在专业人员的带领、指导下进行，以保证安装正确；悬挂机构上的脚轮是方便吊篮做平行位移而设置的，其本身承载能力有限，如吊篮荷载传递到脚轮就会产生集中荷载易对建筑物产生局部破坏；配重块应是厂家提供的定型产品，按照产品说明书进行配置压重，不应随意安装，随意用其他替代物代替，同时每组配重块要安装牢固并锁定，以防抽换造成吊篮结构的失稳。
  对安装作业的规定说明如下：
安装前对提升机的检验以及吊篮构配件规格的统一对吊篮组装后安全使用有着重要影响。吊篮构配件的选用应严格执行现行国家标准《高处作业吊篮》GB/T 19155～2017第5.1.3条“吊篮的构配件（包括悬挂机构、悬吊平台、提升机、安全锁、电气控制系统等）应由同一制造商提供。当采用不同制造商的构配件时，应经吊篮制造商确认其匹配性和安全性。”，确保吊篮在组装和使用中的安全。
4.10.8   对交底与验收的规定说明如下：
吊篮属于高空作业设施，使用频繁且危险性较大，使用单位除日常开展每日巡查外，还应与产权单位或租赁单位签订维保协议，定期（至少1个月）进行维修保养。
4.10.9   对钢丝绳的规定说明如下：
钢丝绳的型号、规格应符合规范要求；在吊篮内施焊前，应提前采用石棉布将电焊火花迸溅范围进行遮挡，防止烧毁钢丝绳，同时防止发生触电事故。对安全防护的规定说明如下：
4.10.12   对升降作业的规定说明如下：
考虑吊篮作业面小，出现坠落事故时尽量减少人员伤亡，将上人数量控制在2人以内。操作人员必须严格执行安全操作规程，吊篮停止作业后要降至地面或专设的停机平台，人员从地面或停机平台进出吊篮，杜绝半空中进出建筑物，导致可能的高坠事故。
4.11  基坑工程
  对施工方案的规定说明如下：
在基坑支护土方作业施工前，应编制专项施工方案，并按有关程序进行审批后实施。危险性较大的基坑工程应编制安全专项方案，施工单位技术、质量、安全等专业部门进行审核，施工单位技术负责人签字，超过一定规模的必须经专家论证。
  对基坑支护的规定说明如下：
人工开挖的狭窄基槽，深度较大或土质条件较差，可能存在边坡塌方危险时，必须采取支护措施，支护结构应有足够的稳定性。

基坑支护结构必须经设计计算确定，支护结构产生的变形应在设计允许范围内。变形达到预警值时，应立即采取有效的控制措施。
  对降排水的规定说明如下：
在基坑施工过程中，必须设置有效的降排水措施以确保正常施工，深基坑边界上部必须设有排水沟，以防止雨水进入基坑，深基坑降水施工应分层降水，随时观测支护外观测井水位，防止邻近建筑物等变形。
  对基坑开挖的规定说明如下：
基坑开挖必须按专项施工方案进行，并应遵循分层、分段、均衡挖土，保证土体受力均衡和稳定。

机械在软土场地作业应采用铺设砂石、铺垫钢板等硬化措施，防止机械发生倾覆事故。

依据《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2019第6.4.8条的规定：“遇异常软弱土层、流砂（土）、管涌，应立即停止施工，并及时采取措施”。 同时，《建筑基坑支护技术规程》JGJ120～2012第8.1.3条明确规定：“当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方”。这些环节都是施工必须遵守的规定和安全检查的重点。
  对坑边荷载的规定说明如下：
基坑边沿堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范围内，施工机械与基坑边沿应保持安全距离，防止基坑支护结构超载。

无支护基坑的坑底边线周边如堆积重载，可能引发基坑坍塌，为此，在土方施工过程中，要严格执行开挖深度相等的距离内不应堆载。
  对基坑监测的规定说明如下：
基坑监测主要是针对基坑在开挖和支护过程中的监测，监测记录应按专项施工方案要求，完整、准确地记录，并按建设单位、监理单位的要求及时提交监测记录或报告。监测过程中，如有任一监测项目的监测值到达报警值时，应及时报警，并采取防止事故（或事故扩大）的应急措施。

4.12  模板支架

  对施工方案的规定说明如下：
模板支架搭设、拆除前应编制专项施工方案，对支架结构、地基承载力进行设计计算，并按程序进行审核、审批。

按照住房和城乡建设部建办质〔2018〕31号文件要求，模板支架搭设高度8m及以上，跨度18m及以上，施工荷载15kN/㎡及以上，集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案必须经专家论证。

  对支架基础的规定说明如下：
支架基础承载力必须符合设计要求，应能承受支架上部全部荷载，必要时应进行夯实处理，并应设置排水沟、槽等设施。

支架底部应设置底座和垫板，垫板长度不小于2倍立杆纵距，宽度不小于200mm，厚度不小于50mm。

支架在楼面结构上应对楼面结构强度进行验算，必要时应对楼面结构采取加固措施。

  对支架构造的规定说明如下：
立杆间距、水平杆步距应符合设计要求，竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求，并严格按照专项施工方案进行施工，不应随意删减杆件、剪刀撑和斜杆结构，以确保模板支架形成刚体结构。

模板支架必须保持其独立完整的受力结构，不应在支架上固定混凝土输送泵、卸料平台、作业脚手架及缆风绳等，以防止额外荷载导致架体失稳，引发安全事故。
  对支架稳定的规定说明如下：
独立架体高宽比不应大于3。当支架高宽比大于2时，为保证支架的稳定，应采取设置连墙件或采用其他加强构造的措施。连墙件应采用刚性构件，同时应能承受拉、压荷载。连墙件的强度、间距应符合设计要求。

采用对接连接，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度：碗扣式支架不应大于 650mm；承插型盘扣式支架不应大于650mm；扣件式支架不应大于500mm。

  对施工荷载的规定说明如下：
支架上部荷载应均匀布置，均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内。

浇筑混凝土时，应采取安装监控设备的方式做好模板和架体的动态监检，并在架体周边增设安全警告和禁入区，不应允许任何人在浇筑期间进入模板架体区域，以防意外事故发生。

支架拆除前，混凝土结构强度必须达到拆模标准，经项目确认下达拆除指令后方可实施拆除作业。

  对交底与验收的规定说明如下：
支架搭设前，应按专项施工方案及有关规定，对施工人员进行安全技术交底，交底应有文字记录。同时检查特工种证件时效性，做好施工过程中的旁站监督管理。
支架搭设完毕，应组织相关人员对支架搭设质量进行全面验收，验收应有量化内容及文字记录，并应有责任人签字确认。

  对底座与托撑的规定说明如下：
底座、托撑是架体荷载的重要受力构件，架体荷载是通过立杆轴心传递至基础。按照相关规范要求，标准型支架立杆的钢管外径应为48.3mm，底座、托撑丝杆直径应为38mm；重型支架的钢管外径应为60.3mm，底座、托撑丝杆直径应为48mm，且丝杠外径与立杆钢管内径的间隙不应大于3mm，确保架体整体轴心受力。

  对支架拆除的规定说明如下：
支架拆除过程中必须设置安全警戒区，有专人进行监督，周边安全防护设施落实到位，按照拆除专项施工方案的要求和流程，分层、分段自上而下进行作业，杜绝野蛮拆除、随意抛掷等违章行为。
4.13  高处作业

4.13.3   对安全帽的规定说明如下：
安全帽是防冲击的主要防护用品，每顶安全帽上都应有制造厂名称、商标、型号、许可证号、检验部门批量验证及工厂检验合格证；佩戴安全帽时必须系紧下颚帽带，防止安全帽掉落。

4.13.4   对安全网的规定说明如下：
应重点检查安全网的材质及使用情况；每张安全网出厂前，必须有国家制定的监督检验部门批量验证和工厂检验合格证。特别要保证购置阻燃式安全网或采用钢板网替代，以确保不发生火灾事故。

4.13.5   对安全带的规定说明如下：
安全带用于防止人体坠落发生，从事高处作业人员必须按规定正确佩戴使用；安全带的带体上缝有永久字样的商标、合格证和检验证，合格证上注有产品名称、生产年月、拉力试验、冲击试验、制造厂名、检验员姓名等信息。坠落悬挂用的安全带应为全身式安全带，使用超过3m的长绳应加缓冲器，缓冲器应符合国家相关质量要求。

4.13.6   对临边防护的规定说明如下：
临边防护设施应定型化、工具化，防护设施的任何部位应能承受任何方向的1000N的外力；防护设施应采用合理的固定方式，确保固定式防护不使用工具无法拆装。
4.13.7   对洞口防护的规定说明如下：
孔洞封闭应确保严密、坚固，采用盖板覆盖时应防止其移位；楼梯口、电梯井口应设防护栏杆，井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网或其他形式的水平防护（如每层采取硬防护、敷设临时的钢筋网等），并不应留有杂物。

4.13.8   对通道口防护的规定说明如下：
为防止在进出施工区域的通道处发生物体打击事故，在出入口的物体坠落半径内搭设防护棚，顶部采用50mm木脚手板铺设或其他等强度材料铺设；建筑物高度大于24m或使用竹笆脚手板等低强度材料时，应采用双层防护棚，以提高防砸能力。

4.13.9   对攀登作业的规定说明如下：
移动式单梯、折梯在使用时必须严格执行安全操作规程，使用梯子进行高处作业前，必须保证地面坚实平整，不应使用其他材料对梯脚进行加高处理；施工作业使用的各类梯子应是合格的产品，在使用前必须经过检查验收，材质不合格、架体破损严重、自行拼凑制作的，不应冒险使用。
4.13.10   对悬空和交叉作业的规定说明如下：
悬空作业应保证使用索具、吊具、料具等设备的合格可靠；悬空作业部位应有牢靠的立足点，并视具体环境配备相应的防护栏杆、防护网等安全措施；高空作业坠落半径内应针对高空交叉作业制定安全管理和技术措施。针对起重机臂回转半径内高空坠物引起的伤害事故，应采取有效隔离措施。
4.13.11   对移动和固定式操作平台的规定说明如下：
移动和固定式操作平台应按方案设计要求进行组装使用，作业面的四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。平台应严格按照设计要求和荷载限定标牌的规定，严禁超载、超长码放材料。

结合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》的要求，扣件式操作平台搭设高度不应超过在建工程三层（或10m）。
4.13.12   对悬挑式钢平台的规定说明如下：
悬挑式钢平台应按照方案设计要求进行组装使用，其结构应稳固，严禁将悬挑钢平台放置在外防护架体上；平台边缘必须按临边作业要求设置防护栏杆，及挡脚板，防止出现物料滚落伤人事故；平台应严格按照设计要求和荷载限定标牌的规定，严禁超载、超长码放材料。

4.14  施工用电
  对外电防护的规定说明如下：

施工现场所遇到的外电线路一般为10kV以上或220/380V的架空线路。因为防护措施不当，造成重大人身伤亡和巨额财产损失的事故屡有发生，所以做好外电线路的防护是确保用电安全的重要保证。外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道必须满足规定的安全距离，对达不到安全距离的架空线路和变电设施，要采取绝缘隔离防护措施或者与有关部门协商对线路采取停电、迁移等方式，确保用电安全，这也是《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》的要求。外电防护架体材料应选用木、竹等绝缘材料，不宜采用钢管等金属材料搭设。 

目前场地狭窄的施工现场越来越多，许多工地经常在外电架空线路下方强行施工作业，搭建宿舍、作业棚、材料区等违章设施，对电力运行安全和人身安全构成严重威胁，因此对施工现场架空线路下方区域的安全检查也是极为关键的环节。

对施工现场内临设的变压器应按照现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194的规定设置封闭的围栏，严禁无关人员随意靠近。围栏、防护架体上应设置明显的“高压危险、禁止靠近”等安全警示标志，提示周边作业人员注意与外电设施保持安全距离。
 对配电保护系统的规定说明如下：
    施工现场配电系统的保护方式正确与否是保证用电安全的基础。按照现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的规定，施工现场专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统必须采用TN～S保护系统，同时规定同一配电系统不允许采用两种保护系统。

按照规定，保护导体（PE）应在总配电处、系统中间处和末端处作重复接地，是一种补充保护方式，现场应根据实际情况，中间处可选择用电负荷集中区域的分配箱，线路最末端可选择分配箱或大型用电设备开关箱，在这些位置合理设置重复接地即可。

施工现场接地装置应按照现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46和国家现行相关标准的规定制作和安装，但应注意不应使用铝导体和螺纹筋作为接地极和接地线，因为耐腐蚀性、机械强度差以及与土壤接触不密实等原因，造成接地阻值增大的情况，降低导电效果。

结合施工现场实际，应定期对工作接地、重复接地、防雷接地和保护接地进行摇测，原则上每季度1次，现场临电设施变化较大的情况下可考虑每月1次，以确保用电安全。摇测阻值均应达到规定的数值，否则应采取措施降低接地点的电阻。
当施工现场内的高大机械设备、钢脚手架、金属结构和临时设施等按照有关防雷设计规范的计算，处于附近建构筑物防雷装置的保护范围内时，可以不做防雷装置。不在防护范围内的，必须按照当地年平均雷暴日情况对应安装必要的防雷装置。
  对配电线路的规定说明如下：

施工现场内所有线路必须严格按照施工用电方案的要求进行架设和埋设。由于施工的特殊性，供电线路、设施经常由于各种原因而改动，但工地往往忽视线路的安装质量，其安全性大大降低，极易诱发触电事故。因此，对施工现场配电线路的种类、规格和安装必须严格检查。

埋地应使用铠装电缆，普通橡胶电缆不应直接埋地敷设。各类电缆应根据用电设备选用适合的规格型号，芯线满足使用要求，不应违规混用和外附芯线。

室内线路往往被忽略，私拉乱接比较普遍，也极易酿成事故，因此，做好室内施工用电线路管理至为重要，线路不应在地面明设没有任何保护措施，要按照正式线路进行规范管理，通过架空、穿管等方式实现安全用电。

在特殊的作业环境下，如高温潮湿、强腐蚀等恶劣条件，要及时辨识重大风险，不应违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》的要求，严格做好安全低压照明线路的设计和安装，从源头消除隐患。

  对配电箱与开关箱的规定说明如下：

施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节，而开关箱是配电系统的末端，是用电设备的直接控制装置，它们的设置和使用直接影响施工现场的用电安全，因此必须严格执行现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46中“三级配电，二级剩余动作电流保护”和用电设备应有各自专用开关箱的规定，并且在设计、施工、验收和使用阶段，都要作为检查监督的重点。

近些年，很多省市在执行规范过程中，研发使用了标准化电闸箱系列产品，对降低施工现场触电事故概率起到了积极的作用。施工现场应该坚决杜绝各类私自制造、改造的违规电闸箱，大力推广使用国家认证的标准化电闸箱，逐步实现施工用电的本质安全。

施工现场的配电箱、开关箱必须经过进场验收，严重锈蚀、损坏的不应进场安装。箱体内中性导体（N）和保护导体（PE）应通过各自的端子板进出，PE端子板上的端子数量要满足进出回路的需要，严禁在箱体内非端子板处进行连接。同时，箱内进线端的隔离开关应采用具有可见断开点、同时断开电源所有极的功能。当使用可见断开点的透明外壳的断路器时，可不另设隔离开关。
按照现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46的规定，在配电系统中的总配电箱和开关箱应设剩余电流动作保护器，但目前施工现场均在配电系统的分配电箱内增设剩余电流动作保护器，形成临电系统至少三级的保护，进一步增加了用电的安全性。关键是在逐级采取剩余电流动作保护时，要按照各自不同的保护范围合理匹配动作参数，保证实现正常的分段动作，避免频繁越级动作断电影响施工作业。

特别注意，潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品，额定剩余动作电流不应大于15mA，额定剩余电流动作时间不应大于0.1s，以确保恶劣环境下人员的安全。
  对配电室与配电装置的规定说明如下：
随着大型施工设备的增加，施工现场用电负荷不断增长，对电气设备的管理提出了更高的要求。在工地，以往简单设置一个总配电箱逐步为配电室、配电柜替代。在施工用电上有必要制定相应的方案措施，进一步加强对配电室及配电装置的监督管理，保证供电源头的安全。

在进场施工初期或正常供电无法满足施工用电负荷时，施工现场往往采用发电机组供电。在这种情况下，必须对发电机组供电系统进行严格监督管理，原则上应单独供电，不与现场正常配电系统相关联。如长期将发电机组作为配电系统的应急补充时，必须采取安装联锁装置的措施，防止并列运行发生意外事故。
  对现场照明的规定说明如下：
目前很多工程都要进行夜间施工和地下施工，对施工照明的要求更加严格。因此施工现场必须提供科学合理的照明，根据不同场所和作业需要设置一般照明、局部照明、混合照明和应急照明，保证施工的照明符合施工用电方案的要求。在设计和施工阶段，配电箱中保证动力和照明用电分设，避免相互影响。对手持照明采用符合要求的安全特低电压供电。

按照住建部的规定，施工现场应淘汰落后技术和高能耗产品，积极倡导使用节能高效安全的LED照明灯具、灯带产品。
  对运维管理及档案的规定说明如下：
用电档案是施工现场用电管理的基础资料，每项资料都非常重要。工地要设专人负责资料的整理归档。总包、分包临时用电管理协议、施工用电方案、安全技术交底、安全检测记录等资料的内容都要符合有关规定，保证真实有效。

施工用电方案的编制应符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194和《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定。施工现场应严格执行施工用电方案，并应按照基础、主体、装修三个阶段组织相关部门验收，合格后方可投入使用。
现场施工用电作业属于危险作业，应由专业电工完成，在作业过程中更要严格执行安全操作规程的要求，落实旁站监督的措施。电工应坚持每日安全巡视检修，发现问题要及时予以处理，对暂停的、正在维修的供电设施必须设置安全警示牌，避免因误操作发生触电事故。

施工现场的专业电工应持有住建部颁发的建筑电工特种作业证书，并应定期复审。电工必须严格执行安全防护规定，穿着合格的安全防护用品，使用合格的工具仪表，保证作业过程的人身安全。

4.15  有限空间专业
4.15.3   对风险辨识的规定说明如下：
近年来，施工现场频繁发生有限空间气体窒息中毒事故，并造成群死群伤的严重事故，暴露出建筑行业从业人员对有限空间安全意识比较淡漠，辨识和防范能力有毒有害气体的能力不足，有限空间的安全管理成为施工安全的薄弱环节。

为遏制有限空间事故，国家出台了国家标准《有限空间作业安全技术规范》GB 46768-2025，住建部也印发了《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南》，同时住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）也将有限空间隐患列入重大事故隐患，提升了对有限空间隐患的整治力度。

施工现场在施工前，应组织技术人员对所有责任区域内涉及有限空间的场所开展风险辨识，建立有限空间辨识清单，组织编制有限空间专项施工方案。

施工现场应组织有限空间应急演练，每半年至少一次，通过演练不断增强管理人员、作业人员的安全意识和知识储备，同时要按照有关规定，配置合格的监测、通风、照明、通讯和个人防护用具等应急器材装备，保证事故发生时能迅速有效开展应急处置。

本专业中涉及住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）重大事故隐患的，施工现场要迅速制定整改方案完成整改。     
4.15.5   对作业审批的规定说明如下：
施工现场的有限空间作业应严格执行审批制度，按照规定的流程，明确有限空间工作事项、相关作业人员、监护人员，经项目有关负责人批准后，方可实施。
4.15.6   对培训交底的规定说明如下：
施工单位应将有限空间安全知识纳入作业人员入场通识教育，教育内容应涵盖施工现场常见的有限空间场景、事故风险、作业原则、应急救援常识等基本安全要求。

对存在有限空间作业的，施工单位应对作业人员、监护人员、管理人员和应急救援人员等进行有限空间专项培训，并经过考核合格，方能从事有限空间相关工作。 
4.15.7   对作业安全的规定说明如下：
有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业、有监护”。的原则，

作业前，应对个人防护用品、通风设备、检测仪器、联络设备、照明灯具等进行安全检查，确保其可靠性。在作业中，作业人员应严格按照操作规程作业，如作业时间超过2小时，应及时进行轮换作业。

4.15.8   对监护检查的规定说明如下：
    监护人员应全程在有限空间外持续监护作业人员的状况，定时检测有限空间气体数据，发现异常情况应立即采取措施，终止作业、迅速撤离人员。同时，施工单位要指派安全监督人员对有限空间作业情况进行监督检查，发现违规作业应立即制止；在日常的安全检查中，应将现场的有限空间作为重点巡查对象。

4.15.9   对发包管理的规定说明如下：
当施工现场涉及较为复杂的有限空间作业，施工单位不具备安全作业的能力时，应将其委托给具备有限空间作业安全生产条件的单位，以保障有限空间作业的安全。同时双方应在安全生产协议或合同中明确各自的安全生产职责。

4.15.11   对发包管理的规定说明如下：
    存在有限空间的现场，应制定相应的应急预案和现场处置方案，并按规定组织相关人员开展定期演练，确保能够熟练掌握应急救援常识，避免出现盲目施救扩大人员经济损失。
4.16  施工升降机
  对安全装置的规定说明如下：
为了限制施工升降机超载使用，施工升降机应安装超载保护装置，该装置应对吊笼内载荷、吊笼顶部载荷均有效。超载保护装置应在荷载达到额定载重量的90%时，发出明确报警信号，在载荷达到额定载重量的110%前终止吊笼启动。

施工升降机每个吊笼上应安装渐进式防坠安全器，不允许采用瞬时安全器。根据现行行业标准规定：防坠安全器只能在有效的标定期限内使用，有效标定期限不应超过1年。防坠安全器无论使用与否，在有效检验期满后都必须重新进行检验标定。施工升降机防坠安全器的寿命为5年。

施工升降机对重钢丝绳组的一端应设张力均衡装置，并装有由相对伸长量控制的非自动复位型的防松绳开关。当其中一条钢丝绳出现相对伸长量超过允许值或断绳时，该开关将切断控制电路，制动器动作。

齿轮齿条式施工升降机吊笼应安装两对以上安全钩，防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条。

当前全国范围内智能施工升降机（无电梯司机）已大量使用，智能施工升降机的吊笼门、层门应安装门联锁装置，智能机型须具备门状态智能检测（如红外感应、压力传感器），若门未关闭或关闭不严升降机应确保无法启动。

智能施工升降机还应具备运行条件检测功能，包括运行通道检测、制动力矩自检测、人员识别及超员限制、人员防夹（仅使用自动门时）等功能，确保升降机运行安全、稳定。

  对限位装置的规定说明如下：
施工升降机每个吊笼均应安装上、下限位开关和极限开关。上、下限位开关可用自动复位型，切断的是控制回路。极限开关不允许使用自动复位型，切断的是主电路电源。

极限开关与上、下限位开关不应使用同一触发元件，防止触发元件失效致使极限开关与上、下限位开关同时失效。

  对防护设施的规定说明如下：
吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏。 地面防护围栏高度不应低于2m，可采用实体板、冲孔板、焊接或编织网等制作。围栏登机门应装有机械锁止装置和电气安全开关，使吊笼只有位于底部规定位置时围栏登机门才能开启，且在开门后吊笼不能启动。

各停层平台应设置层门，层门安装和开启不应突出到吊笼的升降通道上。
  对附墙架的规定说明如下：
当附墙架不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，严禁随意代替。

垂直安装的施工升降机的导轨架垂直度偏差应符合表1规定。

表1  施工升降机安装垂直度偏差
	导轨架架设高度（hm）
	h≤70
	70＜h≤100
	100＜h≤150
	150＜h≤200
	h＞200

	垂直度偏差/mm
	不大于导轨架架设高度的1‰
	≤70
	≤90
	≤110
	≤130


  对传动系统的规定说明如下：
钢丝绳应按规定维修、检验和报废。

钢丝绳式人货两用施工升降机的对重钢丝绳不应少于2根，且相互独立。每根钢丝绳的安全系数不应小于6，直径不应小于9mm。

齿轮齿条传动式升降机通过传动齿轮与导轨架上的齿条啮合，带动吊笼上下运行，因此在施工升降机使用中其齿轮、齿条的磨损情况及啮合间隙应确保正常。

对重两端应有滑靴或滚轮导向，并设有防脱轨保护装置。若对重使用填充物，应采取措施防止其窜动，并标明重量。对重应按有关规定涂成警告色。

钢丝绳磨损、变形、锈蚀量的报废标准应符合GB/T 5972的规定。
  对安拆、验收与使用的规定说明如下：
施工升降机安装作业前，安装单位应编制施工升降机安装、拆除工程专项施工方案，并经审核、审批、签字程序后方可实施。

安装作业前，安装技术人员应根据施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案和使用说明书的要求，对安装作业人员进行安全技术交底，并由安装作业人员在交底书上签字。

不应使用未经验收或验收不合格的施工升降机。

在每天开工前和每次换班前，施工升降机司机应按产品说明书的要求对施工升降机进行检查。对检查结果应进行记录，发现问题应向使用单位报告。 

应按产品说明书的要求对施工升降机进行保养、维修。保养、维修的时间间隔应根据使用频率、操作环境和施工升降机状况等因素确定。使用单位应在施工升降机使用期间安排足够的设备保养、维修时间。

使用单位应依据产品说明书的要求，实地勘测场地土质情况，编制施工升降机的基础方案，提供相关报告和数据，并组织验收，合格后交付使用，以确保设备安装质量。

施工升降机安装、拆除、附着前，要对关键部件、零件和设备进行检查，发现存在严重问题的，应立即进行整改，不应强行使用和安拆。
  对导轨架的规定说明如下：
对重导轨接头应平直，阶差不大于0.5mm，严禁使用柔性物体（如链条、钢丝绳）作为对重导轨。

标准节连接螺栓安装时应螺杆在下、螺母在上，一旦螺母脱落后，容易及时发现安全隐患。

  对基础的规定说明如下：
施工升降机基础应能承受最不利工作条件下的全部载荷，基础周围应有排水设施。

施工升降机安装前应对基础进行验收，合格后方能安装。

  对电气安全的规定说明如下：
施工升降机与架空线路的安全距离是指施工升降机最外侧边缘与架空线路边线的最小距离。当安全距离小于表2规定时应采取有效的防护措施。

表2  施工升降机与架空线路边线的安全距离

	外电线路电压（kV）
	<1
	1～10
	35～110
	220
	330～500

	安全距离（m）
	7.0 
	8.0 
	8.0
	10.0
	15.0


施工升降机工作中应有防止电缆和电线机械损伤的防护措施。

  对通信装置应符合下列规定：
施工升降机作业覆盖多楼层、作业环境复杂，轿厢司机与各停层站作业人员存在物理隔离，易产生信息沟通盲区。要求轿厢内安装双向对讲系统或声光信号装置，是为实现司机与各停层站之间实时、清晰、可靠的双向联络，明确启停、呼叫、应急处置等关键作业指令，避免因沟通不畅导致误操作、错层停靠、违规启停等安全风险；双向对讲系统语音传输直观高效，优先推荐采用，声光信号装置可作为简易工况下的补充配置，确保不同作业场景下联络功能均可有效实现。施工升降机轿厢内应安装双向对讲系统或声光信号装置，确保司机与各停层站之间联络清晰、可靠。
4 施工升降机属于特种设备，对操作人员专业资质与管控要求严格。轿厢内宜安装司机生物识别系统，是通过指纹、人脸识别等生物特征唯一匹配方式，实现司机身份精准核验，可有效管控非持证人员、非指定操作人员违规启动设备，落实特种设备专人专机、持证上岗管理要求。
4.17  塔式起重机

  对载荷限制装置的规定说明如下：
塔式起重机应安装起重力矩限制器。力矩限制器控制定码变幅的触点或控制定幅变码的触点应分别设置，且能分别调整；对小车变幅的塔式起重机，其最大变幅速度超过40m/min，在小车向外运行，且起重力矩达到额定值的80%时，变幅速度应自动转换为不大于40m/min。

  对行程限位装置的规定说明如下：

回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器，防止电缆绞损。回转限位正反两个方向动作时，臂架旋转角度应不大于±540°。

  对保护装置的规定说明如下：
对小车变幅的塔式起重机应设置双向小车变幅断绳保护装置，保证在小车前后牵引钢丝绳断绳时小车在起重臂上不移动；应设置小车防坠落装置，即使小车轮失效小车也不应脱离臂架坠落，装置应在失效点下坠10mm前作用。

对轨道运行的塔式起重机，每个运行方向应设置限位装置，其中包括限位开关、缓冲器和终端止挡装置。限位开关应保证开关动作后塔式起重机停车时其端部距缓冲器最小距离大于1m。

爬升式塔式起重机爬升支撑装置应有直接作用于其上的预定工作位置锁定装置。在加节、降节作业中，塔式起重机未到达稳定支撑状态（回落到安全状态或被换步支撑）装置安全支撑被人工解除锁定前，即使爬升装置有意外卡阻，爬升支撑装置也不应从支撑处（踏步或爬梯）脱出。

塔式起重机安装安全监控系统，是指对塔式起重机工作过程进行监控，能够对重要运行参数和安全状态进行记录并管理的系统。315t・m 及以上塔式起重机应按规范安装安全监控管理系统，并进行定期（每年 1 次）校验，实时监测起重量、力矩、幅度、风速及塔身倾角等关键参数。对超载、超限、群塔碰撞等风险自动预警并联动制动，同时全程留存运行数据，实现作业全过程可追溯，防范倾覆、坠落等重大安全事故。同时逐步推进视频监控等信息化手段，落实智慧工地管控要求，全面提升施工现场本质安全水平。
  对吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳的规定说明如下：
滑轮、起升和动臂变幅塔式起重机的卷筒均应设有钢丝绳防脱装置，该装置表面与滑轮或卷筒侧板外缘的间隙不应超过钢丝绳的20%，装置可能与钢丝绳接触的表面不应有棱角。

钢丝绳的维修、检验和报废应符合现行国家有关标准的规定。

  对群塔作业的规定说明如下：
任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合以下规定：

低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不应小于2m；

高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。

两台相邻塔式起重机的安全距离如果控制不当，很可能会造成重大安全事故。当相邻工地发生多台塔式起重机交错作业时，应在协调相互作业关系的基础上，编制各自的专项使用方案，确保任意两台塔式起重机不发生触碰。

  对安拆、验收与使用的规定说明如下：
塔式起重机安装作业前，安装单位应编制塔式起重机安装、拆除工程专项施工方案，由安装单位技术负责人批准后实施。

安装作业前，安装技术人员应根据塔式起重机安装、拆卸工程专项施工方案和使用说明书的要求，对安装作业人员进行安全技术交底，并由安装作业人员在交底书上签字。使用单位应对塔式起重机司机、司索、指挥人员进行书面安全技术交底，交底资料应留存备查。

不应使用未经验收或验收不合格的塔式起重机。

  对附着的规定说明如下：
塔式起重机附着的布置不符合说明书规定时，应对附着进行设计计算，并经过审批程序，以确保安全。设计计算要适应现场实际条件，还要确保安全。

附着装置作为塔式起重机的重要受力配件，关系着设备的整体稳定，因此对其的制作渠道要严格管控，不允许私自制作、拆改。
  对基础与轨道的规定说明如下：
塔式起重机说明书提供的设计基础如不能满足现场地基承载力要求时，应进行塔式起重机基础变更设计，并履行审批、检测、验收手续后方可实施。

  对结构设施的规定说明如下：
主要受力结构件，包括预埋底座、塔身结构（如加强节、标准节、回转支承、塔冒等）、起重臂、平衡臂、压重配重等，其一旦使用错误，会导致塔式起重机受力方式的改变，极易发生事故。主要受力结构件的损伤包含但不限于可见裂纹、塑性变形、严重锈蚀及焊接缺陷等破坏形式。以上缺陷可能造成结构件力学性能劣化、承载力衰减等严重后果，一旦发现应及时处理。

塔式起重机塔身的根部是整个塔式起重机钢结构承受倾覆力矩最大，应力最集中的部位。预埋节应能承受工作状态和非工作状态的最大载荷，应满足塔机最恶劣工况下抗倾覆稳定性的要求。基础承台配筋、预埋件的尺寸、埋深和位置均应符合使用说明书的要求，不应用标准节或加强节替代基础预埋节或固定支腿。
连接件被代用后，会失去固有的连接作用，可能会造成结构松脱、散架，发生安全事故，所以实际使用中严禁连接件代用。高强螺栓只有在扭力达到规定值时才能确保不松脱。

  对电气安全的规定说明如下：
塔式起重机与架空线路的安全距离是指塔式起重机的任何部位与架空线路边线的最小距离，见表1。当安全距离小于表1规定时必须按规定采取有效的防护措施。

表1 塔式起重机与架空线路边线的安全距离

	安全距离（m）
	电压（kV）

	
	＜1
	10 
	35 
	110
	220
	330
	500

	沿垂直方向
	1.5
	4.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.5

	沿水平方向
	1.5 
	2.0 
	4.5 
	4.0
	6.0
	7.0
	8.5


   为避免雷击，塔式起重机的主体结构，应做防雷接地，其接地电阻应不大于10Ω。接地装置的选择和安装应符合有关规定。
4.18  起重吊装
  对施工方案的规定说明如下：
起重机在安装前应由有安拆资质的单位根据工程实际情况编制安装和拆除专项施工方案；起重吊装作业前应由施工单位根据设计要求和工程及现场实际编制起重吊装作业专项施工方案。采用起重拔杆等非常规起重设备且单件重量在100kN及以上的起重吊装工程，以及起重量300kN及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程，其专项施工方案应经专家论证。

  对起重机械的规定说明如下：
荷载限制器：当荷载达到额定起重量的95%时，限制器宜发出警报；当荷载达到额定起重量的100%～110%时，限制器应切断起升动力主电路。

行程限位装置：当吊钩、起重小车、起重臂等运行至限定位置时，触发限位开关制停。安全越程应符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB/T6067的规定。

起重机械的性能和形式应满足工作要求的同时，还应满足安全要求。选用起重机械应考虑下列内容：

载荷的质量、规格和特点；

工作速度、工作半径、跨度、起升高度和工作区域；

整机工作级别、结构件工作级别、机构工作级别；

起重机械的工作时间或永久安装的起重机械的预期工作寿命；

场地和环境条件或现有建筑物等形成的障碍；

起重机的通道、安装、运行、操作和拆卸所占用的空间；

其它特殊操作要求或强制性规定。

起重扒杆应进行专门设计和制作，并严格按照设计要求进行组装。
起重机械安装后应按《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）中规定的程序及设计要求进行验收，验收合格应有文字记录，并有责任人签字确认。

  对钢丝绳与地锚的规定说明如下：
钢丝绳使用除符合产品说明书的规定外，还应符合现行国家标准《起重机械安全规程第1部分：总则》GB/T 6067.1、《重要用途钢丝绳》GB8918及《钢丝绳通用技术条件》GB/T20118的有关规定，其维护、检验和报废应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T 5972的规定，当钢丝绳达到该标准规定的报废条件时，应予以报废。

钢丝绳卷筒、滑轮达到现行国家标准《起重机械安全规程第1部分：总则》GB/T 6067.1规定的报废条件时，应予报废。滑轮、卷筒所设置的钢丝绳防脱装置与滑轮或卷筒轮缘最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%，卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离不应小于钢丝绳直径的2倍。

  对索具的规定说明如下：
索具采用编结或绳夹连接时，连接紧固方式应符合现行国家标准《起重机械安全规程》GB/T 6067的规定。在作业前隐患排查和日常安全检查中，要重点检查索具的使用情况，如出现过度磨损、断股、扭结、锐角等严重损伤，应及时停止作业进行更换。
  对作业环境的规定说明如下：
汽车起重机、履带起重机等大型机械设备体型、自重及吊装的载荷较大，如果地面承载力不足或分布不均，极易发生事故。作业前应分析设备及载荷参数，开展地质与场地勘查，进行承载力计算并确定加固措施，经验收合格后再作业。
  对信号司索及作业人员的规定说明如下：
起重机安装拆卸工、司机、起重信号司索工等特种作业人员必须持有效的特种作业人员操作资格证书上岗。纳入《特种设备目录》范畴的起重机械，其司机、指挥人员尚须持有特种设备作业人员证书。非起重机驾驶人员不应驾驶、操作起重机。根据国家有关规定，汽车起重机不属于特种设备，故对汽车起重机驾驶员不按照特种作业操作人员进行考核发证。

作业前，应按规定对所有作业人员进行安全技术交底，并应有交底记录。

  对起重吊装的规定说明如下：
装配式结构吊装时应注意：当构件无设计吊环（点）时，应通过计算确定绑扎点的位置。绑扎方法应可靠，且摘钩应简便安全；绑扎应平稳、牢固，绑扎钢丝绳与物体间的水平夹角应为：构件起吊时不应小于45°，构件扶直时不应小于60°；构件起吊前，其强度应符合设计规定，并应将其上的模板、灰浆残渣、垃圾碎块等全部清除干净。

  对高处作业的规定说明如下：
高处作业必须按规定设置作业平台，作业平台防护栏杆不应少于两道，其高度和强度应符合规范要求。攀登用爬梯的构造、强度应符合规范要求。

安全带应悬挂在牢固的结构或专用固定构件上，并应高挂低用。

4.18.11   对构件码放的规定说明如下：
重叠堆放的构件应采用垫木隔开，上下垫木应在同一垂线上。梁、柱堆放高度不宜超过2层，大型屋面板不宜超过6层。

  对警戒监护的规定说明如下：
数字化、信息化技术在工程建设领域中应用日益普及，起重吊装作业应推进信息化手段，落实智慧工地管控要求，全面提升施工现场本质安全水平。
4.19  施工机具

  对木工机械的规定说明如下：
平刨的安全装置主要有护手和防护罩，安全护手装置应能在操作人员刨料发生意外时，不会造成手部伤害事故。

圆盘锯的安全装置主要有分料器、防护挡板、防护罩等，分料器应能具有避免木料夹锯的功能。防护挡板应具有防止木料意外倒退的功能。圆盘锯锯片有裂口、裂纹或有2个及以上连续缺齿应立即更换。

明露的转动轴、轮及皮带等部位应安装防护罩，防止人身伤害事故。

不应使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具，由于该机具运转时，多种刃具、钻具同时旋转，极易造成人身伤害事故。

木工机械不应使用倒顺开关，以防止误操作造成意外事故。
对手持电动工具的规定说明如下：
使用刃具的机具，应保持刀刃锋利，完好无损，安装牢固配套。使用过程中要佩戴绝缘手套，施工区域光线充足。

在一般作业场所应使用Ⅰ类电动工具；在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所应使用Ⅱ类电动工具；在锅炉、金属容器、管道内等作业场所应使用Ⅲ类电动工具；Ⅱ、Ⅲ电动工具开关箱、电源转换器必须在作业场所外面；在狭窄作业场所操作时，应有专人监护。

使用Ⅰ类电动工具时，必须安装额定漏电动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间不大于0.1s防溅型剩余电流动作保护器。

手持电动工具的负荷线应采用耐气候型橡胶护套铜芯软电缆，并不应有接头，长度不大于5m，其插头插座具备专用的保护触头。手持电动工具的软电缆不允许接长使用，必要时应使用移动配电箱。

  对钢筋机械的规定说明如下：
钢筋加工区应按规定搭设作业棚，作业棚应具有防雨、防晒、防砸功能，并应达到标准化。

钢筋调直、冷拉作业时，其周边必须设置防护围栏，加工时人员不应进入。为保证钢筋在加工时不四处甩动，在钢筋设备前应设置钢筋引导防护罩。
  对电气焊设备的规定说明如下：
交流电焊机除应设置保护导体（PE）、安装剩余电流动作保护器外，还应设置二次空载降压保护装置，防止触电事故发生。

电焊机一次线长度不应超过5m，并应穿管保护，二次线必须使用防水橡皮护套铜芯电缆，严禁使用其他导线代替。

气瓶的减压器是气瓶重要安全装置之一，安装前应严格进行检查，确保灵敏可靠。

气瓶在使用和储存过程中，都应避免阳光暴晒，并采取防倾倒的措施，防止气瓶倒地后损坏阀门配件而引发爆炸事故。

施工现场储存气瓶，应严格执行分类存放的规定，不应相互混放形成隐患。同时在购置、租赁过程中要核查气瓶的标牌、二维码等，确保气瓶整装质量符合国家特种设备管理规定。
  对混凝土机械的规定说明如下：
搅拌机上料斗设置安全挂钩、止挡装置是为了防止机械故障时，上料斗滑落造成安全事故，传动部位防护罩能有效防止传动装置滑落、飞出。

搅拌机料斗上、下限位装置灵敏有效，保险销、保险链齐全完好。钢丝绳断丝、断股、磨损未超标准。制动器、离合器灵敏可靠。

振捣器作业时应使用移动式配电箱，电缆线长度不应超过30m，其外壳应做保护导体（PE），并应安装动作电流不大于15mA，动作时间小于0.1s的剩余电流动作保护器，作业人员必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋。

布料机属于临时施工辅助设备，使用前应确认现场有足够的作业空间，布料机任意部位与其他设备和构筑物的安全距离不小于0.6m，与临电线路的安全距离符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46的规定。布料机的支撑面应平整坚实，支撑结构满足施工要求。布料机应保证其稳定性，设有防倾倒的措施。其混凝土输送管道应连接牢固，出料口距浇筑面保持1m距离，不应埋入混凝土。

混凝土泵车在施工现场的运行路线和作业位置应在专项施工方案中进行校核设计，明确指定路线和位置，必要时采取加固措施，防止出现塌陷、车辆倾覆事故。
  对桩工和挖掘机械的规定说明如下：
桩工机械安装完毕应按规定进行验收，并应经责任人签字确认，作业前应依据现场实际，编制专项施工方案。

桩工机械整机应符合下列规定：打桩机结构件、附属部件应齐全，主要受力构件不应有失稳及明显变形；金属结构件焊缝不应有开焊和焊接缺陷；金属结构件锈蚀（或腐蚀）的深度不应超过原厚度的10％；金属结构杆件螺栓连接或焊接不应松动，不应有缺损；关键部件连接螺栓应配有防松、防脱落装置，使用高强度螺栓时应有足够的预紧力矩。

桩工机械应按规定安装行程限位等安全装置，确保齐全有效。运行路线、作业区地面承载力应符合说明书要求，必要时应采取措施提高承载力。机械与输电线路应保持足够的安全距离。

挖掘机配合机械作业的清底、平地、修坡等人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。当机械需回转工作时，机械操作人员应确认其回转半径内无人时，方可进行回转作业。

  对升降平台车的规定说明如下：
近年来，升降车大量进入施工现场，其优良的性能和简易的操作得到了施工单位的认可，很好地解决高空作业难题。但从安全角度，必须提升其操作人员的安全意识和技能，使用前必须对操作人员进行专业培训，经培训考试合格后方可驾驶，其他人员不应擅自驾驶。

升降车的稳定系统和安全保护装置在使用前必须严格进行检查，出现失效不灵敏的情况不应使用设备。

  对运输机械的规定说明如下：
运输机械的手续应办理齐全，并应按规定对其进行维护、保养等工作，以保证运输机械的正常使用。

为保证行驶安全，驾驶员应经专业培训，持证上岗，行车的时候车斗内不应载人。

4.20 消防安全

  对在建工程防火的规定说明如下：
现场临时用房和设施，包括：库房、变配电房、围挡、大门、材料堆场及其加工场、固定动火作业场所、作业棚、机具棚等设施，搭设时应符合有关消防安全技术标准的要求。
既有建筑物的施工、改造、装修等，极易引发火灾造成群死群伤的事故，应严格按照规定，设置施工区和非施工区，采取防火隔离手段，选用合格架体材料和规范搭设方式，加强安全警示宣传，杜绝火灾蔓延伤人事故。

现场应设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，并保持设施处于正常状态。

超高在建工程应严格执行有关规定，在施工组织设计和施工安全措施中充分考虑高层消防安全，设置具备防火功能的临时避难场所，保障作业人员的生命安全。
4.20.4   对临时用房防火的规定说明如下：

办公、生活区属于人员密集场所也是火灾易发区域，因此临建设施的防火间距、选用材料、房间、疏散通道的尺寸都应严格按照规定执行。

宿舍、仓库内禁止私拉线路，禁止使用大功率电器。厨房内的设施应定期清理油污，采取隔热防火措施。

食堂使用的燃气罐应进行单独存放，不能与其它物品混放，且存放间有良好的通风条件。为确保安全，可在存放间设置报警装置，加强防范措施。
4.20.5   对动火作业的规定说明如下：

施工现场动火管理缺失和动火作业不慎引燃可燃、易燃建筑材料是导致火灾事故发生的主要原因。因此动火作业必须严格落实动火作业制度和审批手续，现场应满足作业条件，按点位配备监护人，防火措施、消防器材落实到位。

动火证应注明动火地点、时间、动火人、监护人、批准人、防火措施等内容。

4.20.6   对电气防火的规定说明如下：

电气线路的绝缘强度和机械强度不符合要求、使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路、电气线路长期处于腐蚀或高温环境、电气设备超负荷运行或带故障使用、私自改装现场供用电设施等是导致线路短路、过载、接触电阻过大、漏电的主要根源，应予以禁止。同时，施工现场应对使用一年以上的线路作为专项检查的必查项，防止意外触电、火灾等事故。
施工现场常用照明灯具主要有白炽灯、荧光灯、碘钨灯、镝灯（聚光灯）；100W白炽灯，其灯泡表面温度可达170℃～216℃，1000W碘钨灯的石英玻璃管外表面温度可达500℃～800℃。碘钨灯不仅能在短时间内烤燃接触灯管外壁的可燃物，而且其高温热辐射还能将距灯管一定距离的可燃物烤燃。

近年来，各类电动车、电动工具的电池屡屡因充电发生爆燃而引发火灾，施工现场应按照国家有关规定，设置电池专用充电点，规范充电行为，避免火灾事故。
4.20.7   对临时消防设施的规定说明如下：

临时室内外消防给水系统干管的管径，应根据施工现场临时室内外消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于DN100，室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置，外边线距离不应小于5m，间距不应大于120m、最大保护半径不应大于150m。临时室内消防给水系统，消火栓接口和消防竖管设置应便于人员操作，数量不应少于2根，各结构层均应设置接口，消火栓接口前端应设置截止阀。

临时室内外消防给水系统的给水压力满足消防水枪充实水柱长度不小于10m，室内消防给水系统的设置一般较在建工程主体结构施工滞后3层，尚未安装临时室内消防给水系统所发生火灾的扑救；对于建筑高度超过10m，不足24m，且体积不足30000m3的在建工程，可不设置临时室内消防给水系统。在此情况下，应通过加压水泵，增大临时室外给水系统的给水压力，以满足在建工程火灾扑救的要求，

当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时，应在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。

施工区域内应合理、有效地配置消防设施及器材且有专人管理，定期进行维护保养；消防器材的配置数量和间距应满足现场防火的需要，每组配置不少于2具。

4.20.8   对可燃及易燃易爆品的规定说明如下：

防爆型电器设备及照明能防止设备或灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃、易燃物，造成火灾。

规范可燃材料及易燃易爆危险品的存放管理，是预防火灾发生的主要措施。

施工现场常用贮装气体的气瓶及其附件不合格和违规贮装、运输、存储、使用气体是导致火灾、爆炸的主要原因。

施工现场施行全面禁烟，既是响应国家关于公共场所禁烟的规定，同时也是吸取近年来施工现场因随意吸烟、随意抛掷烟头引发火灾事故的教训。
4.20.9    对消防车道的规定说明如下：

任何单位、个人不应占用、堵塞、封闭消防车通道。

临时消防车道宜设为环形，当设置有困难时应沿在在建工程的一个长边设置临时消防车道，消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场；净宽度和净空高度均应不小于4m，加设路线指示标识，路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力，并保持畅通。

同时，在施工现场应按现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》 GB/T 50720的规定，确定适合的临时救援场地，以满足突发火灾时专业消防车辆迅速就位灭火。
4.20.11   对消防管理的规定说明如下：

消防安全管理制度应包括：消防安全教育与培训制度，可燃及易燃易爆危险品管理制度，用火、用电、用气管理制度，消防安全检查制度，消防应急预案演练制度、奖惩制度等。

经过审批的消防专项方案应严格执行，并且由于施工现场处于动态变化中，随着工程的推进，环境条件变化大，应及时根据实际情况重新调整修改消防专项方案。
建立消防安全管理组织机构，以项目经理为项目消防安全负责人，明确其他消防安全管理人员的消防安全管理责任，既是消防安全管理的组织保障，也是做好施工现场消防安全工作的基础。在施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查，明确消防安全检查的类型和内容，施工现场消防安全检查类型包括：巡检、定期检查、专项检查、季节性检查，检查内容包括但不限于：可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实，动火作业的防火措施是否落实，用火、用电、用气是否存在违章操作，临时消防设施是否完好有效，临时消防车道及临时疏散设施是否畅通等，并应根据不同施工阶段、生产进度、社会环境、当地气候条件等进行适当调整。

消防安全教育与培训旨在提高全体施工人员的消防安全意识和救火、自我防护的能力，主要内容包括：施工现场消防安全管理制度、消防专项方案、灭火及应急疏散预案的主要内容，施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法，扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能，报警、接警的程序和方法。
消防安全技术交底针对从事火灾危险场所或工序的作业人员传授如何预防火灾、扑灭初期火灾、自救逃生等方面的知识、技能，它是安全技术交底的一部分，可与安全技术交底一并进行，也可单独进行。

施工现场灭火及应急疏散预案应包括：应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责，报警接警处置的程序和通讯联络的方式，扑救初起火灾的程序和措施，应急疏散及救援的程序和措施；并应根据灭火及应急疏散预案，每半年进行1次，每年不应少于1次，定期开展灭火及应急疏散预案演练。

4.20.12   对消防档案的规定说明如下：

根据现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术标准》 GB/T 50720的要求，应建立消防安全管理档案，形成可追溯文件。消防档案应包括且不限于以下内容： 

消防安全基本情况；

单位基本概况和消防安全重点部位情况；
建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及
消防安全检查的文件、资料；
消防管理组织机构和各级消防安全责任人；
消防安全制度； 
消防设施、灭火器材情况；
专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；
与消防安全有关的重点工种人员情况；
消防产品、防火材料的合格证明材料； 
灭火和应急疏散预案。
5  评分方法

5.0.1   主控项目的条款均是影响施工安全的重大关键，工程项目各责任主体应严格落实这些规定，不打折扣。同时各级各部门在安全检查监督中应严格检查，对查出的隐患应制定方案措施，立即开展整改治理。

5.0.2   在建筑施工安全检查评定时，应依照本标准第3章中各检查项目的有关规定进行检查，并按本标准附录A、B的评分表进行评分。分项检查评分表共分为11项20张表格，其中的脚手架项目对应扣件式钢管脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架、高处作业吊篮8张分项检查评分表；物料提升机与施工升降机项目对应物料提升机、施工升降机2张分项检查评分表；塔式起重机与起重吊装项目对应塔式起重机、起重吊装2张分项检查评分表。
5.0.3  本条规定了各评分表的评分原则和方法。重点强调了在分项检查评分表评分时，主控项目出现零分或主控项目实得分值不足40分时，此分项检查评分表不应分，突出了对重大事故隐患“一票否决”的原则。

    针对现场多处同类设备、设施，可根据实际情况采取抽取单个、多个，或者全数的方式进行检查评定。对2个以上同类设备、设施的评分，应按算术平均值得出该专业的分值。 
6  评定等级

6.0.1、6.0.2   规定了评定等级分为优良、合格、不合格三个等级，并明确了等级之间的划分标准。基于目前施工现场的安全生产状况，为切实提高施工现场对安全工作的认识，有效防止重大生产安全事故的发生，在等级划分上实行了更加严格的标准。

6.0.3   检查方评定为不合格的现场，反映了项目安全管理上存在严重的隐患，这些隐患如果不及时整改，可能诱发事故，直接威胁员工和企业的生命、财产安全。本条规定在保证施工正常开展的同时，按照总评分值和专业评分的情况，对停工范围和隐患整改措施提出了要求。
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